Стройка:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Благовещенск, улица Горького, дом 194	
	
Объект:	Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Благовещенск, улица Горького, дом 194	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт крыши	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	4 050.419	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.187	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	697.634	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 01.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
1.	Е34-02-064-01 
Демонтаж: установка стоек телефонных однопарных (применительно для стоек антенн)  МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д), 1 стойка	6	399.71		2 398	2 398		2.2	13	
			399.71							
	Начисления: Н5= 0.7, Н48= 0	
	  - К2 = 17.04; К3 = 1; К4 = 17.04; К5 = 12.43; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				5 300					
	
2.	Е58-4-1 
Разборка парапетных решеток (леерное ограждение), 100 м парапетных решеток	1.8	2 238.41	6.51	4 029	4 017	12	15	27	
			2 231.90							
	  - К2 = 17.04; К3 = 2.92; К4 = 17.04; К5 = 1; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				8 970					
	
3.	Е58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.7	1 360.78	0.82	2 313	2 312	1	9.1	15	
			1 359.96							
	  - К2 = 17.04; К3 = 2.93; К4 = 17.04; К5 = 1; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				5 157					
	
4.	Е58-2-1 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.02	51 976.41	41.73	1 040	1 039	1	341	6.8	
			51 934.68							
	  - К2 = 17.04; К3 = 2.91; К4 = 17.04; К5 = 1; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				2 318					
	
5.	Е46-04-008-02 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия	1.1	1 317.14	34.88	1 449	1 410	38	8.6	9.4	
			1 282.26							
	  - К2 = 17.04; К3 = 2.7; К4 = 17.04; К5 = 1; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				3 310					
	
6.	Е46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	9.85	2 461.38	85.32	24 245	23 404	840	16	157	
			2 376.06							
	  - К2 = 17.04; К3 = 2.7; К4 = 17.04; К5 = 1; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				55 138					
	
7.	Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	10.45	2 582.19	275.31	26 984	24 107	2 877	15	158	
			2 306.88	113.83			1 189	0.5	4.8	
	  - К2 = 17.04; К3 = 6.84; К4 = 17.04; К5 = 1; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				58 098					
	
8.	Е10-01-002-01 
Демонтаж: Установка стропил, кобылки  МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б)  При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций, 1 м3 древесины в конструкции	0.2	3 324.42	257.22	665	613	51	19	3.9	
			3 067.20	29.72			6	0.1		
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.53; К4 = 17.04; К5 = 4.09; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				1 488					
	
9.	Е12-01-014-02 
Демонтаж: Утепление покрытий керамзитом МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б)  При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций, 1 м3 утеплителя	116.3	524.32	160.89	60 979	42 267	18 712	2.4	283	
			363.43	56.16			6 532	0.3	32	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	  - К2 = 17.04; К3 = 5.48; К4 = 17.04; К5 = 6.56; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				127 346					
	
10.	Е12-01-013-05 
Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б)  При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций, 100 м2 утепляемого покрытия	7.75	6 114.32	1 687.19	47 386	34 310	13 076	27	210	
			4 427.13	378.02			2 930	1.5	12	
	Объем: 77.5/0.1									
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.42; К4 = 17.04; К5 = 3.79; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				98 032					
	
11.	Е10-01-039-05 
Демонтаж: Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б), 100 м2 проемов	0.0256	25 465.43	6 987.80	652	473	179	114	2.9	
			18 477.63	2 161.49			55	8.7	0.2	
	Объем: 0.8*0.8*4									
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	  - К2 = 17.04; К3 = 6.83; К4 = 17.04; К5 = 6.83; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				1 354					
	
12.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	143.3	480.35	273.45	68 833	11 403	39 185	0.6	83	
			79.58							
	  - К2 = 17.04; К3 = 8.5; К4 = 17.04; К5 = 1; К6 = 1									
	
13.	Т03-21-01-017 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 17 км, 1 т груза	143.3	135.22	135.22	19 377		19 377			
										
	  - К2 = 1; К3 = 8.58; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				260 350	147 753	94 349		969	
							10 712		49	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-4, 7; %=84 - по стр. 5, 6; %=90 - по стр. 8, 11; %=92 - по стр. 9, 10)				126 070					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 1, 9, 10; %=52 - по стр. 2-4, 7; %=48 - по стр. 5, 6; %=43 - по стр. 8, 11)				68 301					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				88 210	11 403	58 562		83	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 12)				11 403					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 12)				6 842					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				88 210					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				454 721					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				126 070					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				68 301					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				454 721					
	
	Раздел 2.  КРОВЛЯ	
	
	Стропильная система	
	
14.	Е10-01-002-01 
Установка стропил,мауэрлата, кобылки, 1 м3 древесины в конструкции	1.2535	14 185.95	401.91	17 782	5 527	504	28	35	
			4 409.10	46.43			58	0.2	0.2	
	Объем: (0.17+0.02+0.9)*1.15									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.53; К4 = 17.04; К5 = 4.09; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				25 210					
	
15.	С102-0028 
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта, м3	-0.07521	6 638.50		-499					
										
	Объем: -0.06*1.2535									
	Тек.цена									
	
16.	С102-0024 
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта, м3	-0.20056	6 536.50		-1 311					
										
	Объем: -0.16*1.2535									
	Тек.цена									
	
17.	С102-0059 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта, м3	-1.065475	6 791.50		-7 236					
										
	Объем: -0.85*1.2535									
	Тек.цена									
	
18.	С102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	1.316175	6 689.50		8 805					
										
	Объем: (0.17+0.02+0.9)*1.15*1.05									
	Тек.цена									
	
19.	Е10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев (покос, накладка), 1 м3 древесины в конструкции	1.2535	12 515.40	408.05	15 688	5 206	511	26	32	
			4 153.37							
	Объем: (1.04+0.05)*1.15									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 8.74; К4 = 17.04; К5 = 3.19; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				22 612					
	
20.	С102-0028 
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта, м3	-1.165755	6 638.50		-7 739					
										
	Объем: -0.93*1.2535									
	Тек.цена									
	
21.	С102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	-0.15042	6 689.50		-1 006					
										
	Объем: -0.12*1.2535									
	Тек.цена									
	
22.	С102-0077 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта, м3	-0.012535	4 700.50		-59					
										
	Объем: -0.01*1.2535									
	Тек.цена									
	
23.	С102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	1.316175	6 689.50		8 805					
										
	Объем: (0.05+1.04)*1.15*1.05									
	Тек.цена									
	
24.	Е10-01-082-01 
Укладка по фермам прогонов из досок (карнизный, коньковый щит), 1 м3 древесины в конструкции	12.9145	11 003.86	378.11	142 109	38 930	4 883	17	214	
			3 014.45	46.43			600	0.2	2.4	
	Объем: (2.58+8.65)*1.15									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.8; К4 = 17.04; К5 = 4.03; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				194 684					
	
25.	С102-0059 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта, м3	-13.043645	6 791.50		-88 586					
										
	Объем: -1.01*12.9145									
	Тек.цена									
	
26.	С102-0061 
Доски обрезные хвойных пород длиной:  4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, м3	-0.51658	6 587.50		-3 403					
										
	Объем: -0.04*12.9145									
	Тек.цена									
	
27.	С102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	13.560225	6 689.50		90 711					
										
	Объем: 1.05*(2.58+8.65)*1.15									
	Тек.цена									
	
28.	Е58-12-3 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов, 100 м2	9.5	9 058.39	137.16	86 055	27 176	1 303	19	179	
			2 860.68	40.38			384	0.2	1.8	
	  - К2 = 17.04; К3 = 8.53; К4 = 17.04; К5 = 4.31; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				119 954					
	
29.	С102-0077 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта, м3	-4.56	4 700.50		-21 434					
										
	Объем: -0.48*9.5									
	Тек.цена									
	
30.	С102-0025 
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта, м3	-5.13	6 536.50		-33 532					
										
	Объем: -0.54*9.5									
	Тек.цена									
	
31.	С102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	7.705	6 689.50		51 543					
										
	Объем: 6.7*1.15									
	Тек.цена									
	
32.	Е10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	3 427.79	230.05	13 711	4 979	920	7.6	30	
			1 244.74	34.08			136	0.1	0.6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.58; К4 = 17.04; К5 = 5.6; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				20 514					
	
33.	С101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	4	67.43		270					
										
	Тек.цена									
	
34.	С101-0956 
Петля накладная, шт.	16	40.89		654					
										
	Объем: 4*4									
	Тек.цена									
	
35.	С101-0955 
Упор оконный стальной, компл.	4	40.82		163					
										
	Тек.цена									
	
36.	Е15-05-001-03 
Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом, 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0.0244	18 427.77	408.33	450	111	10	28	0.7	
			4 561.75	55.59			1	0.2		
	Объем: 0.61*4									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 8.22; К4 = 17.04; К5 = 5.49; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				581					
	
37.	Е26-02-019-01 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	14.56	3 137.24	375.10	45 678	39 688	5 461	15	220	
			2 725.80	2.56			37		0.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 3.04; К4 = 17.04; К5 = 15.73; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				95 334					
	
38.	С113-8073 
Антисептик-антипирен <ОЗОН-007> для древесины, кг	488.9248	89.03		43 529					
										
	Объем: 33.58*14.56									
	Тек.цена									
	
39.	Е69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.8	947.49	51.36	758	717	41	5.5	4.4	
			896.13							
	  - К2 = 17.04; К3 = 4.28; К4 = 17.04; К5 = 1; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				1 518					
	
40.	Е69-2-2 
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий	1.6	911.27	49.39	1 458	1 379	79	5.3	8.4	
			861.88							
	Объем: 80*2									
	  - К2 = 17.04; К3 = 4.28; К4 = 17.04; К5 = 1; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				2 920					
	
41.	Е06-01-015-07 
Установка закладных деталей весом до 4 кг (костыль), 1 т	0.0285	94 230.33	375.68	2 686	1 229	11	248	7.1	
			43 137.85	46.43			1	0.2		
	Объем: 28.5/1000									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.78; К4 = 17.04; К5 = 5.87; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				4 211					
	
	Чердак	
	
42.	Е12-01-013-05 
Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо, 100 м2 утепляемого покрытия	17.72	24 098.72	2 636.23	427 029	112 770	46 714	39	691	
			6 364.00	590.65			10 466	2.4	42	
	Объем: 806*2+160									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.42; К4 = 17.04; К5 = 3.79; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				594 630					
	
43.	С101-0774 
Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм, м3	-136.9756	1 712.22		-234 532					
										
	Объем: -7.73*17.72									
	Тек.цена									
	
44.	С104-0238 
Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород П-150, м3	215.785	4 269.48		921 290					
										
	Объем: 1.03*(806*0.25+160*0.05)									
	Тек.цена									
	
45.	Е26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	16.74	7 306.98	273.49	122 319	46 306	4 578	17	276	
			2 766.17							
	Объем: 868+806									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 9.12; К4 = 17.04; К5 = 6.32; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				180 202					
	
46.	С113-1952 
Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая, м2	-1925.1	19.43		-37 405					
										
	Объем: -115*16.74									
	Тек.цена									
	
47.	С101-5865 
Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap, м2	926.9	76.58		70 982					
										
	Объем: 115*8.06									
	Тек.цена									
	
48.	С101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	998.2	27.58		27 530					
										
	Объем: 115*8.68									
	Тек.цена									
	
49.	Е10-01-039-05 
Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.0256	388 601.45	10 918.44	9 948	680	280	164	4.2	
			26 561.59	3 377.33			86	14	0.3	
	Объем: 0.8*0.8*4									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 6.83; К4 = 17.04; К5 = 6.83; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				10 967					
	
50.	С101-1591 
Смола каменноугольная для дорожного строительства, т	-0.00096	6 476.17		-6					
										
	Объем: -0.0375*0.0256									
	Тек.цена									
	
51.	С101-1742 
Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350, м2	-3.6352	24.64		-90					
										
	Объем: -142*0.0256									
	Тек.цена									
	
52.	С101-1705 
Пакля пропитанная, кг	-4.4288	46.17		-204					
										
	Объем: -173*0.0256									
	Тек.цена									
	
53.	С203-0238 
Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2, м2	-2.56	3 384.80		-8 665					
										
	Объем: -0.8*0.8*4									
	Тек.цена									
	
54.	Прайс-лист. 
Люк ЛПМ-60 800х800мм  ИП Лукин В.Н. (01.2016г.) 14000/1,18, шт	4	11 864.41		47 458					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: /5.99	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.99; К6 = 1									
	
55.	Е15-07-001-01 
Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1, 100 м	0.128	6 164.60		789	61		2.8	0.4	
			479.71							
	Объем: (0.8+0.8)*2*4									
	Начисления: Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 1; К4 = 17.04; К5 = 5.22; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				860					
	
56.	Е08-02-002-05 
Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (вентиляционные шахты, люк выхода на чердак), 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.0442	83 476.54	3 074.41	3 690	1 195	136	166	7.3	
			27 031.11	1 271.18			56	5.1	0.2	
	Объем: 2.21*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 6.84; К4 = 17.04; К5 = 5.57; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				5 529					
	
57.	С402-0013 
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50, м3	-0.10166	4 123.39		-419					
										
	Объем: -(2.3*0.0442)									
	Тек.цена									
	
58.	С402-0014 
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75, м3	0.10166	4 225.39		430					
										
	Объем: (2.3*0.0442)									
	Тек.цена									
	
59.	Е15-02-019-05 
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.045	39 751.14	999.86	1 789	866	45	106	4.8	
			19 238.76	776.60			35	4.2	0.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 12.79; К4 = 17.04; К5 = 4.04; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				2 843					
	
60.	Е15-04-005-03 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.045	13 121.48	170.59	590	381	8	49	2.2	
			8 473.90	5.33						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 9.05; К4 = 17.04; К5 = 2.51; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				1 036					
	
61.	Е26-01-037-01 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции	4.75	13 045.38	876.71	61 966	20 164	4 164	23	109	
			4 245.08							
	Объем: 95*0.05									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.44; К4 = 17.04; К5 = 4.67; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				87 171					
	
62.	С104-0007 
Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200, м3	-4.6075	4 924.98		-22 692					
										
	Объем: -0.97*4.75									
	Тек.цена									
	
63.	С104-0237 
Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ лайт 45 (прим. для Л-75), м3	4.6075	2 062.50		9 503					
										
	Объем: 0.97*4.75									
	Тек.цена									
	
64.	Е26-01-053-01 
Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	1.1	68 116.67	2 976.31	74 928	30 682	3 274	160	177	
			27 893.14							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 3.66; К4 = 17.04; К5 = 4.24; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				113 281					
	
65.	Е16-04-004-02 
Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.34	28 371.00	427.02	9 646	3 932	145	64	22	
			11 563.99	78.81			27	0.4	0.1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.78; К4 = 17.04; К5 = 3.46; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				15 743					
	
66.	С507-4366 
Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм, шт.	12	58.48		702					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.61; К6 = 1									
	
67.	С101-6270 
Герметик эластомерный химически стойкий для швов MASTERSIL 791 (600 мл), шт.	1	377.57		378					
										
	Тек.цена									
	
68.	Е26-01-009-01 
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции	0.5	11 319.34	706.28	5 660	2 026	353	22	11	
			4 052.06							
	Объем: 10*0.05									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 8.99; К4 = 17.04; К5 = 6.23; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				8 193					
	
69.	С104-0009 
Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-100, толщина 60 мм, м3	-0.77	2 907.99		-2 239					
										
	Объем: -1.54*0.5									
	Тек.цена									
	
70.	С104-0002 
Вата минеральная, м3	0.77	1 738.49		1 339					
										
	Объем: 1.54*0.5									
	Тек.цена									
	
71.	Е26-01-054-03 
Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.18	20 234.87	339.45	3 642	1 505	61	51	9.1	
			8 363.57							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 8.58; К4 = 17.04; К5 = 2.82; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				5 523					
	
72.	Е10-01-023-01 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.75	6 494.28	121.67	4 871	526	91	4.4	3.3	
			701.54	24.71			19	0.1	0.1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.11; К4 = 17.04; К5 = 5.11; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				5 596					
	
73.	С102-0077 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта, м3	-0.9	4 700.50		-4 230					
										
	Объем: -1.2*0.75									
	Тек.цена									
	
74.	С102-0056 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3	1.86	6 689.50		12 442					
										
	Объем: 0.02*75+0.36									
	Тек.цена									
	
75.	Е26-02-019-01 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.3	3 137.24	375.10	941	818	113	15	4.5	
			2 725.80	2.56			1			
	Объем: 0.4*75									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 3.04; К4 = 17.04; К5 = 15.73; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				1 965					
	
76.	С113-8073 
Антисептик-антипирен <ОЗОН-007> для древесины, кг	10.074	89.03		897					
										
	Объем: 33.58*0.3									
	Тек.цена									
	
77.	Е34-02-064-01 
Установка стоек телефонных однопарных (применительно для стоек антенн), 1 стойка	4	2 856.77		11 427	2 627		3.6	15	
			656.66							
	Начисления: Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 1; К4 = 17.04; К5 = 12.43; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				14 606					
	
78.	С110-0214 
Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления: однопарные, шт.	-4	2 144.00		-8 576					
										
	Тек.цена									
	
79.	С101-1671 
Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг, кг	0.48	67.54		32					
										
	Объем: 0.12*4									
	Тек.цена									
	
80.	С103-0005 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм, м	9.2	112.95		1 039					
										
	Объем: 2.3*4									
	Тек.цена									
	
81.	С101-1714 
Болты с гайками и шайбами строительные, т	0.0005024	63 491.92		32					
										
	Объем: 0.0314*4*4/1000									
	Тек.цена									
	
	Кровля	
	
82.	Е12-01-023-02 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	9.5	47 892.91	1 121.19	454 983	74 452	10 651	47	450	
			7 837.03	244.31			2 321	1	9.4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.3; К4 = 17.04; К5 = 2.13; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				559 394					
	
83.	С101-4136 
Металлочерепица <Монтеррей>, м2	-1216	266.21		-323 711					
										
	Объем: -128*9.5									
	Тек.цена									
	
84.	С101-3859 
Профилированный настил оцинкованный: С44-1000-0,7, т	8.0845	46 634.93		377 020					
										
	Объем: (7.4+7.4*0.15)*950/1000									
	Тек.цена									
	
85.	С101-2804 
Комбинированные заклепки ЗК-12-4,5, шт.	3278	0.51		1 672					
										
	Тек.цена									
	
86.	С101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа:  0,7 мм, т	0.88	48 164.93		42 385					
										
	Тек.цена									
	
87.	Е12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.824	20 389.60	518.17	37 191	2 372	945	7.7	14	
			1 300.59	89.67			164	0.4	0.7	
	Объем: 152*1.2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 6.96; К4 = 17.04; К5 = 4.14; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				40 640					
	
88.	С201-0777 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т	-0.5472	61 679.67		-33 751					
										
	Объем: -0.3*1.824									
	Тек.цена									
	
89.	С201-0777 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т	2.8576	61 679.67		176 256					
										
	Объем: (8.6+4.4+0.6+5.2)*152/1000									
	Тек.цена									
	
90.	С101-4648 
Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х70 мм, 10 шт.	60.8	35.70		2 171					
										
	Объем: 4*152									
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.01; К6 = 1									
	
91.	С101-1714 
Болты с гайками и шайбами строительные, т	0.0190912	63 491.92		1 212					
										
	Объем: 0.0314*4*152/1000									
	Тек.цена									
	
92.	Е15-04-041-06 
Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.0944	11 949.78	14.22	13 078	12 406	16	66	72	
			11 336.09	2.56			3			
	Объем: 182.4*1.2*0.5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 8.75; К4 = 17.04; К5 = 5.64; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				27 597					
	
93.	Е20-02-009-01 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм (д-110мм), 1 зонт	12	124.58	15.80	1 495	1 140	190	0.5	6.5	
			95.04							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.48; К4 = 17.04; К5 = 6.36; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				3 251					
	
94.	С301-0277 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 200 мм, шт.	12	276.43		3 317					
										
	Тек.цена									
	
95.	Е20-02-010-08 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм (2100х380мм) К=1,24, 1 зонт	12	1 038.34	85.65	12 460	10 590	1 028	4.2	50	
			882.54	3.96			48		0.2	
	Поправки: ПЗ: *1.24	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 6.69; К4 = 17.04; К5 = 6.3; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				28 843					
	
96.	С301-0295 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 4000 мм К=4,96/4=1,24, шт.	12	3 881.11		46 573					
										
	Поправки: М: *1.02	
	Тек.цена									
	
97.	Е10-01-023-01 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	1.58	6 494.28	121.67	10 261	1 108	192	4.4	6.9	
			701.54	24.71			39	0.1	0.2	
	Объем: 73+85									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.11; К4 = 17.04; К5 = 5.11; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				11 787					
	
98.	С102-0077 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта, м3	-1.896	4 700.50		-8 912					
										
	Объем: -1.2*1.58									
	Тек.цена									
	
99.	С102-0056 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3	1.215	6 689.50		8 128					
										
	Объем: 0.01*85+0.005*73									
	Тек.цена									
	
100.	С102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	1.105	6 689.50		7 392					
										
	Объем: (0.005+0.008)*85									
	Тек.цена									
	
101.	С102-0024 
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта, м3	0.365	6 536.50		2 386					
										
	Объем: 0.005*73									
	Тек.цена									
	
102.	Е15-04-025-03 
Улучшенная окраска атмосферостойкими составами по дереву  (трапы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.632	13 592.22	126.87	8 590	6 489	80	59	37	
			10 267.72	5.33			3			
	Объем: 0.4*158									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 9.03; К4 = 17.04; К5 = 2.06; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				16 186					
	
103.	Е12-01-009-01 
Устройство желобов настенных, 100 м желобов	1.7	109 088.69	2 932.53	185 451	27 047	4 985	97	166	
			15 910.19	652.63			1 109	2.6	4.5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.43; К4 = 17.04; К5 = 4.44; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				223 743					
	
104.	С102-0121 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, м3	-7.565	6 587.50		-49 834					
										
	Объем: -4.45*1.7									
	Тек.цена									
	
105.	Е65-35-1 
Прочистка вентиляционных каналов, 100 м канала	12.6	3 330.04	2.61	41 958	38 464	33	19	236	
			3 052.72	2.04			26		0.1	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.68; К4 = 17.04; К5 = 3.43; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				81 603					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				2 898 052	523 549	91 805		3106	
							15 620		63	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				881 415					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 14, 19, 24, 32, 49, 72, 97; %=71 - по стр. 28; %=80 - по стр. 36, 41, 55, 59, 60, 92, 102; %=77 - по стр. 37, 45, 61, 64, 68, 71, 75, 77; %=66 - по стр. 39, 40; %=92 - по стр. 42, 82, 87, 103; %=93 - по стр. 56)				414 500					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 14, 19, 24, 32, 49, 72, 97; %=52 - по стр. 28; %=37 - по стр. 36, 55, 59, 60, 92, 102; %=48 - по стр. 37, 45, 61, 64, 68, 71, 75; %=40 - по стр. 39, 40; %=44 - по стр. 41, 42, 77, 82, 87, 103; %=54 - по стр. 56)				219 266					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				133 929					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				133 929					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				117 190	54 126	1 396		315	
							101		0.4	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 65, 93, 95; %=63 - по стр. 105)				39 671					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 65, 93, 95; %=40 - по стр. 105)				24 209					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				181 070					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				3 595 698					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				454 171					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				243 475					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				3 595 698					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				3 158 402	671 302	186 154		4075	
							26 332		112	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				881 415					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 1, 37, 45, 61, 64, 68, 71, 75, 77; %=71 - по стр. 2-4, 7, 28; %=84 - по стр. 5, 6; %=90 - по стр. 8, 11, 14, 19, 24, 32, 49, 72, 97; %=92 - по стр. 9, 10, 42, 82, 87, 103; %=80 - по стр. 36, 41, 55, 59, 60, 92, 102; %=66 - по стр. 39, 40; %=93 - по стр. 56)				540 570					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 1, 9, 10, 41, 42, 77, 82, 87, 103; %=52 - по стр. 2-4, 7, 28; %=48 - по стр. 5, 6, 37, 45, 61, 64, 68, 71, 75; %=43 - по стр. 8, 11, 14, 19, 24, 32, 49, 72, 97; %=37 - по стр. 36, 55, 59, 60, 92, 102; %=40 - по стр. 39, 40; %=54 - по стр. 56)				287 567					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				133 929					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				133 929					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				117 190	54 126	1 396		315	
							101		0.4	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 65, 93, 95; %=63 - по стр. 105)				39 671					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 65, 93, 95; %=40 - по стр. 105)				24 209					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				181 070					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				88 210	11 403	58 562		83	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 12)				11 403					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 12)				6 842					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				88 210					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				4 050 419					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				580 241					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				311 776					
	Материалы				2 282 690					
	Оплата труда рабочих				671 302					
	Эксплуатация машин				186 154					
	в т. ч. оплата труда механизаторов				26 332					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				4 050 419					
	Значение К зоны				1.00					
	С К зоны				4 050 419					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				4 050 419					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				4 050 419					

Составил:	инженер Николаева Н.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	ГИП Артеменко А.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)