Стройка:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Благовещенск, улица Пионерская, дом 112	
	
Объект:	Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Благовещенск, улица Пионерская, дом 112	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт крыши	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	1 987.902	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.004	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	335.792	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 01.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
1.	Е34-02-064-01 
Демонтаж: установка стоек телефонных однопарных (применительно для стоек антенн)  МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д), 1 стойка	6	399.71		2 398	2 398		2.2	13	
			399.71							
	Начисления: Н5= 0.7, Н48= 0	
	  - К2 = 17.04; К3 = 1; К4 = 17.04; К5 = 12.43; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				5 300					
	
2.	Е46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	5.1	2 461.38	85.32	12 553	12 118	435	16	81	
			2 376.06							
	  - К2 = 17.04; К3 = 2.7; К4 = 17.04; К5 = 1; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				28 549					
	
3.	Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	5.1	2 582.19	275.31	13 169	11 765	1 404	15	77	
			2 306.88	113.83			581	0.5	2.3	
	  - К2 = 17.04; К3 = 6.84; К4 = 17.04; К5 = 1; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				28 355					
	
4.	Е10-01-002-01 
Разборка: Установка мауэрлата, кобылок МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б)  При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций, 1 м3 древесины в конструкции	0.935	3 324.42	257.22	3 108	2 868	241	19	18	
			3 067.20	29.72			28	0.1	0.1	
	Объем: 0.15*0.13*40+0.05*0.05*1*62									
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.53; К4 = 17.04; К5 = 4.09; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				6 960					
	
5.	Е58-2-1 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.05	51 976.41	41.73	2 599	2 597	2	341	17	
			51 934.68							
	  - К2 = 17.04; К3 = 2.91; К4 = 17.04; К5 = 1; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				5 793					
	
6.	Е58-4-1 
Разборка парапетных решеток, 100 м парапетных решеток	0.9	2 238.41	6.51	2 015	2 009	6	15	13	
			2 231.90							
	  - К2 = 17.04; К3 = 2.92; К4 = 17.04; К5 = 1; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				4 486					
	
7.	Е55-5-1 
Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (венткоробы), 100 м2 перегородок	0.057	26 727.39	3 677.39	1 523	1 314	210	141	8	
			23 050.01	1 237.79			71	6.7	0.4	
	  - К2 = 17.04; К3 = 4.44; К4 = 17.04; К5 = 1; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				3 296					
	
8.	Е46-02-009-04 
Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (вентиляц. шахты), 100 м2	0.8	5 027.14		4 022	4 022		34	27	
			5 027.14							
	  - К2 = 17.04; К3 = 1; К4 = 17.04; К5 = 1; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				9 331					
	
9.	Е11-01-008-02 
Демонтаж: Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой  МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б)  При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций, 1 м3 изоляции	40	451.90	164.54	18 076	11 495	6 581	1.8	70	
			287.36	70.34			2 814	0.4	14	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	  - К2 = 17.04; К3 = 5.37; К4 = 17.04; К5 = 16.92; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				38 824					
	
10.	Е10-01-039-05 
Демонтаж: Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б), 100 м2 проемов	0.0128	25 465.43	6 987.80	326	237	89	114	1.5	
			18 477.63	2 161.49			28	8.7	0.1	
	Объем: 0.8*0.8*2									
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	  - К2 = 17.04; К3 = 6.83; К4 = 17.04; К5 = 6.83; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				678					
	
11.	Е65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.132	13 891.93	83.57	1 834	1 823	11	85	11	
			13 808.36	67.99			9	0.3		
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.66; К4 = 17.04; К5 = 1; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				3 721					
	
12.	Е46-03-011-03 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	0.3162	15 279.50	6 970.46	4 831	2 627	2 204	47	15	
			8 309.04	2 212.30			700	12	3.8	
	Объем: 0.51*62									
	  - К2 = 17.04; К3 = 6.01; К4 = 17.04; К5 = 1; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				9 223					
	
13.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	43	480.35	273.45	20 655	3 422	11 758	0.6	25	
			79.58							
	Объем: 19+24									
	  - К2 = 17.04; К3 = 8.5; К4 = 17.04; К5 = 1; К6 = 1									
	
14.	Т03-21-01-017 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 17 км, 1 т груза	43	135.22	135.22	5 814		5 814			
										
	Объем: 19+24									
	  - К2 = 1; К3 = 8.58; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				92 923	58 695	28 755		377	
							4 231		21	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 1; %=84 - по стр. 2, 8, 12; %=71 - по стр. 3, 5, 6; %=90 - по стр. 4, 10; %=76 - по стр. 7; %=94 - по стр. 9)				47 583					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2, 8, 12; %=52 - по стр. 3, 5-7; %=43 - по стр. 4, 10; %=51 - по стр. 9)				28 591					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 834	1 823	11		11	
							9			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 11)				1 154					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 11)				733					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				3 721					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				26 469	3 422	17 572		25	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 13)				3 422					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 13)				2 053					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				26 469					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				170 984					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				48 737					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				29 324					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				170 984					
	
	Раздел 2.  КРОВЛЯ	
	
	Стропильная система	
	
15.	Е10-01-002-01 
Установка стропил,мауэрлата, кобылки, 1 м3 древесины в конструкции	3.013	14 185.95	401.91	42 742	13 285	1 211	28	83	
			4 409.10	46.43			140	0.2	0.6	
	Объем: (2.03+0.29+0.3)*1.15									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.53; К4 = 17.04; К5 = 4.09; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				60 597					
	
16.	С102-0028 
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта, м3	-0.18078	6 638.50		-1 200					
										
	Объем: -0.06*3.013									
	Тек.цена									
	
17.	С102-0024 
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта, м3	-0.48208	6 536.50		-3 151					
										
	Объем: -0.16*3.013									
	Тек.цена									
	
18.	С102-0059 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта, м3	-2.56105	6 791.50		-17 393					
										
	Объем: -0.85*3.013									
	Тек.цена									
	
19.	С102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	0.712425	6 689.50		4 766					
										
	Объем: (0.29+0.3)*1.15*1.05									
	Тек.цена									
	
20.	С102-0032 
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, м3	2.451225	6 638.50		16 272					
										
	Объем: 1.15*(2.03)*1.05									
	Тек.цена									
	
21.	Е10-01-082-01 
Укладка по фермам прогонов из досок (карнизный, коньковый щит), 1 м3 древесины в конструкции	6.2675	11 003.86	378.11	68 967	18 893	2 370	17	104	
			3 014.45	46.43			291	0.2	1.2	
	Объем: 5.45*1.15									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.8; К4 = 17.04; К5 = 4.03; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				94 482					
	
22.	С102-0059 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта, м3	-6.330175	6 791.50		-42 991					
										
	Объем: -1.01*6.2675									
	Тек.цена									
	
23.	С102-0061 
Доски обрезные хвойных пород длиной:  4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, м3	-0.2507	6 587.50		-1 651					
										
	Объем: -0.04*6.2675									
	Тек.цена									
	
24.	С102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	6.580875	6 689.50		44 023					
										
	Объем: 1.05*5.45*1.15									
	Тек.цена									
	
25.	Е58-12-3 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов, 100 м2	4.5	9 058.39	137.16	40 763	12 873	617	19	85	
			2 860.68	40.38			182	0.2	0.9	
	  - К2 = 17.04; К3 = 8.53; К4 = 17.04; К5 = 4.31; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				56 821					
	
26.	С102-0077 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта, м3	-2.16	4 700.50		-10 153					
										
	Объем: -0.48*4.5									
	Тек.цена									
	
27.	С102-0025 
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта, м3	-2.43	6 536.50		-15 884					
										
	Объем: -0.54*4.5									
	Тек.цена									
	
28.	С102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	4.6	6 689.50		30 772					
										
	Объем: 4*1.15									
	Тек.цена									
	
29.	Е10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	3 427.79	230.05	6 856	2 489	460	7.6	15	
			1 244.74	34.08			68	0.1	0.3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.58; К4 = 17.04; К5 = 5.6; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				10 257					
	
30.	С101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	2	67.43		135					
										
	Тек.цена									
	
31.	С101-0956 
Петля накладная, шт.	8	40.89		327					
										
	Объем: 4*2									
	Тек.цена									
	
32.	С101-0955 
Упор оконный стальной, компл.	2	40.82		82					
										
	Тек.цена									
	
33.	Е15-05-001-03 
Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом, 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0.0122	18 427.77	408.33	225	56	5	28	0.3	
			4 561.75	55.59			1	0.2		
	Объем: 0.61*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 8.22; К4 = 17.04; К5 = 5.49; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				292					
	
34.	Е26-02-019-01 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.46	3 137.24	375.10	17 129	14 883	2 048	15	83	
			2 725.80	2.56			14		0.1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 3.04; К4 = 17.04; К5 = 15.73; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				35 750					
	
35.	С113-8073 
Антисептик-антипирен <ОЗОН-007> для древесины, кг	183.3468	89.03		16 323					
										
	Объем: 33.58*5.46									
	Тек.цена									
	
36.	Е69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.39	947.49	51.36	370	349	20	5.5	2.1	
			896.13							
	  - К2 = 17.04; К3 = 4.28; К4 = 17.04; К5 = 1; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				740					
	
37.	Е69-2-2 
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий	0.78	911.27	49.39	711	672	39	5.3	4.1	
			861.88							
	Объем: 39*2									
	  - К2 = 17.04; К3 = 4.28; К4 = 17.04; К5 = 1; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				1 423					
	
38.	Е06-01-015-07 
Установка закладных деталей весом до 4 кг (костыль), 1 т	0.01365	94 230.33	375.68	1 286	589	5	248	3.4	
			43 137.85	46.43			1	0.2		
	Объем: 39*0.35/1000									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.78; К4 = 17.04; К5 = 5.87; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				2 018					
	
	Чердак	
	
39.	Е12-01-013-05 
Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо, 100 м2 утепляемого покрытия	8.463	24 098.72	2 636.23	203 947	53 859	22 310	39	330	
			6 364.00	590.65			4 999	2.4	20	
	Объем: 380*2+86.3									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.42; К4 = 17.04; К5 = 3.79; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				283 994					
	
40.	С101-0774 
Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм, м3	-65.41899	1 712.22		-112 012					
										
	Объем: -7.73*8.463									
	Тек.цена									
	
41.	С104-0238 
Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород П-150, м3	102.29445	4 269.48		436 744					
										
	Объем: 1.03*(380*0.25+86.3*0.05)									
	Тек.цена									
	
42.	Е26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	7.87	7 306.98	273.49	57 506	21 770	2 152	17	130	
			2 766.17							
	Объем: 407+380									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 9.12; К4 = 17.04; К5 = 6.32; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				84 719					
	
43.	С113-1952 
Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая, м2	-905.05	19.43		-17 585					
										
	Объем: -115*7.87									
	Тек.цена									
	
44.	С101-5865 
Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap, м2	437	76.58		33 465					
										
	Объем: 115*3.8									
	Тек.цена									
	
45.	С101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	468.05	27.58		12 909					
										
	Объем: 115*4.07									
	Тек.цена									
	
46.	Е10-01-039-05 
Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.0128	388 601.45	10 918.44	4 974	340	140	164	2.1	
			26 561.59	3 377.33			43	14	0.2	
	Объем: 0.8*0.8*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 6.83; К4 = 17.04; К5 = 6.83; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				5 483					
	
47.	С101-1591 
Смола каменноугольная для дорожного строительства, т	-0.00048	6 476.17		-3					
										
	Объем: -0.0375*0.0128									
	Тек.цена									
	
48.	С101-1742 
Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350, м2	-1.8176	24.64		-45					
										
	Объем: -142*0.0128									
	Тек.цена									
	
49.	С101-1705 
Пакля пропитанная, кг	-2.2144	46.17		-102					
										
	Объем: -173*0.0128									
	Тек.цена									
	
50.	С203-0238 
Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2, м2	-1.28	3 384.80		-4 333					
										
	Объем: -0.8*0.8*2									
	Тек.цена									
	
51.	Прайс-лист. 
Люк ЛПМ-60 800х800мм  ИП Лукин В.Н. (01.2016г.) 14000/1,18, шт	2	11 864.41		23 729					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: /5.99	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.99; К6 = 1									
	
52.	Е15-07-001-01 
Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1, 100 м	0.064	6 164.60		395	31		2.8	0.2	
			479.71							
	Объем: (0.8+0.8)*2*2									
	Начисления: Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 1; К4 = 17.04; К5 = 5.22; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				431					
	
53.	Е08-02-002-05 
Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (вентиляционные шахты, люк выхода на чердак), 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.0801	83 476.54	3 074.41	6 686	2 165	246	166	13	
			27 031.11	1 271.18			102	5.1	0.4	
	Объем: 5.8+2.21									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 6.84; К4 = 17.04; К5 = 5.57; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				10 018					
	
54.	С402-0013 
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50, м3	-0.18423	4 123.39		-760					
										
	Объем: -(2.3*0.0801)									
	Тек.цена									
	
55.	С402-0014 
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75, м3	0.18423	4 225.39		778					
										
	Объем: (2.3*0.0801)									
	Тек.цена									
	
56.	Е15-02-019-05 
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0224	39 751.14	999.86	890	431	22	106	2.4	
			19 238.76	776.60			17	4.2	0.1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 12.79; К4 = 17.04; К5 = 4.04; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				1 414					
	
57.	Е15-04-005-03 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0224	13 121.48	170.59	294	190	4	49	1.1	
			8 473.90	5.33						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 9.05; К4 = 17.04; К5 = 2.51; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				516					
	
58.	Е07-07-002-01 
Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях, 100 м2 покрытия	0.05	27 319.96	10 654.93	1 366	536	533	62	3.1	
			10 721.76	2 106.14			105	8.5	0.4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.15; К4 = 17.04; К5 = 4.22; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				2 372					
	
59.	С104-0002 
Вата минеральная, м3	-0.0214	1 738.49		-37					
										
	Объем: -0.428*0.05									
	Тек.цена									
	
60.	С101-1701 
Гермит (шнур диаметром 40 мм), кг	-0.825	132.91		-110					
										
	Объем: -16.5*0.05									
	Тек.цена									
	
61.	С101-0044 
Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 10 мм, м2	5	300.14		1 501					
										
	Тек.цена									
	
62.	Е26-01-037-01 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции	3.35	13 045.38	876.71	43 702	14 221	2 937	23	77	
			4 245.08							
	Объем: 67*0.05									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.44; К4 = 17.04; К5 = 4.67; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				61 478					
	
63.	С104-0007 
Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200, м3	-3.2495	4 924.98		-16 004					
										
	Объем: -0.97*3.35									
	Тек.цена									
	
64.	С104-0237 
Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ лайт 45 (прим. для Л-75), м3	3.2495	2 062.50		6 702					
										
	Объем: 0.97*3.35									
	Тек.цена									
	
65.	Е26-01-053-01 
Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.95	68 116.67	2 976.31	64 711	26 498	2 827	160	152	
			27 893.14							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 3.66; К4 = 17.04; К5 = 4.24; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				97 834					
	
66.	Е16-04-004-02 
Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.2	28 371.00	427.02	5 674	2 313	85	64	13	
			11 563.99	78.81			16	0.4	0.1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.78; К4 = 17.04; К5 = 3.46; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				9 261					
	
67.	С507-4366 
Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм, шт.	6	58.48		351					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.61; К6 = 1									
	
68.	С101-6270 
Герметик эластомерный химически стойкий для швов MASTERSIL 791 (600 мл), шт.	1	377.57		378					
										
	Тек.цена									
	
69.	Е26-01-009-01 
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции	0.255	11 319.34	706.28	2 886	1 033	180	22	5.5	
			4 052.06							
	Объем: 5.1*0.05									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 8.99; К4 = 17.04; К5 = 6.23; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				4 177					
	
70.	С104-0009 
Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-100, толщина 60 мм, м3	-0.3927	2 907.99		-1 142					
										
	Объем: -1.54*0.255									
	Тек.цена									
	
71.	С104-0002 
Вата минеральная, м3	0.3927	1 738.49		683					
										
	Объем: 1.54*0.255									
	Тек.цена									
	
72.	Е26-01-054-03 
Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.103	20 234.87	339.45	2 084	861	35	51	5.2	
			8 363.57							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 8.58; К4 = 17.04; К5 = 2.82; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				3 160					
	
73.	Е10-01-023-01 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.38	6 494.28	121.67	2 468	267	46	4.4	1.7	
			701.54	24.71			9	0.1		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.11; К4 = 17.04; К5 = 5.11; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				2 835					
	
74.	С102-0077 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта, м3	-0.456	4 700.50		-2 143					
										
	Объем: -1.2*0.38									
	Тек.цена									
	
75.	С102-0056 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3	0.94	6 689.50		6 288					
										
	Объем: 0.02*38+0.18									
	Тек.цена									
	
76.	Е26-02-019-01 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.152	3 137.24	375.10	477	414	57	15	2.3	
			2 725.80	2.56						
	Объем: 0.4*38									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 3.04; К4 = 17.04; К5 = 15.73; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				995					
	
77.	С113-8073 
Антисептик-антипирен <ОЗОН-007> для древесины, кг	5.10416	89.03		454					
										
	Объем: 33.58*0.152									
	Тек.цена									
	
78.	Е34-02-064-01 
Установка стоек телефонных однопарных (применительно для стоек антенн), 1 стойка	2	2 856.77		5 714	1 313		3.6	7.3	
			656.66							
	Начисления: Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 1; К4 = 17.04; К5 = 12.43; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				7 303					
	
79.	С110-0214 
Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления: однопарные, шт.	-2	2 144.00		-4 288					
										
	Тек.цена									
	
80.	С101-1671 
Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг, кг	0.24	67.54		16					
										
	Объем: 0.12*2									
	Тек.цена									
	
81.	С103-0005 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм, м	4.6	112.95		520					
										
	Объем: 2.3*2									
	Тек.цена									
	
82.	С101-1714 
Болты с гайками и шайбами строительные, т	0.0002512	63 491.92		16					
										
	Объем: 0.0314*4*2/1000									
	Тек.цена									
	
	Кровля	
	
83.	Е12-01-023-02 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	4.5	47 892.91	1 121.19	215 518	35 267	5 045	47	213	
			7 837.03	244.31			1 099	1	4.4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.3; К4 = 17.04; К5 = 2.13; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				264 976					
	
84.	С101-4136 
Металлочерепица <Монтеррей>, м2	-576	266.21		-153 337					
										
	Объем: -128*4.5									
	Тек.цена									
	
85.	С101-3859 
Профилированный настил оцинкованный: С44-1000-0,7, т	3.8295	46 634.93		178 588					
										
	Объем: (7.4+7.4*0.15)*450/1000									
	Тек.цена									
	
86.	С101-2804 
Комбинированные заклепки ЗК-12-4,5, шт.	1553	0.51		792					
										
	Тек.цена									
	
87.	С101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа:  0,7 мм, т	0.3575	48 164.93		17 219					
										
	Тек.цена									
	
88.	Е12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	0.96	20 389.60	518.17	19 574	1 249	497	7.7	7.4	
			1 300.59	89.67			86	0.4	0.3	
	Объем: 80*1.2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 6.96; К4 = 17.04; К5 = 4.14; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				21 390					
	
89.	С201-0777 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т	-0.288	61 679.67		-17 764					
										
	Объем: -0.3*0.96									
	Тек.цена									
	
90.	С201-0777 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т	1.504	61 679.67		92 766					
										
	Объем: (8.6+4.4+0.6+5.2)*80/1000									
	Тек.цена									
	
91.	С101-4648 
Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х70 мм, 10 шт.	32	35.70		1 142					
										
	Объем: 4*80									
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.01; К6 = 1									
	
92.	С101-1714 
Болты с гайками и шайбами строительные, т	0.010048	63 491.92		638					
										
	Объем: 0.0314*4*80/1000									
	Тек.цена									
	
93.	Е15-04-041-06 
Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.576	11 949.78	14.22	6 883	6 530	8	66	38	
			11 336.09	2.56			1			
	Объем: 96*1.2*0.5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 8.75; К4 = 17.04; К5 = 5.64; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				14 524					
	
94.	Е20-02-009-01 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм (д-110мм), 1 зонт	6	124.58	15.80	747	570	95	0.5	3.2	
			95.04							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.48; К4 = 17.04; К5 = 6.36; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				1 625					
	
95.	С301-0277 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 200 мм, шт.	6	276.43		1 659					
										
	Тек.цена									
	
96.	Е20-02-010-08 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм (1650х390мм) К=1,02, 1 зонт	4	854.12	70.46	3 416	2 904	282	4.2	17	
			725.96	3.26			13		0.1	
	Поправки: ПЗ: *1.02	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 6.69; К4 = 17.04; К5 = 6.3; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				7 908					
	
97.	С301-0295 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 4000 мм К=1,02, шт.	4	3 881.11		15 524					
										
	Поправки: М: *1.02	
	Тек.цена									
	
98.	Е20-02-010-08 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм (1620х650мм) К=1,135, 1 зонт	2	950.42	78.40	1 901	1 616	157	4.2	8.4	
			807.81	3.63			7			
	Поправки: ПЗ: *1.135	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 6.69; К4 = 17.04; К5 = 6.3; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				4 400					
	
99.	С301-0295 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 4000 мм К=1,135, шт.	2	4 318.69		8 637					
										
	Поправки: М: *1.135	
	Тек.цена									
	
100.	Е10-01-023-01 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.69	6 494.28	121.67	4 481	484	84	4.4	3	
			701.54	24.71			17	0.1	0.1	
	Объем: 43+26									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.11; К4 = 17.04; К5 = 5.11; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				5 147					
	
101.	С102-0077 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта, м3	-0.828	4 700.50		-3 892					
										
	Объем: -1.2*0.69									
	Тек.цена									
	
102.	С102-0056 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3	0.475	6 689.50		3 178					
										
	Объем: 0.01*26+0.005*43									
	Тек.цена									
	
103.	С102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	0.338	6 689.50		2 261					
										
	Объем: (0.005+0.008)*26									
	Тек.цена									
	
104.	С102-0024 
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта, м3	0.215	6 536.50		1 405					
										
	Объем: 0.005*43									
	Тек.цена									
	
105.	Е15-04-025-03 
Улучшенная окраска атмосферостойкими составами по дереву  (трапы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.276	13 592.22	126.87	3 751	2 834	35	59	16	
			10 267.72	5.33			1			
	Объем: 0.4*69									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 9.03; К4 = 17.04; К5 = 2.06; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				7 068					
	
106.	Е12-01-009-01 
Устройство желобов настенных, 100 м желобов	0.98	109 088.69	2 932.53	106 907	15 592	2 874	97	96	
			15 910.19	652.63			640	2.6	2.6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.43; К4 = 17.04; К5 = 4.44; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				128 983					
	
107.	С102-0121 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, м3	-4.361	6 587.50		-28 728					
										
	Объем: -4.45*0.98									
	Тек.цена									
	
108.	Е65-35-1 
Прочистка вентиляционных каналов, 100 м канала	2.5	3 330.04	2.61	8 325	7 632	7	19	47	
			3 052.72	2.04			5			
	  - К2 = 17.04; К3 = 7.68; К4 = 17.04; К5 = 3.43; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				16 191					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				1 460 661	265 009	47 433		1575	
							7 857		32	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				408 930					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 15, 21, 29, 46, 73, 100; %=71 - по стр. 25; %=80 - по стр. 33, 38, 52, 56, 57, 93, 105; %=77 - по стр. 34, 42, 62, 65, 69, 72, 76, 78; %=66 - по стр. 36, 37; %=92 - по стр. 39, 83, 88, 106; %=93 - по стр. 53; %=99 - по стр. 58)				220 068					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 15, 21, 29, 46, 73, 100; %=52 - по стр. 25; %=37 - по стр. 33, 52, 56, 57, 93, 105; %=48 - по стр. 34, 42, 62, 65, 69, 72, 76; %=40 - по стр. 36, 37; %=44 - по стр. 38, 39, 78, 83, 88, 106; %=54 - по стр. 53; %=58 - по стр. 58)				116 866					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				70 714					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				70 714					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				46 754	15 035	626		89	
							41		0.2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 66, 94, 96, 98; %=63 - по стр. 108)				12 102					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 66, 94, 96, 98; %=40 - по стр. 108)				7 221					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				66 077					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				1 816 918					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				232 170					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				124 087					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				1 816 918					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				1 553 584	323 704	76 188		1952	
							12 088		53	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				408 930					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 1, 34, 42, 62, 65, 69, 72, 76, 78; %=84 - по стр. 2, 8, 12; %=71 - по стр. 3, 5, 6, 25; %=90 - по стр. 4, 10, 15, 21, 29, 46, 73, 100; %=76 - по стр. 7; %=94 - по стр. 9; %=80 - по стр. 33, 38, 52, 56, 57, 93, 105; %=66 - по стр. 36, 37; %=92 - по стр. 39, 83, 88, 106; %=93 - по стр. 53; %=99 - по стр. 58)				267 651					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 1, 38, 39, 78, 83, 88, 106; %=48 - по стр. 2, 8, 12, 34, 42, 62, 65, 69, 72, 76; %=52 - по стр. 3, 5-7, 25; %=43 - по стр. 4, 10, 15, 21, 29, 46, 73, 100; %=51 - по стр. 9; %=37 - по стр. 33, 52, 56, 57, 93, 105; %=40 - по стр. 36, 37; %=54 - по стр. 53; %=58 - по стр. 58)				145 457					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				70 714					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				70 714					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				48 588	16 858	637		100	
							50		0.2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 11, 108; %=98 - по стр. 66, 94, 96, 98)				13 256					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 11, 108; %=56 - по стр. 66, 94, 96, 98)				7 954					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				69 798					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				26 469	3 422	17 572		25	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 13)				3 422					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 13)				2 053					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				26 469					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				1 987 902					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				280 907					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				153 411					
	Материалы				1 148 219					
	Оплата труда рабочих				323 704					
	Эксплуатация машин				76 188					
	в т. ч. оплата труда механизаторов				12 088					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				1 987 902					
	Значение К зоны				1.00					
	С К зоны

				1 987 902					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				1 987 902					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1 987 902					

Составил:	инженер Николаева Н.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	ГИП Артеменко А.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)