Стройка:	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"	
	
Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, с. Томское ул. Украинская, дом 11	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт крыши	
Основание: АС	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	3 191.437	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.172	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	415.723	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 10.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Стропильная система	
	
1.	Е10-01-002-01 
Установка стропил,кобылки, доски на выравнивание строп. ног и др., 1 м3 древесины в конструкции	4.97	15 639.67	418.99	77 729	22 788	2 082	28	138	
			4 585.05	48.29			240	0.2	0.9	
	Объем: 0.08+1.49+1.3+0.18+0.07+0.34+0.17+0.2+0.09+0.15+0.9									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.85; К4 = 17.72; К5 = 4.64; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			20 725					
	Сметная прибыль	43%			9 902					
	Всего с НР и СП				108 356					
	
2.	Е10-01-083-07 
Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного (коньковый щит), 100 м2 покрытия	0.5	48 963.01	2 083.24	24 482	3 253	1 042	37	19	
			6 506.29	376.33			188	1.5	0.7	
	Объем: 2.5/0.05									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.61; К4 = 17.72; К5 = 5.01; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			3 097					
	Сметная прибыль	43%			1 480					
	Всего с НР и СП				29 059					
	
3.	Е58-12-3 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов, 100 м2	5.2	9 430.48	141.99	49 038	15 469	738	19	98	
			2 974.83	42.00			218	0.2	1	
	Объем: 710-50-7/0.05									
	  - К2 = 17.72; К3 = 8.83; К4 = 17.72; К5 = 4.49; К6 = 1									
	Накладные расходы	71%			11 138					
	Сметная прибыль	52%			8 157					
	Всего с НР и СП				68 333					
	
4.	Е10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	3 539.79	240.07	14 159	5 178	960	7.6	30	
			1 294.41	35.44			142	0.1	0.6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.91; К4 = 17.72; К5 = 5.75; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			4 788					
	Сметная прибыль	43%			2 288					
	Всего с НР и СП				21 235					
	
5.	С101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	8	67.44		540					
										
	Объем: 2*4									
	Текущая цена									
	
6.	С101-0956 
Петля накладная, шт.	16	40.89		654					
										
	Объем: 4*4									
	Текущая цена									
	
7.	С101-0955 
Упор оконный стальной, компл.	8	40.82		327					
										
	Объем: 2*4									
	Текущая цена									
	
8.	Е10-01-044-12 
Обивка  оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны, 100 м2 проемов	0.36	55 697.30	196.60	20 051	5 373	71	92	33	
			14 926.27	22.59			8	0.1		
	Объем: 9*4									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 8.2; К4 = 17.72; К5 = 4.17; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			4 843					
	Сметная прибыль	43%			2 314					
	Всего с НР и СП				27 208					
	
9.	Е26-02-019-02 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	14.553	2 228.86	245.33	32 437	28 307	3 570	10	151	
			1 945.08	2.66			39		0.2	
	Объем: 1000.8+454.5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 3; К4 = 17.72; К5 = 15.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			21 826					
	Сметная прибыль	48%			13 606					
	Всего с НР и СП				67 870					
	
10.	С113-8073 
Антисептик-антипирен <ОЗОН-007> для древесины, кг	294.55272	112.50		33 137					
										
	Объем: 20.24*14.553									
	Текущая цена									
	
	Чердак	
	
11.	Е12-01-013-05 
Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (два слоя), 100 м2 утепляемого покрытия	5.2	18 686.03	5 450.11	97 167	68 827	28 341	39	203	
			13 235.92	1 228.44			6 388	2.4	12	
	Поправки: ОЗП: *2;  ЭМ: *2;  ЗПМ: *2;  М: *0	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.67; К4 = 17.72; К5 = 5.11; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			69 198					
	Сметная прибыль	44%			33 095					
	Всего с НР и СП				199 459					
	
12.	Прайс-лист. 
Плиты теплоизоляционные "БАЗАЛИТ ПТ-150. ООО "Риколь" (11.2017г.) 7906,85/1,18 стр. 6, м3	133.9	6 834.73		915 171					
										
	Объем: 1.03*130									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.42	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1									
	
13.	Е26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	5.6	7 555.86	283.68	42 313	16 109	1 589	17	92	
			2 876.56							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 6.51; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			12 404					
	Сметная прибыль	48%			7 732					
	Всего с НР и СП				62 449					
	
14.	С113-1952 
Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая, м2	-644	20.45		-13 170					
										
	Объем: -115*5.6									
	Текущая цена									
	
15.	С101-4135 
Пленка пароизоляционная, м2	644	30.64		19 732					
										
	Объем: 115*5.6									
	Текущая цена									
	
16.	Е26-01-055-02 
Установка мембраны однослойной ветрозащитной, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	5.2	7 555.86	283.68	39 290	14 958	1 475	17	86	
			2 876.56							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 6.51; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			11 518					
	Сметная прибыль	48%			7 180					
	Всего с НР и СП				57 988					
	
17.	С113-1952 
Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая, м2	-598	20.45		-12 229					
										
	Объем: -115*5.2									
	Текущая цена									
	
18.	С101-5865 
Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная, м2	598	76.58		45 795					
										
	Объем: 115*5.2									
	Текущая цена									
	
19.	Е09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих (прим. для люка), 1 м2 проема	1.12	908.07	84.21	1 017	542	94	2.4	2.7	
			483.77							
	Объем: 0.8*0.7*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 5.93; К4 = 1; К5 = 4.74; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			374					
	Сметная прибыль	58%			314					
	Всего с НР и СП				1 705					
	
20.	Прайс-лист. 
Люк ЛПМ-60 800х700мм  ИП Лукин В.Н. (11.2017г.) 14000/1,18 стр. 2, шт	2	12 101.69		24 203					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.42	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1									
	
21.	Е08-02-002-05 
Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (люк выхода на чердак), 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.0208	82 209.22	3 123.85	1 710	585	65	166	3.4	
			28 109.82	1 321.91			27	5.1	0.1	
	Объем: 1.04*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 6.95; К4 = 17.72; К5 = 5.32; К6 = 1									
	Накладные расходы	93%			569					
	Сметная прибыль	54%			330					
	Всего с НР и СП				2 610					
	
22.	С402-0013 
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50, м3	-0.04784	3 931.20		-188					
										
	Объем: -2.3*0.0208									
	Текущая цена									
	
23.	С402-0014 
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75, м3	0.04784	4 033.20		193					
										
	Объем: 2.3*0.0208									
	Текущая цена									
	
24.	Е15-02-019-05 
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.006	40 938.10	1 032.69	246	120	6	106	0.6	
			20 006.51	807.59			5	4.2		
	Объем: 0.3*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 13.21; К4 = 17.72; К5 = 4.12; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			100					
	Сметная прибыль	37%			46					
	Всего с НР и СП				392					
	
25.	Е15-04-005-01 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.006	6 464.90	94.13	39	19	1	17	0.1	
			3 118.04	2.66						
	Объем: 0.3*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.39; К4 = 17.72; К5 = 3.14; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			15					
	Сметная прибыль	37%			7					
	Всего с НР и СП				61					
	
	Вентшахты	
	
26.	Е08-02-001-09 
Кладка стен приямков и каналов, 1 м3 кладки	13.86	5 816.84	273.66	80 621	18 678	3 793	8.1	113	
			1 347.60	115.84			1 606	0.5	6.2	
	Объем: 115.5*0.12									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 6.95; К4 = 17.72; К5 = 5.66; К6 = 1									
	Накладные расходы	93%			18 864					
	Сметная прибыль	54%			10 953					
	Всего с НР и СП				110 438					
	
27.	С402-0002 
Раствор готовый кладочный цементный марки: 50, м3	-3.06306	3 472.20		-10 636					
										
	Объем: -0.221*13.86									
	Текущая цена									
	
28.	С402-0014 
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75, м3	3.06306	4 033.20		12 354					
										
	Объем: 0.221*13.86									
	Текущая цена									
	
	Утепление вентшахт	
	
29.	Е26-01-036-01 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен, 100 м2 поверхности	0.95	3 715.28	90.36	3 530	2 879	86	18	18	
			3 030.62	9.75			9			
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.08; К4 = 17.72; К5 = 4.99; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			2 224					
	Сметная прибыль	48%			1 386					
	Всего с НР и СП				7 140					
	
30.	С113-8076 
Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW", кг	-16.15	34.94		-564					
										
	Объем: -17*0.95									
	Текущая цена									
	
31.	Прайс-лист. 
Плиты теплоизоляционные "БАЗАЛИТ Л-75".  ООО "Риколь" (11.2017г.) 3986,48/1,18 стр. 6, м3	4.8925	3 445.94		16 859					
										
	Объем: 1.03*95*0.05									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.42	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1									
	
32.	Е09-03-050-01 
Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прим. для профиля ПС50), 100 м плинтуса	1.9	3 122.93	163.55	5 934	5 174	311	15	28	
			2 723.11							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 5.42; К4 = 1; К5 = 5.92; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			3 570					
	Сметная прибыль	58%			3 001					
	Всего с НР и СП				12 505					
	
33.	С101-2181 
Шурупы с полукруглой головкой: 5х35 мм, т	-0.001425	66 561.31		-95					
										
	Объем: -0.00075*1.9									
	Текущая цена									
	
34.	С101-2590 
Дюбель с шурупом 6/35 мм, шт.	760	0.57		433					
										
	Объем: 380*2									
	Текущая цена									
	
35.	С101-1691 
Шурупы-саморезы 4,2х16 мм, шт.	760	0.52		395					
										
	Объем: 380*2									
	Текущая цена									
	
36.	С201-0805 
Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6, м	190	33.93		6 447					
										
	Текущая цена									
	
37.	С201-0815 
Подвес прямой для ПП-профиля, шт.	380	4.09		1 554					
										
	Текущая цена									
	
38.	Е26-01-053-01 
Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	1.4	75 507.58	3 016.97	105 711	40 609	4 224	160	225	
			29 006.25							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 3.71; К4 = 1; К5 = 4.95; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			31 269					
	Сметная прибыль	48%			19 492					
	Всего с НР и СП				156 472					
	
	Ходовые трапы на чердаке шириной 450мм	
	
39.	Е10-01-023-01 
Укладка ходовых досок (V=0,02*150+0,032*0,15*1,5*100=3+0,72=3,72), 100 м ходов	1.5	6 661.10	127.32	9 992	1 094	191	4.4	6.6	
			729.53	25.69			39	0.1	0.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.44; К4 = 17.72; К5 = 5.23; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			1 020					
	Сметная прибыль	43%			487					
	Всего с НР и СП				11 499					
	
40.	С102-0077 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта, м3	-1.8	4 808.51		-8 655					
										
	Объем: -1.2*1.5									
	Текущая цена									
	
41.	С102-0056 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3	3.72	7 511.51		27 943					
										
	Объем: 3+0,72									
	Текущая цена									
	
42.	Е26-02-019-02 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.675	2 228.86	245.33	1 504	1 313	166	10	7	
			1 945.08	2.66			2			
	Объем: 0.45*150									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 3; К4 = 17.72; К5 = 15.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			1 013					
	Сметная прибыль	48%			631					
	Всего с НР и СП				3 148					
	
43.	С113-8073 
Антисептик-антипирен <ОЗОН-007> для древесины, кг	13.662	112.50		1 537					
										
	Объем: 20.24*0.675									
	Текущая цена									
	
	Стойка для антенны (3шт)	
	
44.	Е34-02-064-01 
Установка стоек телефонных однопарных (применительно для стоек антенн), 1 стойка	3	2 944.93		8 835	2 049		3.6	11	
			682.87							
	Начисления: Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 12.78; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			1 578					
	Сметная прибыль	44%			902					
	Всего с НР и СП				11 314					
	
45.	С110-0214 
Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления: однопарные, шт.	-3	2 195.08		-6 585					
										
	Текущая цена									
	
46.	С301-0040 
Хомуты для крепления: труб, шт.	6	43.91		263					
										
	Объем: 2*3									
	Текущая цена									
	
47.	С101-2037 
Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 8 мм, кг	0.3768	100.22		38					
										
	Объем: 0.0314*4*3									
	Текущая цена									
	
48.	С103-0005 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм, м	6.9	118.08		815					
										
	Объем: 2.3*3									
	Текущая цена									
	
	Канализац. стояки КС	
	
49.	Е16-04-004-02 
Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.4	29 224.93	440.75	11 690	4 810	176	64	26	
			12 025.47	81.96			33	0.4	0.1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 8.03; К4 = 17.72; К5 = 3.54; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			4 746					
	Сметная прибыль	56%			2 712					
	Всего с НР и СП				19 148					
	
50.	Прайс-лист. 
Ревизия  диаметром 100 мм Компания "Строймода" (11.2017г.) 127/1,18 стр. 14, шт	15	109.78		1 647					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.42	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1									
	
51.	Прайс-лист. 
Отвод наружный 110х45. ОАО "УПТК "Амурстрой" (11.2017г.) 60/1,18 стр. 12, шт	4	51.86		207					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.42	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1									
	
52.	Е26-01-009-01 
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции	0.78	12 927.91	731.42	10 084	3 287	571	22	17	
			4 213.76							
	Объем: 15.6*0.05									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.31; К4 = 1; К5 = 7.58; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			2 531					
	Сметная прибыль	48%			1 578					
	Всего с НР и СП				14 193					
	
53.	Е26-01-054-01 
Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.21	19 034.83	464.48	3 997	1 154	98	32	6.7	
			5 496.92							
	  - К2 = 17.72; К3 = 8.36; К4 = 1; К5 = 8.76; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			889					
	Сметная прибыль	48%			554					
	Всего с НР и СП				5 440					
	
54.	Е20-02-013-01 
Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм, 10 узлов	1.5	5 820.99	30.78	8 731	8 234	46	32	49	
			5 489.63							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 5.7; К4 = 1; К5 = 4.15; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			8 069					
	Сметная прибыль	56%			4 611					
	Всего с НР и СП				21 411					
	
55.	Прайс-лист. 
Проходной элемент MF +135 EPDM RR33 №4 75-160мм КОМБИ 0-45. РГО "Партнер" (11.2017г.) 781/1,18 стр.10, шт	15	675.10		10 127					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.42	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1									
	
	Кровля	
	
56.	Е12-01-023-02 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	6.19	54 274.66	1 158.05	335 960	50 447	7 168	47	293	
			8 149.77	254.06			1 573	1	6.1	
	Объем: 710-0.7*130									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.54; К4 = 17.72; К5 = 2.46; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			47 858					
	Сметная прибыль	44%			22 889					
	Всего с НР и СП				406 707					
	
57.	С101-4136 
Металлочерепица <Монтеррей>, м2	-792.32	307.05		-243 282					
										
	Объем: -128*6.19									
	Текущая цена									
	
58.	С101-3859 
Профилированный настил оцинкованный: С44-1000-0,7, т	5.26769	52 253.31		275 254					
										
	Объем: (7.4+7.4*0.15)*619/1000									
	Текущая цена									
	
59.	С101-2804 
Комбинированные заклепки ЗК-12-4,5 (см. примечания к устройству кровли), шт.	1238	0.51		631					
										
	Текущая цена									
	
60.	С101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа:  0,7 мм, т	0.5775	56 333.31		32 532					
										
	Объем: 105*5.5/1000									
	Текущая цена									
	
61.	Е09-05-006-01 
Резка стального профилированного настила (раскрой по ребру кровли и ендовам), 1 м реза	80	72.95	3.05	5 836	5 592	244	0.4	31	
			69.90							
	Объем: 40*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 4.28; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			3 858					
	Сметная прибыль	58%			3 243					
	Всего с НР и СП				12 938					
	
	Ограждение	
	
62.	Е12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.2	23 774.33	531.57	28 529	1 623	638	7.7	9.2	
			1 352.49	93.25			112	0.4	0.4	
	Объем: 100*1.2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.14; К4 = 17.72; К5 = 4.88; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			1 596					
	Сметная прибыль	44%			763					
	Всего с НР и СП				30 889					
	
63.	С201-0777 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т	-0.36	72 770.46		-26 197					
										
	Объем: -0.3*1.2									
	Текущая цена									
	
64.	С201-0777 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т	1.56	72 770.46		113 522					
										
	Объем: (4.3+5.8+0.3+5.2)*100/1000									
	Текущая цена									
	
65.	С101-4648 
Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х70 мм, 10 шт.	20	35.70		714					
										
	Объем: 2*100									
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.01; К6 = 1									
	
66.	С101-1714 
Болты с гайками и шайбами строительные, т	0.00628	79 821.31		501					
										
	Объем: 0.0314*2*100/1000									
	Текущая цена									
	
67.	Е15-04-041-06 
Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.72	12 460.05	14.71	8 971	8 488	11	66	48	
			11 788.47	2.66			2			
	Объем: 120*1.2*0.5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.05; К4 = 17.72; К5 = 6.18; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			6 792					
	Сметная прибыль	37%			3 141					
	Всего с НР и СП				18 904					

	
68.	Е20-02-010-07 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3600 мм (сечением 530х1120мм), 1 зонт	11	741.03	67.72	8 151	6 646	745	3.4	38	
			604.21	3.32			37		0.1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7; К4 = 17.72; К5 = 7.79; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			6 549					
	Сметная прибыль	56%			3 742					
	Всего с НР и СП				18 443					
	
69.	С301-0294 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 3600 мм, шт.	11	3 143.71		34 581					
										
	Текущая цена									
	
70.	Е20-02-010-08 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм (сечением 940х1120мм), 1 зонт	2	880.73	70.83	1 761	1 480	142	4.2	8.4	
			740.13	3.32			7			
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 6.86; К4 = 17.72; К5 = 7.77; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			1 457					
	Сметная прибыль	56%			833					
	Всего с НР и СП				4 051					
	
71.	С301-0295 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 4000 мм (К=4,12/4=1,03), шт.	2	4 004.40		8 009					
										
	Поправки: ПЗ: *1.03	
	Текущая цена									
	
72.	С201-0856 
Хомуты стальные, кг	53.1	71.63		3 804					
										
	Объем: 45*1.18									
	Текущая цена									
	
73.	Е10-01-023-01 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.96	6 661.10	127.32	6 395	700	122	4.4	4.2	
			729.53	25.69			25	0.1	0.1	
	Объем: 48+48									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.44; К4 = 17.72; К5 = 5.23; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			653					
	Сметная прибыль	43%			312					
	Всего с НР и СП				7 359					
	
74.	Е10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев (дополнительно к укладки ходовых трапов на кровле,т.к. 1,2*0,96=1,152 учтено в расценке Е10-01-023-01), 1 м3 древесины в конструкции	0.768	13 593.71	422.99	10 440	3 317	325	26	20	
			4 319.12							
	Объем: (0.015*48+0.025*48)-1.152									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.06; К4 = 1; К5 = 3.55; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			2 985					
	Сметная прибыль	43%			1 426					
	Всего с НР и СП				14 852					
	
75.	Е15-04-024-03 
Простая окраска масляными составами по дереву (трапы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.384	6 752.00	48.75	2 593	1 845	19	28	11	
			4 803.50	2.66			1			
	Объем: 0.4*96									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.33; К4 = 17.72; К5 = 3; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			1 477					
	Сметная прибыль	37%			683					
	Всего с НР и СП				4 753					
	
76.	Е12-01-009-01 
Устройство желобов настенных, 100 м желобов	1.3	119 985.11	3 031.20	155 981	21 509	3 941	97	127	
			16 545.10	678.68			882	2.6	3.4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.68; К4 = 17.72; К5 = 4.94; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			20 600					
	Сметная прибыль	44%			9 852					
	Всего с НР и СП				186 433					
	
77.	Е10-01-083-07 
Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного (дополнительно к желобу настенному, т. к. 4,45*1,3=5,785м3 учтено в расценке Е12-01-009-01) 7-5,785=1,215, 100 м2 покрытия	0.243	48 963.01	2 083.24	11 898	1 581	506	37	9.1	
			6 506.29	376.33			91	1.5	0.4	
	Объем: 1.215/0.05									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.61; К4 = 17.72; К5 = 5.01; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			1 505					
	Сметная прибыль	43%			719					
	Всего с НР и СП				14 122					
	
78.	Е12-01-008-01 
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб  S=11,2*(0,4*2+48,3)*2+11,2*(0,4*2+11,17)*2=1099,8+268,2=1368м2, 100 м2фасада (без вычета проемов)	13.68	7 633.44	34.02	104 426	35 786	465	15	211	
			2 615.92							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.45; К4 = 1; К5 = 4.64; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			32 923					
	Сметная прибыль	44%			15 746					
	Всего с НР и СП				153 095					
	
79.	Е12-01-008-02 
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2фасада (без вычета проемов)	-13.68	2 787.38	11.35	-38 131	-13 086	-155	5.6	-77	
			956.54							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 4.4; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			-12 039					
	Сметная прибыль	44%			-5 758					
	Всего с НР и СП				-55 928					
	
80.	Е26-01-048-04 
Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки (сетка от птиц), 100 м2 изолируемой поверхности	0.36	18 055.28	635.48	6 500	787	229	13	4.6	
			2 186.56							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 6.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			606					
	Сметная прибыль	48%			378					
	Всего с НР и СП				7 484					
	
81.	Е15-04-024-02 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков (окраска карнизного щита и кобылок), 100 м2 окрашиваемой поверхности	1	9 374.11	60.07	9 374	6 522	60	37	37	
			6 522.18	2.66			3			
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.35; К4 = 17.72; К5 = 2.63; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			5 220					
	Сметная прибыль	37%			2 414					
	Всего с НР и СП				17 008					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				2 577 309	404 046	64 156		2139	
							11 677		33	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				1 132 105					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1, 2, 4, 8, 39, 73, 74, 77; %=71 - по стр. 3; %=77 - по стр. 9, 13, 16, 29, 38, 42, 44, 52, 53, 80; %=92 - по стр. 11, 56, 62, 76, 78, 79; %=93 - по стр. 21, 26; %=80 - по стр. 24, 25, 67, 75, 81)				329 783					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 2, 4, 8, 39, 73, 74, 77; %=52 - по стр. 3; %=48 - по стр. 9, 13, 16, 29, 38, 42, 52, 53, 80; %=44 - по стр. 11, 44, 56, 62, 76, 78, 79; %=54 - по стр. 21, 26; %=37 - по стр. 24, 25, 67, 75, 81)				174 686					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				105 332	11 308	649		62	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 19, 32, 61)				7 803					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 19, 32, 61)				6 559					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				119 694					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				74 001	21 170	1 109		121	
							77		0.2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 49, 54, 68, 70)				20 822					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 49, 54, 68, 70)				11 898					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				106 721					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				3 128 860					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				358 408					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				193 143					
	Материалы				2 109 109					
	Оплата труда рабочих				404 046					
	Эксплуатация машин				64 156					
	в т. ч. оплата труда механизаторов				11 677					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				3 128 860					
	Значение К зоны				1.02					
	С К зоны				3 191 437					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				3 191 437					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				3 191 437					

Составил:	инженер Николаева Н.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	ГИП Артеменко А.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)