Стройка:	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"	
	
Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, с. Томское ул. Украинская, дом 8	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт крыши	
Основание: АС	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	4 911.995	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.505	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	663.120	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 10.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Стропильная система	
	
1.	Е10-01-002-01 
Установка стропил,кобылки, доски на выравнивание строп. ног и др., 1 м3 древесины в конструкции	27.64	15 639.67	418.99	432 280	126 731	11 581	28	766	
			4 585.05	48.29			1 335	0.2	5.2	
	Объем: (1.35+1.62+0.57+0.24)+(1.33+1.59+0.63+0.61)+3.47+3.13+2.63+0.56+0.47+1.08+0.68+0.11+0.8+0.64+0.14+1.72+0.34+0.13+0.99+1.84+0.29+0.22+0.01+0.22+0.04+0.19									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.85; К4 = 17.72; К5 = 4.64; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			115 259					
	Сметная прибыль	43%			55 068					
	Всего с НР и СП				602 608					
	
2.	Е10-01-083-07 
Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного (коньковый щит), 100 м2 покрытия	0.53	48 963.01	2 083.24	25 950	3 448	1 104	37	20	
			6 506.29	376.33			199	1.5	0.8	
	Объем: 2.65/0.05									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.61; К4 = 17.72; К5 = 5.01; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			3 282					
	Сметная прибыль	43%			1 568					
	Всего с НР и СП				30 801					
	
3.	Е58-12-3 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов, 100 м2	7.71	9 430.48	141.99	72 709	22 936	1 095	19	145	
			2 974.83	42.00			324	0.2	1.5	
	Объем: 980-53-7.8/0.05									
	  - К2 = 17.72; К3 = 8.83; К4 = 17.72; К5 = 4.49; К6 = 1									
	Накладные расходы	71%			16 515					
	Сметная прибыль	52%			12 095					
	Всего с НР и СП				101 319					
	
4.	Е10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	3 539.79	240.07	14 159	5 178	960	7.6	30	
			1 294.41	35.44			142	0.1	0.6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.91; К4 = 17.72; К5 = 5.75; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			4 788					
	Сметная прибыль	43%			2 288					
	Всего с НР и СП				21 235					
	
5.	С101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	8	67.44		540					
										
	Объем: 2*4									
	Текущая цена									
	
6.	С101-0956 
Петля накладная, шт.	16	40.89		654					
										
	Объем: 4*4									
	Текущая цена									
	
7.	С101-0955 
Упор оконный стальной, компл.	8	40.82		327					
										
	Объем: 4*2									
	Текущая цена									
	
8.	Е10-01-044-12 
Обивка  оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны, 100 м2 проемов	0.36	55 697.30	196.60	20 051	5 373	71	92	33	
			14 926.27	22.59			8	0.1		
	Объем: 9*4									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 8.2; К4 = 17.72; К5 = 4.17; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			4 843					
	Сметная прибыль	43%			2 314					
	Всего с НР и СП				27 208					
	
9.	Е26-02-019-02 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	19.635	2 228.86	245.33	43 764	38 192	4 817	10	204	
			1 945.08	2.66			52		0.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 3; К4 = 17.72; К5 = 15.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			29 448					
	Сметная прибыль	48%			18 357					
	Всего с НР и СП				91 569					
	
10.	С113-8073 
Антисептик-антипирен <ОЗОН-007> для древесины, кг	397.4124	112.50		44 709					
										
	Объем: 20.24*19.635									
	Текущая цена									
	
	Чердак	
	
11.	Е12-01-013-05 
Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (два слоя), 100 м2 утепляемого покрытия	7.85	18 686.03	5 450.11	146 685	103 902	42 783	39	306	
			13 235.92	1 228.44			9 643	2.4	19	
	Поправки: ОЗП: *2;  ЭМ: *2;  ЗПМ: *2;  М: *0	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.67; К4 = 17.72; К5 = 5.11; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			104 461					
	Сметная прибыль	44%			49 960					
	Всего с НР и СП				301 106					
	
12.	Прайс-лист. 
Плиты теплоизоляционные "БАЗАЛИТ ПТ-150. ООО "Риколь" (11.2017г.) 7906,85/1,18 стр. 5, м3	201.88	6 834.73		1 379 796					
										
	Объем: 1.03*196									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.42	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1									
	
13.	Е26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	8.5	7 555.86	283.68	64 225	24 451	2 411	17	140	
			2 876.56							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 6.51; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			18 827					
	Сметная прибыль	48%			11 736					
	Всего с НР и СП				94 789					
	
14.	С113-1952 
Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая, м2	-977.5	20.45		-19 990					
										
	Объем: -115*8.5									
	Текущая цена									
	
15.	С101-4135 
Пленка пароизоляционная, м2	977.5	30.64		29 951					
										
	Объем: 115*8.5									
	Текущая цена									
	
16.	Е26-01-055-02 
Установка мембраны однослойной ветрозащитной, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	7.85	7 555.86	283.68	59 313	22 581	2 227	17	130	
			2 876.56							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 6.51; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			17 387					
	Сметная прибыль	48%			10 839					
	Всего с НР и СП				87 539					
	
17.	С113-1952 
Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая, м2	-902.75	20.45		-18 461					
										
	Объем: -115*7.85									
	Текущая цена									
	
18.	С101-5865 
Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная, м2	902.75	76.58		69 133					
										
	Объем: 115*7.85									
	Текущая цена									
	
19.	Е09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих (прим. для люка), 1 м2 проема	1.52	908.07	84.21	1 380	735	128	2.4	3.6	
			483.77							
	Объем: 0.95*0.8*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 5.93; К4 = 1; К5 = 4.74; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			507					
	Сметная прибыль	58%			426					
	Всего с НР и СП				2 313					
	
20.	Прайс-лист. 
Люк ЛПМ-60 950х800мм  ИП Лукин В.Н. (11.2017г.) 14000/1,18 стр. 2, шт	2	12 101.69		24 203					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.42	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1									
	
21.	Е08-02-002-05 
Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (люк выхода на чердак), 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.024	82 209.22	3 123.85	1 973	675	75	166	4	
			28 109.82	1 321.91			32	5.1	0.1	
	Объем: 1.2*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 6.95; К4 = 17.72; К5 = 5.32; К6 = 1									
	Накладные расходы	93%			658					
	Сметная прибыль	54%			382					
	Всего с НР и СП				3 012					
	
22.	С402-0013 
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50, м3	-0.0552	3 931.20		-217					
										
	Объем: -2.3*0.024									
	Текущая цена									
	
23.	С402-0014 
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75, м3	0.0552	4 033.20		223					
										
	Объем: 2.3*0.024									
	Текущая цена									
	
24.	Е15-02-019-05 
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.006	40 938.10	1 032.69	246	120	6	106	0.6	
			20 006.51	807.59			5	4.2		
	Объем: 0.3*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 13.21; К4 = 17.72; К5 = 4.12; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			100					
	Сметная прибыль	37%			46					
	Всего с НР и СП				392					
	
25.	Е15-04-005-01 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.006	6 464.90	94.13	39	19	1	17	0.1	
			3 118.04	2.66						
	Объем: 0.3*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.39; К4 = 17.72; К5 = 3.14; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			15					
	Сметная прибыль	37%			7					
	Всего с НР и СП				61					
	
26.	Е08-02-003-03 
Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (столбики), 1 м3 кладки	2.3	6 241.31	319.27	14 355	3 929	734	9.1	21	
			1 708.08	135.12			311	0.5	1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 6.95; К4 = 17.72; К5 = 5.29; К6 = 1									
	Накладные расходы	93%			3 943					
	Сметная прибыль	54%			2 290					
	Всего с НР и СП				20 588					
	
27.	С402-0013 
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50, м3	-0.506	3 931.20		-1 989					
										
	Объем: -0.22*2.3									
	Текущая цена									
	
28.	С402-0014 
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75, м3	0.506	4 033.20		2 041					
										
	Объем: 0.22*2.3									
	Текущая цена									
	
29.	Е07-05-007-10 
Укладка перемычек массой до 0,3 т, 100 шт. сборных конструкций	0.52	11 360.98	6 901.44	5 908	1 834	3 589	20	11	
			3 527.64	2 920.26			1 519	11	5.9	
	Объем: 48+4									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 6.95; К4 = 17.72; К5 = 5.85; К6 = 1									
	Накладные расходы	119%			3 990					
	Сметная прибыль	68%			2 280					
	Всего с НР и СП				12 178					
	
30.	С403-0458 
Перемычка брусковая:3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход  
арматуры 4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), шт.	48	711.40		34 147					
										
	Текущая цена									
	
31.	С403-0462 
Перемычка брусковая: 5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход  
арматуры 3,76 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), шт.	4	1 516.93		6 068					
										
	Текущая цена									
	
	Вентшахты	
	
32.	Е08-02-001-09 
Кладка стен приямков и каналов, 1 м3 кладки	9.24	5 816.84	273.66	53 748	12 452	2 529	8.1	75	
			1 347.60	115.84			1 070	0.5	4.2	
	Объем: 77*0.12									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 6.95; К4 = 17.72; К5 = 5.66; К6 = 1									
	Накладные расходы	93%			12 575					
	Сметная прибыль	54%			7 302					
	Всего с НР и СП				73 625					
	
33.	С402-0002 
Раствор готовый кладочный цементный марки: 50, м3	-2.04204	3 472.20		-7 090					
										
	Объем: -0.221*9.24									
	Текущая цена									
	
34.	С402-0014 
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75, м3	2.04204	4 033.20		8 236					
										
	Объем: 0.221*9.24									
	Текущая цена									
	
	Утепление вентшахт	
	
35.	Е26-01-036-01 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен, 100 м2 поверхности	1.3	3 715.28	90.36	4 830	3 940	117	18	24	
			3 030.62	9.75			13			
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.08; К4 = 17.72; К5 = 4.99; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			3 044					
	Сметная прибыль	48%			1 897					
	Всего с НР и СП				9 771					
	
36.	С113-8076 
Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW", кг	-22.1	34.94		-772					
										
	Объем: -17*1.3									
	Текущая цена									
	
37.	Прайс-лист. 
Плиты теплоизоляционные "БАЗАЛИТ Л-75".  ООО "Риколь" (11.2017г.) 3986,48/1,18 стр. 5, м3	6.695	3 445.94		23 071					
										
	Объем: 1.03*130*0.05									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.42	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1									
	
38.	Е09-03-050-01 
Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прим. для профиля ПС50), 100 м плинтуса	2.6	3 122.93	163.55	8 120	7 080	425	15	38	
			2 723.11							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 5.42; К4 = 1; К5 = 5.92; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			4 885					
	Сметная прибыль	58%			4 106					
	Всего с НР и СП				17 112					
	
39.	С101-2181 
Шурупы с полукруглой головкой: 5х35 мм, т	-0.00195	66 561.31		-130					
										
	Объем: -0.00075*2.6									
	Текущая цена									
	
40.	С101-2590 
Дюбель с шурупом 6/35 мм, шт.	1040	0.57		593					
										
	Объем: 520*2									
	Текущая цена									
	
41.	С101-1691 
Шурупы-саморезы 4,2х16 мм, шт.	1040	0.52		541					
										
	Объем: 520*2									
	Текущая цена									
	
42.	С201-0805 
Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6, м	260	33.93		8 822					
										
	Текущая цена									
	
43.	С201-0815 
Подвес прямой для ПП-профиля, шт.	520	4.09		2 127					
										
	Текущая цена									
	
44.	Е26-01-053-01 
Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	2	75 507.58	3 016.97	151 015	58 012	6 034	160	321	
			29 006.25							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 3.71; К4 = 1; К5 = 4.95; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			44 669					
	Сметная прибыль	48%			27 846					
	Всего с НР и СП				223 530					
	
	Ходовые трапы на чердаке шириной 450мм	
	
45.	Е10-01-023-01 
Укладка ходовых досок (V=0,02*105+0,032*0,15*1,5*69=2,1+0,497=2,597), 100 м ходов	1.05	6 661.10	127.32	6 994	766	134	4.4	4.6	
			729.53	25.69			27	0.1	0.1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.44; К4 = 17.72; К5 = 5.23; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			714					
	Сметная прибыль	43%			341					
	Всего с НР и СП				8 049					
	
46.	С102-0077 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта, м3	-1.26	4 808.51		-6 059					
										
	Объем: -1.2*1.05									
	Текущая цена									
	
47.	С102-0056 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3	2.597	7 511.51		19 507					
										
	Объем: 2,1+0,497									
	Текущая цена									
	
48.	Е26-02-019-02 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.4725	2 228.86	245.33	1 053	919	116	10	4.9	
			1 945.08	2.66			1			
	Объем: 0.45*105									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 3; К4 = 17.72; К5 = 15.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			708					
	Сметная прибыль	48%			442					
	Всего с НР и СП				2 203					
	
49.	С113-8073 
Антисептик-антипирен <ОЗОН-007> для древесины, кг	9.5634	112.50		1 076					
										
	Объем: 20.24*0.4725									
	Текущая цена									
	
	Стойка для антенны (4шт)	
	
50.	Е34-02-064-01 
Установка стоек телефонных однопарных (применительно для стоек антенн), 1 стойка	4	2 944.93		11 780	2 731		3.6	15	
			682.87							
	Начисления: Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 12.78; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			2 103					
	Сметная прибыль	44%			1 202					
	Всего с НР и СП				15 085					
	
51.	С110-0214 
Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления: однопарные, шт.	-4	2 195.08		-8 780					
										
	Текущая цена									
	
52.	С301-0040 
Хомуты для крепления: труб, шт.	8	43.91		351					
										
	Объем: 2*4									
	Текущая цена									
	
53.	С101-2037 
Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 8 мм, кг	0.5024	100.22		50					
										
	Объем: 0.0314*4*4									
	Текущая цена									
	
54.	С103-0005 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм, м	9.2	118.08		1 086					
										
	Объем: 2.3*4									
	Текущая цена									
	
	Канализац. стояки КС	
	
55.	Е16-04-004-02 
Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.63	29 224.93	440.75	18 412	7 576	278	64	40	
			12 025.47	81.96			52	0.4	0.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 8.03; К4 = 17.72; К5 = 3.54; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			7 475					
	Сметная прибыль	56%			4 272					
	Всего с НР и СП				30 159					
	
56.	Прайс-лист. 
Ревизия  диаметром 100 мм Компания "Строймода" (11.2017г.) 127/1,18 стр. 13, шт	22	109.78		2 415					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.42	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1									
	
57.	Е26-01-009-01 
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции	0.9	12 927.91	731.42	11 635	3 792	658	22	20	
			4 213.76							
	Объем: 18*0.05									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.31; К4 = 1; К5 = 7.58; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			2 920					
	Сметная прибыль	48%			1 820					
	Всего с НР и СП				16 375					
	
58.	Е26-01-054-01 
Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.33	19 034.83	464.48	6 281	1 814	153	32	11	
			5 496.92							
	  - К2 = 17.72; К3 = 8.36; К4 = 1; К5 = 8.76; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			1 397					
	Сметная прибыль	48%			871					
	Всего с НР и СП				8 549					
	
59.	Е20-02-013-01 
Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм, 10 узлов	2.2	5 820.99	30.78	12 806	12 077	68	32	71	
			5 489.63							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 5.7; К4 = 1; К5 = 4.15; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			11 835					
	Сметная прибыль	56%			6 763					
	Всего с НР и СП				31 405					
	
60.	Прайс-лист. 
Проходной элемент MF +135 EPDM RR33 №4 75-160мм КОМБИ 0-45. РГО "Партнер" (11.2017г.) 781/1,18 стр.10, шт	22	675.10		14 852					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.42	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1									
	
	Кровля	
	
61.	Е12-01-023-02 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	8.68	54 274.66	1 158.05	471 104	70 740	10 052	47	412	
			8 149.77	254.06			2 205	1	8.6	
	Объем: 980-0.7*160									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.54; К4 = 17.72; К5 = 2.46; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			67 109					
	Сметная прибыль	44%			32 096					
	Всего с НР и СП				570 309					
	
62.	С101-4136 
Металлочерепица <Монтеррей>, м2	-1111.04	307.05		-341 145					
										
	Объем: -128*8.68									
	Текущая цена									
	
63.	С101-3859 
Профилированный настил оцинкованный: С44-1000-0,7, т	7.38668	52 253.31		385 978					
										
	Объем: (7.4+7.4*0.15)*868/1000									
	Текущая цена									
	
64.	С101-2804 
Комбинированные заклепки ЗК-12-4,5 (см. примечания к устройству кровли), шт.	1736	0.51		885					
										
	Текущая цена									
	
65.	С101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа:  0,7 мм, т	0.77	56 333.31		43 377					
										
	Объем: 140*5.5/1000									
	Текущая цена									
	
66.	Е09-05-006-01 
Резка стального профилированного настила (раскрой по ребру кровли и ендовам), 1 м реза	80	72.95	3.05	5 836	5 592	244	0.4	31	
			69.90							
	Объем: 40*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 4.28; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			3 858					
	Сметная прибыль	58%			3 243					
	Всего с НР и СП				12 938					
	
	Ограждение	
	
67.	Е12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.536	23 774.33	531.57	36 517	2 077	816	7.7	12	
			1 352.49	93.25			143	0.4	0.6	
	Объем: 128*1.2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.14; К4 = 17.72; К5 = 4.88; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			2 042					
	Сметная прибыль	44%			977					
	Всего с НР и СП				39 536					
	
68.	С201-0777 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т	-0.4608	72 770.46		-33 533					
										
	Объем: -0.3*1.536									
	Текущая цена									
	
69.	С201-0777 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т	1.9968	72 770.46		145 308					
										
	Объем: (4.3+5.8+0.3+5.2)*128/1000									
	Текущая цена									
	
70.	С101-4648 
Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х70 мм, 10 шт.	25.6	35.70		914					
										
	Объем: 2*128									
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.01; К6 = 1									
	
71.	С101-1714 
Болты с гайками и шайбами строительные, т	0.0080384	79 821.31		642					
										
	Объем: 0.0314*2*128/1000									
	Текущая цена									
	
72.	Е15-04-041-06 
Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.9216	12 460.05	14.71	11 483	10 864	14	66	61	
			11 788.47	2.66			2			
	Объем: 153.6*1.2*0.5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.05; К4 = 17.72; К5 = 6.18; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			8 693					
	Сметная прибыль	37%			4 020					
	Всего с НР и СП				24 196					

	
73.	Е20-02-010-05 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм (сечением 310х850мм), 1 зонт	14	553.40	40.80	7 748	6 445	571	2.6	37	
			460.34							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 6.96; К4 = 1; К5 = 7.8; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			6 316					
	Сметная прибыль	56%			3 609					
	Всего с НР и СП				17 673					
	
74.	С301-0292 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 2600 мм  (К=2,32/2,6=0,89), шт.	14	1 602.00		22 428					
										
	Поправки: ПЗ: *0.89	
	Текущая цена									
	
75.	Е20-02-010-07 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3600 мм (сечением 550х1090мм), 1 зонт	4	674.34	61.63	2 697	2 199	247	3.4	14	
			549.83	3.02			12		0.1	
	Поправки: ПЗ: *0.91	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7; К4 = 17.72; К5 = 7.79; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			2 167					
	Сметная прибыль	56%			1 238					
	Всего с НР и СП				6 102					
	
76.	С301-0294 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 3600 мм  (К=3,28/3,6=0,91), шт.	4	2 860.78		11 443					
										
	Поправки: ПЗ: *0.91	
	Текущая цена									
	
77.	Е20-02-010-08 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм (сечением 1070х1090мм), 1 зонт	3	880.73	70.83	2 642	2 220	212	4.2	13	
			740.13	3.32			10			
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 6.86; К4 = 17.72; К5 = 7.77; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			2 185					
	Сметная прибыль	56%			1 249					
	Всего с НР и СП				6 076					
	
78.	С301-0295 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 4000 мм (К=4,38/4=1,095), шт.	3	4 257.11		12 771					
										
	Поправки: ПЗ: *1.095	
	Текущая цена									
	
79.	С201-0856 
Хомуты стальные, кг	70.8	71.63		5 071					
										
	Объем: 60*1.18									
	Текущая цена									
	
80.	Е10-01-023-01 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	1.16	6 661.10	127.32	7 727	846	148	4.4	5.1	
			729.53	25.69			30	0.1	0.1	
	Объем: 54+62									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.44; К4 = 17.72; К5 = 5.23; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			788					
	Сметная прибыль	43%			377					
	Всего с НР и СП				8 892					
	
81.	Е10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев (дополнительно к укладки ходовых трапов на кровле,т.к. 1,2*1,16=1,392 учтено в расценке Е10-01-023-01), 1 м3 древесины в конструкции	0.968	13 593.71	422.99	13 159	4 181	409	26	25	
			4 319.12							
	Объем: (0.015*54+0.025*62)-1.392									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.06; К4 = 1; К5 = 3.55; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			3 763					
	Сметная прибыль	43%			1 798					
	Всего с НР и СП				18 720					
	
82.	Е15-04-024-03 
Простая окраска масляными составами по дереву (трапы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.464	6 752.00	48.75	3 133	2 229	23	28	13	
			4 803.50	2.66			1			
	Объем: 0.4*116									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.33; К4 = 17.72; К5 = 3; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			1 784					
	Сметная прибыль	37%			825					
	Всего с НР и СП				5 742					
	
83.	Е12-01-009-01 
Устройство желобов настенных, 100 м желобов	1.6	119 985.11	3 031.20	191 976	26 472	4 850	97	156	
			16 545.10	678.68			1 086	2.6	4.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.68; К4 = 17.72; К5 = 4.94; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			25 353					
	Сметная прибыль	44%			12 126					
	Всего с НР и СП				229 455					
	
84.	Е10-01-083-07 
Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного (дополнительно к желобу настенному, т. к. 4,45*1,6=7,12м3 учтено в расценке Е12-01-009-01) 7,8-7,12=0,68, 100 м2 покрытия	0.136	48 963.01	2 083.24	6 659	885	283	37	5.1	
			6 506.29	376.33			51	1.5	0.2	
	Объем: 0.68/0.05									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.61; К4 = 17.72; К5 = 5.01; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			842					
	Сметная прибыль	43%			402					
	Всего с НР и СП				7 904					
	
85.	Е12-01-008-01 
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб  S=14*(0,76*2+32,18+32,31)*2+14*(0,76*2+12,48)*2=14*(66,01+14)*2=2240,3, 100 м2фасада (без вычета проемов)	22.403	7 633.44	34.02	171 012	58 605	762	15	345	
			2 615.92							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.45; К4 = 1; К5 = 4.64; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			53 917					
	Сметная прибыль	44%			25 786					
	Всего с НР и СП				250 715					
	
86.	Е12-01-008-02 
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2фасада (без вычета проемов)	-22.403	2 787.38	11.35	-62 446	-21 429	-254	5.6	-126	
			956.54							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 4.4; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			-19 715					
	Сметная прибыль	44%			-9 429					
	Всего с НР и СП				-91 589					
	
87.	Е26-01-048-04 
Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки (сетка от птиц), 100 м2 изолируемой поверхности	0.46	18 055.28	635.48	8 305	1 006	292	13	5.9	
			2 186.56							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 6.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			775					
	Сметная прибыль	48%			483					
	Всего с НР и СП				9 563					
	
88.	Е15-04-024-02 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков (окраска карнизного щита и кобылок), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	9 374.11	60.07	937	652	6	37	3.7	
			6 522.18	2.66						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.35; К4 = 17.72; К5 = 2.63; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			522					
	Сметная прибыль	37%			241					
	Всего с НР и СП				1 700					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				3 933 370	644 847	100 769		3452	
							18 273		53	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				1 698 076					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1, 2, 4, 8, 45, 80, 81, 84; %=71 - по стр. 3; %=77 - по стр. 9, 13, 16, 35, 44, 48, 50, 57, 58, 87; %=92 - по стр. 11, 61, 67, 83, 85, 86; %=93 - по стр. 21, 26, 32; %=80 - по стр. 24, 25, 72, 82, 88; %=119 - по стр. 29)				537 521					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 2, 4, 8, 45, 80, 81, 84; %=52 - по стр. 3; %=48 - по стр. 9, 13, 16, 35, 44, 48, 57, 58, 87; %=44 - по стр. 11, 50, 61, 67, 83, 85, 86; %=54 - по стр. 21, 26, 32; %=37 - по стр. 24, 25, 72, 82, 88; %=68 - по стр. 29)				280 653					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				134 351	13 407	797		73	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 19, 38, 66)				9 251					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 19, 38, 66)				7 776					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				151 378					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				92 384	30 517	1 376		175	
							74		0.3	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 55, 59, 73, 75, 77)				29 979					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 55, 59, 73, 75, 77)				17 131					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				139 494					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				4 815 681					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				576 751					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				305 560					
	Материалы				3 187 752					
	Оплата труда рабочих				644 847					
	Эксплуатация машин				100 769					
	в т. ч. оплата труда механизаторов				18 273					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				4 815 681					
	Значение К зоны				1.02					
	С К зоны				4 911 995					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				4 911 995					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				4 911 995					

Составил:	инженер Николаева Н.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	ГИП Артеменко А.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)