Стройка:	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"	
	
Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, с. Поляна, ул. Школьная, дом 4	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт крыши	
Основание: АС	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	2 161.224	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.325	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	258.065	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 10.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Стропильная система	
	
1.	Е10-01-002-01 
Установка стропил,кобылки, доски на выравнивание строп. ног и др., 1 м3 древесины в конструкции	1.48	15 639.67	418.99	23 147	6 786	620	28	41	
			4 585.05	48.29			71	0.2	0.3	
	Объем: 0.51+0.2+0.14+0.03+0.44+0.02+0.14									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.85; К4 = 17.72; К5 = 4.64; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			6 171					
	Сметная прибыль	43%			2 949					
	Всего с НР и СП				32 267					
	
2.	Е10-01-083-07 
Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного (коньковый, реберный щит), 100 м2 покрытия	0.396	48 963.01	2 083.24	19 389	2 576	825	37	15	
			6 506.29	376.33			149	1.5	0.6	
	Объем: 1.98/0.05									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.61; К4 = 17.72; К5 = 5.01; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			2 453					
	Сметная прибыль	43%			1 172					
	Всего с НР и СП				23 013					
	
3.	Е58-12-3 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов, 100 м2	4.025	9 430.48	141.99	37 958	11 974	571	19	76	
			2 974.83	42.00			169	0.2	0.8	
	Объем: 537.3-39.6-4.76/0.05									
	  - К2 = 17.72; К3 = 8.83; К4 = 17.72; К5 = 4.49; К6 = 1									
	Накладные расходы	71%			8 622					
	Сметная прибыль	52%			6 314					
	Всего с НР и СП				52 894					
	
4.	Е10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	3 539.79	240.07	7 080	2 589	480	7.6	15	
			1 294.41	35.44			71	0.1	0.3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.91; К4 = 17.72; К5 = 5.75; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			2 394					
	Сметная прибыль	43%			1 144					
	Всего с НР и СП				10 618					
	
5.	С101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	4	67.44		270					
										
	Объем: 2*2									
	Текущая цена									
	
6.	С101-0956 
Петля накладная, шт.	8	40.89		327					
										
	Объем: 4*2									
	Текущая цена									
	
7.	С101-0955 
Упор оконный стальной, компл.	4	40.82		163					
										
	Объем: 2*2									
	Текущая цена									
	
8.	Е10-01-044-12 
Обивка  оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны, 100 м2 проемов	0.1	55 697.30	196.60	5 570	1 493	20	92	9.2	
			14 926.27	22.59			2	0.1		
	Объем: 5*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 8.2; К4 = 17.72; К5 = 4.17; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			1 346					
	Сметная прибыль	43%			643					
	Всего с НР и СП				7 558					
	
9.	Е15-04-024-04 
Простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов. S=0,895*1,35 (применительно для оконного блока слух. окна, т. к. нет остекления) К=2,7-0,2=2,5 (т.к. нет наличников), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0605	9 040.16	48.75	547	433	3	41	2.5	
			7 161.24	2.66						
	Объем: 1.21*2*2.5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.33; К4 = 17.72; К5 = 2.97; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			346					
	Сметная прибыль	37%			160					
	Всего с НР и СП				1 054					
	
10.	Е26-02-019-02 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.084	2 228.86	245.33	18 018	15 724	1 983	10	84	
			1 945.08	2.66			21		0.1	
	Объем: 394.6+413.8									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 3; К4 = 17.72; К5 = 15.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			12 124					
	Сметная прибыль	48%			7 558					
	Всего с НР и СП				37 699					
	
11.	С113-8073 
Антисептик-антипирен <ОЗОН-007> для древесины, кг	163.62016	112.50		18 407					
										
	Объем: 20.24*8.084									
	Текущая цена									
	
	Чердак	
	
12.	Е12-01-013-05 
Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (два слоя), 100 м2 утепляемого покрытия	3.76	18 686.03	5 450.11	70 259	49 767	20 492	39	147	
			13 235.92	1 228.44			4 619	2.4	9	
	Поправки: ОЗП: *2;  ЭМ: *2;  ЗПМ: *2;  М: *0	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.67; К4 = 17.72; К5 = 5.11; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			50 035					
	Сметная прибыль	44%			23 930					
	Всего с НР и СП				144 224					
	
13.	Прайс-лист. 
Плиты теплоизоляционные "БАЗАЛИТ ПТ-150. (средняя цена  от ООО "АмурФАСАД", ООО "ЦентрКровли", ООО "Технониколь")  (11.2017г.) (8432,77+8675+8440,4)/3=8516,06/1,18  стр. 1,13,14, м3	96.82	7 361.34		712 725					
										
	Объем: 1.03*94									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.42	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1									
	
14.	Е26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	4.034	7 555.86	283.68	30 480	11 604	1 144	17	67	
			2 876.56							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 6.51; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			8 935					
	Сметная прибыль	48%			5 570					
	Всего с НР и СП				44 985					
	
15.	С113-1952 
Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая, м2	-463.91	20.45		-9 487					
										
	Объем: -115*4.034									
	Текущая цена									
	
16.	С101-4135 
Пленка пароизоляционная, м2	463.91	30.64		14 214					
										
	Объем: 115*4.034									
	Текущая цена									
	
17.	Е26-01-055-02 
Установка мембраны однослойной ветрозащитной, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	3.7595	7 555.86	283.68	28 406	10 814	1 067	17	62	
			2 876.56							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 6.51; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			8 327					
	Сметная прибыль	48%			5 191					
	Всего с НР и СП				41 924					
	
18.	С113-1952 
Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая, м2	-432.3425	20.45		-8 841					
										
	Объем: -115*3.7595									
	Текущая цена									
	
19.	С101-5865 
Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная, м2	432.3425	76.58		33 109					
										
	Объем: 115*3.7595									
	Текущая цена									
	
20.	Е09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих (прим. для люка), 1 м2 проема	1.12	908.07	84.21	1 017	542	94	2.4	2.7	
			483.77							
	Объем: 0.8*0.7*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 5.93; К4 = 1; К5 = 4.74; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			374					
	Сметная прибыль	58%			314					
	Всего с НР и СП				1 705					
	
21.	Прайс-лист. 
Люк ЛПМ-60 800х700мм  (средняя цена  от ИП Лукин В.Н., ООО "ПКК "СМИТ",ИП Осийчук Ю.Н.)  (11.2017г.) (14000+14000+14670)/3=14223,33/1,18 стр. 2 ,9,10, шт	2	12 294.74		24 589					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.42	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1									
	
22.	Е08-02-002-05 
Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (люк выхода на чердак), 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.0208	82 209.22	3 123.85	1 710	585	65	166	3.4	
			28 109.82	1 321.91			27	5.1	0.1	
	Объем: 1.04*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 6.95; К4 = 17.72; К5 = 5.32; К6 = 1									
	Накладные расходы	93%			569					
	Сметная прибыль	54%			330					
	Всего с НР и СП				2 610					
	
23.	С402-0013 
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50, м3	-0.04784	3 931.20		-188					
										
	Объем: -2.3*0.0208									
	Текущая цена									
	
24.	С402-0014 
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75, м3	0.04784	4 033.20		193					
										
	Объем: 2.3*0.0208									
	Текущая цена									
	
25.	Е15-02-019-05 
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.006	40 938.10	1 032.69	246	120	6	106	0.6	
			20 006.51	807.59			5	4.2		
	Объем: 0.3*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 13.21; К4 = 17.72; К5 = 4.12; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			100					
	Сметная прибыль	37%			46					
	Всего с НР и СП				392					
	
26.	Е15-04-005-01 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.006	6 464.90	94.13	39	19	1	17	0.1	
			3 118.04	2.66						
	Объем: 0.3*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.39; К4 = 17.72; К5 = 3.14; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			15					
	Сметная прибыль	37%			7					
	Всего с НР и СП				61					
	
	Вентшахты и воздуховоды	
	
27.	Е08-02-001-09 
Кладка стен приямков и каналов, 1 м3 кладки	7.056	5 816.84	273.66	41 044	9 509	1 931	8.1	57	
			1 347.60	115.84			817	0.5	3.2	
	Объем: 58.8*0.12									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 6.95; К4 = 17.72; К5 = 5.66; К6 = 1									
	Накладные расходы	93%			9 603					
	Сметная прибыль	54%			5 576					
	Всего с НР и СП				56 223					
	
28.	С402-0002 
Раствор готовый кладочный цементный марки: 50, м3	-1.559376	3 472.20		-5 414					
										
	Объем: -0.221*7.056									
	Текущая цена									
	
29.	С402-0003 
Раствор готовый кладочный цементный марки: 75, м3	1.559376	3 574.20		5 574					
										
	Объем: 0.221*7.056									
	Текущая цена									
	
30.	Е56-23-1 
Обрамление проемов угловой сталью, 1 т	0.0558	50 735.81	215.79	2 831	439	12	44	2.5	
			7 859.17	83.82			5	0.4		
	Объем: 12*4.65/1000									
	  - К2 = 17.72; К3 = 8.18; К4 = 17.72; К5 = 10.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	70%			311					
	Сметная прибыль	50%			222					
	Всего с НР и СП				3 364					
	
31.	С101-0996 
Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст6сп, т	-0.054684	41 033.31		-2 244					
										
	Объем: -0.98*0.0558									
	Текущая цена									
	
32.	С101-0982 
Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст3сп, т	-0.00279	42 053.31		-117					
										
	Объем: -0.05*0.0558									
	Текущая цена									
	
33.	С101-1844 
Сталь угловая, т	0.057474	43 073.31		2 476					
										
	Объем: 1.03*0.0558									
	Текущая цена									
	
34.	Е07-07-002-01 
Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях, 100 м2 покрытия	0.049	29 112.78	11 146.70	1 427	546	546	62	3.1	
			11 149.62	2 190.19			107	8.5	0.4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.48; К4 = 17.72; К5 = 4.84; К6 = 1									
	Накладные расходы	99%			646					
	Сметная прибыль	58%			379					
	Всего с НР и СП				2 452					
	
35.	С104-0002 
Вата минеральная, м3	-0.020972	1 791.56		-38					
										
	Объем: -0.428*0.049									
	Текущая цена									
	
36.	С101-1701 
Гермит (шнур диаметром 40 мм), кг	-0.8085	143.12		-116					
										
	Объем: -16.5*0.049									
	Текущая цена									
	
37.	С101-0044 
Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 10 мм, м2	4.9	381.90		1 871					
										
	Текущая цена									
	
	Утепление вентшахт	
	
38.	Е26-01-036-01 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен, 100 м2 поверхности	0.577	3 715.28	90.36	2 144	1 749	52	18	11	
			3 030.62	9.75			6			
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.08; К4 = 17.72; К5 = 4.99; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			1 351					
	Сметная прибыль	48%			842					
	Всего с НР и СП				4 338					
	
39.	С113-8076 
Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW", кг	-9.809	34.94		-343					
										
	Объем: -17*0.577									
	Текущая цена									
	
40.	Прайс-лист. 
Плиты теплоизоляционные "БАЗАЛИТ Л-75". (средняя цена  от ООО "АмурФАСАД", ООО "ЦентрКровли", ООО "Технониколь")  (11.2017г.) (4210,28+4300+4258,8)/3=4256,36/1,18 стр.1,13,14, м3	2.97155	3 679.23		10 933					
										
	Объем: 1.03*57.7*0.05									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.42	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1									
	
41.	Е10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.42	13 593.71	422.99	5 709	1 814	178	26	11	
			4 319.12							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.06; К4 = 1; К5 = 3.55; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			1 633					
	Сметная прибыль	43%			780					
	Всего с НР и СП				8 122					
	
42.	С101-2797 
Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм, 10 шт.	29	42.94		1 245					
										
	Объем: 5*58									
	Текущая цена									
	
43.	Е26-01-053-01 
Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.79	75 507.58	3 016.97	59 651	22 915	2 383	160	127	
			29 006.25							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 3.71; К4 = 1; К5 = 4.95; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			17 645					
	Сметная прибыль	48%			10 999					
	Всего с НР и СП				88 295					
	
	Ходовые трапы на чердаке шириной 450мм	
	
44.	Е10-01-023-01 
Укладка ходовых досок (V=0,02*38,4+0,032*0,15*1,5*26=0,768+0,187=0,955м3), 100 м ходов	0.384	6 661.10	127.32	2 558	280	49	4.4	1.7	
			729.53	25.69			10	0.1		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.44; К4 = 17.72; К5 = 5.23; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			261					
	Сметная прибыль	43%			125					
	Всего с НР и СП				2 944					
	
45.	С102-0077 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта, м3	-0.4608	4 808.51		-2 216					
										
	Объем: -1.2*0.384									
	Текущая цена									
	
46.	С102-0056 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3	0.955	7 511.51		7 173					
										
	Объем: 0,768+0,187									
	Текущая цена									
	
47.	Е26-02-019-02 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.1728	2 228.86	245.33	385	336	42	10	1.8	
			1 945.08	2.66						
	Объем: 0.45*38.4									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 3; К4 = 17.72; К5 = 15.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			259					
	Сметная прибыль	48%			161					
	Всего с НР и СП				805					
	
48.	С113-8073 
Антисептик-антипирен <ОЗОН-007> для древесины, кг	3.497472	112.50		393					
										
	Объем: 20.24*0.1728									
	Текущая цена									
	
	Стойка для антенны (2шт)	
	
49.	Е34-02-064-01 
Установка стоек телефонных однопарных (применительно для стоек антенн), 1 стойка	2	2 944.93		5 890	1 366		3.6	7.3	
			682.87							
	Начисления: Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 12.78; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			1 052					
	Сметная прибыль	44%			601					
	Всего с НР и СП				7 543					
	
50.	С110-0214 
Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления: однопарные, шт.	-2	2 195.08		-4 390					
										
	Текущая цена									
	
51.	С301-0040 
Хомуты для крепления: труб, шт.	4	43.91		176					
										
	Объем: 2*2									
	Текущая цена									
	
52.	С101-2037 
Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 8 мм, кг	0.2512	100.22		25					
										
	Объем: 0.0314*4*2									
	Текущая цена									
	
53.	С103-0005 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм, м	4.6	118.08		543					
										
	Объем: 2.3*2									
	Текущая цена									
	
54.	Е15-04-030-04 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0066	15 957.98	37.39	105	95		82	0.5	
			14 408.26	2.66						
	Объем: 0.33*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.29; К4 = 17.72; К5 = 2.7; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			76					
	Сметная прибыль	37%			35					
	Всего с НР и СП				216					
	
	Канализац. стояки КС	
	
55.	Е16-04-004-02 
Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.222	29 224.93	440.75	6 488	2 670	98	64	14	
			12 025.47	81.96			18	0.4	0.1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 8.03; К4 = 17.72; К5 = 3.54; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			2 634					
	Сметная прибыль	56%			1 505					
	Всего с НР и СП				10 628					
	
56.	Прайс-лист. 
Ревизия  диаметром 100 мм (средняя цена  от  Компания "Амурснабсбыт", ОАО "УПТК "Амурстрой", Компания "СантехАмурТорг") (11.2017г.) (170+170+188)/3=176/1,18 стр. 5,7,8, шт	6	152.14		913					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.42	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1									
	
57.	Е26-01-009-01 
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции	0.315	12 927.91	731.42	4 072	1 327	230	22	6.8	
			4 213.76							
	Объем: 6.3*0.05									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.31; К4 = 1; К5 = 7.58; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			1 022					
	Сметная прибыль	48%			637					
	Всего с НР и СП				5 731					
	
58.	Е26-01-054-01 
Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.126	19 034.83	464.48	2 398	693	59	32	4	
			5 496.92							
	  - К2 = 17.72; К3 = 8.36; К4 = 1; К5 = 8.76; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			534					
	Сметная прибыль	48%			333					
	Всего с НР и СП				3 264					
	
59.	Е20-02-013-01 
Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм, 10 узлов	0.6	5 820.99	30.78	3 493	3 294	18	32	19	
			5 489.63							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 5.7; К4 = 1; К5 = 4.15; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			3 228					
	Сметная прибыль	56%			1 845					
	Всего с НР и СП				8 566					
	
60.	Прайс-лист. 
Проходной элемент MF +135 EPDM RR33 №4 75-160мм КОМБИ 0-45. (средняя цена от ООО "Амурский Кровельный центр", Компания "ВентСтаил", Инженерный центр "Газ и Тепло") (11.2017г.) (950+1300+1350)/3=1200/1,18 стр.3,11,12, шт	6	1 037.29		6 224					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.42	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1									
	
	Кровля	
	
61.	Е12-01-023-02 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	4.6877	54 274.66	1 158.05	254 423	38 204	5 429	47	222	
			8 149.77	254.06			1 191	1	4.6	
	Объем: 537.3-97.9*0.7									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.54; К4 = 17.72; К5 = 2.46; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			36 243					
	Сметная прибыль	44%			17 334					
	Всего с НР и СП				308 000					
	
62.	С101-4136 
Металлочерепица <Монтеррей>, м2	-600.0256	307.05		-184 238					
										
	Объем: -128*4.6877									
	Текущая цена									
	
63.	С101-3859 
Профилированный настил оцинкованный: С44-1000-0,7, т	3.9892327	52 253.31		208 451					
										
	Объем: (7.4+7.4*0.15)*468.77/1000									
	Текущая цена									
	
64.	С101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа:  0,7 мм, т	0.36025	56 333.31		20 294					
										
	Объем: 65.5*5.5/1000									
	Текущая цена									
	
65.	Е09-05-006-01 
Резка стального профилированного настила (раскрой по ребру кровли и ендовам), 1 м реза	82.4	72.95	3.05	6 011	5 759	251	0.4	32	
			69.90							
	Объем: 10.3*4*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 4.28; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			3 974					
	Сметная прибыль	58%			3 340					
	Всего с НР и СП				13 325					
	
	Ограждение	
	
66.	Е12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	0.912	23 774.33	531.57	21 682	1 233	485	7.7	7	
			1 352.49	93.25			85	0.4	0.3	
	Объем: 76*1.2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.14; К4 = 17.72; К5 = 4.88; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			1 213					
	Сметная прибыль	44%			580					
	Всего с НР и СП				23 474					
	
67.	С201-0777 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т	-0.2736	72 770.46		-19 910					
										
	Объем: -0.3*0.912									
	Текущая цена									
	
68.	С201-0777 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т	1.1856	72 770.46		86 277					
										
	Объем: (4.3+5.8+0.3+5.2)*76/1000									
	Текущая цена									
	
69.	С101-4648 
Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х70 мм, 10 шт.	15.2	35.70		543					
										
	Объем: 2*76									
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.01; К6 = 1									
	
70.	С101-1714 
Болты с гайками и шайбами строительные, т	0.0047728	79 821.31		381					
										
	Объем: 0.0314*2*76/1000									
	Текущая цена									
	
71.	Е15-04-041-06 
Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5472	12 460.05	14.71	6 818	6 451	8	66	36	
			11 788.47	2.66			1			
	Объем: 91.2*1.2*0.5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.05; К4 = 17.72; К5 = 6.18; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			5 162					
	Сметная прибыль	37%			2 387					
	Всего с НР и СП				14 367					

	
72.	Е20-02-010-06 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3200 мм (сечением 1160х380мм), 1 зонт	6	580.54	52.99	3 483	2 762	318	2.6	16	
			460.34	3.32			20		0.1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 6.86; К4 = 17.72; К5 = 7.87; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			2 726					
	Сметная прибыль	56%			1 558					
	Всего с НР и СП				7 767					
	
73.	С301-0293 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 3200 мм К=3,08/3,2=0,96, шт.	6	2 171.23		13 027					
										
	Поправки: ПЗ: *0.96	
	Текущая цена									
	
74.	С201-0856 
Хомуты стальные, кг	21.83	71.63		1 564					
										
	Объем: 18.5*1.18									
	Текущая цена									
	
75.	Е10-01-023-01 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.568	6 661.10	127.32	3 784	414	72	4.4	2.5	
			729.53	25.69			15	0.1	0.1	
	Объем: 28.8+28									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.44; К4 = 17.72; К5 = 5.23; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			386					
	Сметная прибыль	43%			184					
	Всего с НР и СП				4 355					
	
76.	Е10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев (дополнительно к укладки ходовых трапов на кровле,т.к. 1,2*0,568=0,682 учтено в расценке Е10-01-023-01), 1 м3 древесины в конструкции	0.5652	13 593.71	422.99	7 683	2 441	239	26	15	
			4 319.12							
	Объем: (0.019*28.8+0.025*28)-0.682									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.06; К4 = 1; К5 = 3.55; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			2 197					
	Сметная прибыль	43%			1 050					
	Всего с НР и СП				10 930					
	
77.	Е15-04-024-03 
Простая окраска масляными составами по дереву (трапы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2272	6 752.00	48.75	1 534	1 091	11	28	6.3	
			4 803.50	2.66			1			
	Объем: 0.4*56.8									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.33; К4 = 17.72; К5 = 3; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			874					
	Сметная прибыль	37%			404					
	Всего с НР и СП				2 812					
	
78.	Е12-01-009-01 
Устройство желобов настенных, 100 м желобов	0.979	119 985.11	3 031.20	117 465	16 198	2 968	97	95	
			16 545.10	678.68			664	2.6	2.6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.68; К4 = 17.72; К5 = 4.94; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			15 513					
	Сметная прибыль	44%			7 419					
	Всего с НР и СП				140 397					
	
79.	Е10-01-083-07 
Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного (дополнительно к желобу настенному, т. к. 4,45*0,979=4,356м3 учтено в расценке Е12-01-009-01) 4,76-4,356=0,404, 100 м2 покрытия	0.0808	48 963.01	2 083.24	3 956	526	168	37	3	
			6 506.29	376.33			30	1.5	0.1	
	Объем: 0.404/0.05									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.61; К4 = 17.72; К5 = 5.01; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			500					
	Сметная прибыль	43%			239					
	Всего с НР и СП				4 695					
	
80.	Е12-01-008-01 
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб  S=7,1*(0,64*2+33,44)*2, 100 м2фасада (без вычета проемов)	4.93	7 633.44	34.02	37 633	12 897	168	15	76	
			2 615.92							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.45; К4 = 1; К5 = 4.64; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			11 865					
	Сметная прибыль	44%			5 675					
	Всего с НР и СП				55 173					
	
81.	Е12-01-008-02 
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2фасада (без вычета проемов)	-4.93	2 787.38	11.35	-13 742	-4 716	-56	5.6	-28	
			956.54							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 4.4; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			-4 339					
	Сметная прибыль	44%			-2 075					
	Всего с НР и СП				-20 156					

	
82.	Е26-01-048-04 
Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки (сетка от птиц), 100 м2 изолируемой поверхности	0.237	18 055.28	635.48	4 279	518	151	13	3.1	
			2 186.56							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 6.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			399					
	Сметная прибыль	48%			249					
	Всего с НР и СП				4 927					
	
83.	Е15-04-024-02 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков (окраска карнизного щита и кобылок), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.632	9 374.11	60.07	5 924	4 122	38	37	24	
			6 522.18	2.66			2			
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.35; К4 = 17.72; К5 = 2.63; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			3 299					
	Сметная прибыль	37%			1 526					
	Всего с НР и СП				10 749					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				1 777 532	249 959	43 219		1302	
							8 106		23	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				857 251					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1, 2, 4, 8, 41, 44, 75, 76, 79; %=71 - по стр. 3; %=80 - по стр. 9, 25, 26, 54, 71, 77, 83; %=77 - по стр. 10, 14, 17, 38, 43, 47, 49, 57, 58, 82; %=92 - по стр. 12, 61, 66, 78, 80, 81; %=93 - по стр. 22, 27; %=70 - по стр. 30; %=99 - по стр. 34)				209 140					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 2, 4, 8, 41, 44, 75, 76, 79; %=52 - по стр. 3; %=37 - по стр. 9, 25, 26, 54, 71, 77, 83; %=48 - по стр. 10, 14, 17, 38, 43, 47, 57, 58, 82; %=44 - по стр. 12, 49, 61, 66, 78, 80, 81; %=54 - по стр. 22, 27; %=50 - по стр. 30; %=58 - по стр. 34)				110 675					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				70 569	6 301	345		35	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 20, 65)				4 348					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 20, 65)				3 655					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				78 572					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				27 210	8 726	434		49	
							38		0.2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 55, 59, 72)				8 589					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 55, 59, 72)				4 908					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				40 707					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				2 118 847					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				222 077					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				119 238					
	Материалы				1 484 354					
	Оплата труда рабочих				249 959					
	Эксплуатация машин				43 219					
	в т. ч. оплата труда механизаторов				8 106					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				2 118 847					
	Значение К зоны				1.02					
	С К зоны				2 161 224					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				2 161 224					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				2 161 224					

Составил:	инженер Николаева Н.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	ГИП Артеменко А.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)