Стройка:	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"	
	
Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Никольское шоссе, дом 98	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт крыши	
Основание: АС	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	1 905.676	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.422	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	266.824	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 10.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Стропильная система	
	
1.	Е10-01-002-01 
Установка стропил,кобылки, доски на выравнивание строп. ног и др., 1 м3 древесины в конструкции	5.252	15 639.67	418.99	82 140	24 081	2 201	28	145	
			4 585.05	48.29			254	0.2	1	
	Объем: 0.08+0.17+0.41+0.12+2+0.75+0.04+0.08+0.54+0.15+0.002+0.23+0.68									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.85; К4 = 17.72; К5 = 4.64; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			21 902					
	Сметная прибыль	43%			10 464					
	Всего с НР и СП				114 506					
	
2.	Е10-01-083-07 
Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного (коньковый щит), 100 м2 покрытия	0.236	48 963.01	2 083.24	11 555	1 535	492	37	8.8	
			6 506.29	376.33			89	1.5	0.3	
	Объем: 1.18/0.05									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.61; К4 = 17.72; К5 = 5.01; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			1 462					
	Сметная прибыль	43%			698					
	Всего с НР и СП				13 715					
	
3.	Е58-12-3 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов, 100 м2	3.584	9 430.48	141.99	33 799	10 662	509	19	67	
			2 974.83	42.00			151	0.2	0.7	
	Объем: 440-23.6-2.9/0.05									
	  - К2 = 17.72; К3 = 8.83; К4 = 17.72; К5 = 4.49; К6 = 1									
	Накладные расходы	71%			7 677					
	Сметная прибыль	52%			5 623					
	Всего с НР и СП				47 099					
	
4.	Е10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	3 539.79	240.07	7 080	2 589	480	7.6	15	
			1 294.41	35.44			71	0.1	0.3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.91; К4 = 17.72; К5 = 5.75; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			2 394					
	Сметная прибыль	43%			1 144					
	Всего с НР и СП				10 618					
	
5.	С101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	4	67.44		270					
										
	Объем: 2*2									
	Текущая цена									
	
6.	С101-0956 
Петля накладная, шт.	8	40.89		327					
										
	Объем: 2*4									
	Текущая цена									
	
7.	С101-0955 
Упор оконный стальной, компл.	4	40.82		163					
										
	Объем: 2*2									
	Текущая цена									
	
8.	Е10-01-044-12 
Обивка  оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны, 100 м2 проемов	0.18	55 697.30	196.60	10 026	2 687	35	92	17	
			14 926.27	22.59			4	0.1		
	Объем: 9*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 8.2; К4 = 17.72; К5 = 4.17; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			2 422					
	Сметная прибыль	43%			1 157					
	Всего с НР и СП				13 605					
	
9.	Е26-02-019-02 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.606	2 228.86	245.33	19 182	16 739	2 111	10	89	
			1 945.08	2.66			23		0.1	
	Объем: 636.7+223.9									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 3; К4 = 17.72; К5 = 15.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			12 907					
	Сметная прибыль	48%			8 046					
	Всего с НР и СП				40 135					
	
10.	С113-8073 
Антисептик-антипирен <ОЗОН-007> для древесины, кг	174.18544	112.50		19 596					
										
	Объем: 20.24*8.606									
	Текущая цена									
	
	Чердак	
	
11.	Е12-01-013-05 
Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (два слоя), 100 м2 утепляемого покрытия	2.64	18 686.03	5 450.11	49 331	34 943	14 388	39	103	
			13 235.92	1 228.44			3 243	2.4	6.3	
	Объем: 66/0.25									
	Поправки: ОЗП: *2;  ЭМ: *2;  ЗПМ: *2;  М: *0	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.67; К4 = 17.72; К5 = 5.11; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			35 131					
	Сметная прибыль	44%			16 802					
	Всего с НР и СП				101 264					
	
12.	Прайс-лист. 
Плиты теплоизоляционные "БАЗАЛИТ ПТ-150. ООО "АмурФасад"  (11.2017г.) 8432,77/1,18 стр. 1, м3	67.98	7 289.34		495 530					
										
	Объем: 1.03*(264*0.25)									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.42	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1									
	
13.	Е26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	2.85	7 555.86	283.68	21 534	8 198	808	17	47	
			2 876.56							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 6.51; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			6 312					
	Сметная прибыль	48%			3 935					
	Всего с НР и СП				31 782					
	
14.	С113-1952 
Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая, м2	-327.75	20.45		-6 702					
										
	Объем: -115*2.85									
	Текущая цена									
	
15.	С101-4135 
Пленка пароизоляционная, м2	327.75	30.64		10 042					
										
	Объем: 115*2.85									
	Текущая цена									
	
16.	Е26-01-055-02 
Установка мембраны однослойной ветрозащитной, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	2.65	7 555.86	283.68	20 023	7 623	752	17	44	
			2 876.56							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 6.51; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			5 870					
	Сметная прибыль	48%			3 659					
	Всего с НР и СП				29 552					
	
17.	С113-1952 
Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая, м2	-304.75	20.45		-6 232					
										
	Объем: -115*2.65									
	Текущая цена									
	
18.	С101-5865 
Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная, м2	304.75	76.58		23 338					
										
	Объем: 115*2.65									
	Текущая цена									
	
19.	Е09-06-001-02 
Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (уголок 50х5мм), 1 т конструкций	0.009048	11 563.37	995.51	105	90	9	58	0.5	
			9 915.32	38.54				0.2		
	Объем: 2*(3.77*0.1*3*4)/1000									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 5.45; К4 = 17.72; К5 = 6.62; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			62					
	Сметная прибыль	58%			52					
	Всего с НР и СП				219					
	
20.	С201-0755 
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т	0.009048	66 725.46		604					
										
	Объем: 2*(3.77*0.1*3*4)/1000									
	Текущая цена									
	
21.	Е09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих (прим. для люка), 1 м2 проема	0.96	908.07	84.21	872	464	81	2.4	2.3	
			483.77							
	Объем: 0.6*0.8*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 5.93; К4 = 1; К5 = 4.74; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			320					
	Сметная прибыль	58%			269					
	Всего с НР и СП				1 461					
	
22.	Прайс-лист. 
Люк ЛПМ-60 600х800мм  ИП Лукин В.Н. (11.2017г.) 14000/1,18 стр. 2, шт	2	12 101.69		24 203					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.42	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1									
	
23.	Е10-01-022-03 
Подшивка  плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм (откосы), 100 м2 потолка	0.006	21 756.11	624.15	131	80	4	77	0.5	
			13 263.43							
	Объем: 0.3*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.5; К4 = 1; К5 = 9.72; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			72					
	Сметная прибыль	43%			34					
	Всего с НР и СП				237					
	
24.	С101-0684 
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А: твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм, 1000 м2	-0.00063	71 753.07		-45					
										
	Объем: -105*0.006									
	Текущая цена									
	
25.	С101-2514 
Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм, м2	0.63	212.96		134					
										
	Объем: 105*0.006									
	Текущая цена									
	
26.	Е15-04-005-02 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.006	7 151.74	105.52	43	21	1	19	0.1	
			3 479.75	2.66						
	Объем: 0.3*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.4; К4 = 17.72; К5 = 3.14; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			17					
	Сметная прибыль	37%			8					
	Всего с НР и СП				68					
	
27.	Е08-02-001-07 
Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м (фронтон толщина 380мм). см. лист 2 АС, 1 м3 кладки	0.3	5 498.38	304.06	1 650	297	91	6	1.8	
			991.59	128.69			39	0.5	0.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 6.95; К4 = 17.72; К5 = 5.27; К6 = 1									
	Накладные расходы	93%			312					
	Сметная прибыль	54%			181					
	Всего с НР и СП				2 144					
	
28.	С402-0002 
Раствор готовый кладочный цементный марки: 50, м3	-0.0702	3 472.20		-244					
										
	Объем: -0.234*0.3									
	Текущая цена									
	
29.	С402-0003 
Раствор готовый кладочный цементный марки: 75, м3	0.0702	3 574.20		251					
										
	Объем: 0.234*0.3									
	Текущая цена									
	
	Дымоходы	
	
30.	Е08-02-001-09 
Кладка стен приямков и каналов, 1 м3 кладки	13	5 816.84	273.66	75 619	17 519	3 558	8.1	106	
			1 347.60	115.84			1 506	0.5	5.9	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 6.95; К4 = 17.72; К5 = 5.66; К6 = 1									
	Накладные расходы	93%			17 693					
	Сметная прибыль	54%			10 274					
	Всего с НР и СП				103 586					
	
31.	С402-0002 
Раствор готовый кладочный цементный марки: 50, м3	-2.873	3 472.20		-9 976					
										
	Объем: -0.221*13									
	Текущая цена									
	
32.	С402-0004 
Раствор готовый кладочный цементный марки: 100, м3	2.873	3 727.20		10 708					
										
	Объем: 0.221*13									
	Текущая цена									
	
	Утепление дымоходов	
	
33.	Е26-01-036-01 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен, 100 м2 поверхности	1	3 715.28	90.36	3 715	3 031	90	18	18	
			3 030.62	9.75			10			
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.08; К4 = 17.72; К5 = 4.99; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			2 342					
	Сметная прибыль	48%			1 460					
	Всего с НР и СП				7 516					
	
34.	С113-8076 
Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW", кг	-17	34.94		-594					
										
	Объем: -17*1									
	Текущая цена									
	
35.	Прайс-лист. 
Плиты теплоизоляционные "БАЗАЛИТ Л-75". ООО "АмурФасад"  (11.2017г.) 4210,28/1,18 стр.1, м3	5.15	3 639.39		18 743					
										
	Объем: 1.03*100*0.05									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.42	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1									
	
36.	Е09-03-050-01 
Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прим. для профиля ПС50), 100 м плинтуса	2	3 122.93	163.55	6 246	5 446	327	15	29	
			2 723.11							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 5.42; К4 = 1; К5 = 5.92; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			3 758					
	Сметная прибыль	58%			3 159					
	Всего с НР и СП				13 162					
	
37.	С101-2181 
Шурупы с полукруглой головкой: 5х35 мм, т	-0.0015	66 561.31		-100					
										
	Объем: -0.00075*2									
	Текущая цена									
	
38.	С101-2590 
Дюбель с шурупом 6/35 мм, шт.	800	0.57		456					
										
	Объем: 400*2									
	Текущая цена									
	
39.	С101-1691 
Шурупы-саморезы 4,2х16 мм, шт.	800	0.52		416					
										
	Объем: 400*2									
	Текущая цена									
	
40.	С201-0805 
Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6, м	200	33.93		6 786					
										
	Текущая цена									
	
41.	С201-0815 
Подвес прямой для ПП-профиля, шт.	400	4.09		1 636					
										
	Текущая цена									
	
42.	Е26-01-053-01 
Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	1.2	75 507.58	3 016.97	90 609	34 807	3 620	160	193	
			29 006.25							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 3.71; К4 = 1; К5 = 4.95; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			26 801					
	Сметная прибыль	48%			16 707					
	Всего с НР и СП				134 118					
	
	Ходовые трапы на чердаке шириной 450мм	
	
43.	Е10-01-023-01 
Укладка ходовых досок (V=0,02*29+0,032*0,15*1,5*19=0,58+0,137=0,717), 100 м ходов	0.29	6 661.10	127.32	1 932	212	37	4.4	1.3	
			729.53	25.69			7	0.1		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.44; К4 = 17.72; К5 = 5.23; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			197					
	Сметная прибыль	43%			94					
	Всего с НР и СП				2 223					
	
44.	С102-0077 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта, м3	-0.348	4 808.51		-1 673					
										
	Объем: -1.2*0.29									
	Текущая цена									
	
45.	С102-0056 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3	0.717	7 511.51		5 386					
										
	Объем: 0,58+0,137									
	Текущая цена									
	
46.	Е26-02-019-02 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.1305	2 228.86	245.33	291	254	32	10	1.4	
			1 945.08	2.66						
	Объем: 0.45*29									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 3; К4 = 17.72; К5 = 15.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			196					
	Сметная прибыль	48%			122					
	Всего с НР и СП				609					
	
47.	С113-8073 
Антисептик-антипирен <ОЗОН-007> для древесины, кг	2.64132	112.50		297					
										
	Объем: 20.24*0.1305									
	Текущая цена									
	
	Стойка для антенны (2шт)	
	
48.	Е34-02-064-01 
Установка стоек телефонных однопарных (применительно для стоек антенн), 1 стойка	2	2 944.93		5 890	1 366		3.6	7.3	
			682.87							
	Начисления: Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 12.78; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			1 052					
	Сметная прибыль	44%			601					
	Всего с НР и СП				7 543					
	
49.	С110-0214 
Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления: однопарные, шт.	-2	2 195.08		-4 390					
										
	Текущая цена									
	
50.	С301-0040 
Хомуты для крепления: труб, шт.	4	43.91		176					
										
	Объем: 2*2									
	Текущая цена									
	
51.	С101-2037 
Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 8 мм, кг	0.2512	100.22		25					
										
	Объем: 0.0314*4*2									
	Текущая цена									
	
52.	С103-0005 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм, м	4.6	118.08		543					
										
	Объем: 2.3*2									
	Текущая цена									
	
	Кровля	
	
53.	Е12-01-023-02 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	4.078	54 274.66	1 158.05	221 332	33 235	4 723	47	193	
			8 149.77	254.06			1 036	1	4	
	Объем: 440-0.7*46									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.54; К4 = 17.72; К5 = 2.46; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			31 529					
	Сметная прибыль	44%			15 079					
	Всего с НР и СП				267 941					
	
54.	С101-4136 
Металлочерепица <Монтеррей>, м2	-521.984	307.05		-160 275					
										
	Объем: -128*4.078									
	Текущая цена									
	
55.	С101-3859 
Профилированный настил оцинкованный: С44-1000-0,7, т	3.470378	52 253.31		181 339					
										
	Объем: (7.4+7.4*0.15)*407.8/1000									
	Текущая цена									
	
56.	С101-2804 
Комбинированные заклепки ЗК-12-4,5 (см. примечания к устройству кровли), шт.	816	0.51		416					
										
	Текущая цена									
	
57.	С101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа:  0,7 мм, т	0.2365	56 333.31		13 323					
										
	Объем: 43*5.5/1000									
	Текущая цена									
	
58.	Е09-05-006-01 
Резка стального профилированного настила (раскрой по ребру кровли и ендовам), 1 м реза	76	72.95	3.05	5 544	5 312	232	0.4	30	
			69.90							
	Объем: 38*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 4.28; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			3 665					
	Сметная прибыль	58%			3 081					
	Всего с НР и СП				12 290					
	
	Ограждение Ог-1	
	
59.	Е12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами (Ог-1), 100 м ограждения	0.444	23 774.33	531.57	10 556	601	236	7.7	3.4	
			1 352.49	93.25			41	0.4	0.2	
	Объем: 37*1.2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.14; К4 = 17.72; К5 = 4.88; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			591					
	Сметная прибыль	44%			282					
	Всего с НР и СП				11 429					
	
60.	С201-0777 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т	-0.1332	72 770.46		-9 693					
										
	Объем: -0.3*0.444									
	Текущая цена									
	
61.	С201-0777 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т	0.5772	72 770.46		42 003					
										
	Объем: (4.3+5.8+0.3+5.2)*37/1000									
	Текущая цена									
	
62.	С101-4648 
Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х70 мм, 10 шт.	7.4	35.70		264					
										
	Объем: 2*37									
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.01; К6 = 1									
	
63.	С101-1714 
Болты с гайками и шайбами строительные, т	0.0023236	79 821.31		185					
										
	Объем: 0.0314*2*37/1000									
	Текущая цена									
	
64.	Е15-04-041-06 
Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2664	12 460.05	14.71	3 319	3 140	4	66	18	
			11 788.47	2.66			1			
	Объем: 44.4*1.2*0.5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.05; К4 = 17.72; К5 = 6.18; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			2 513					
	Сметная прибыль	37%			1 162					
	Всего с НР и СП				6 994					
	
	Ограждение Ог-2	
	
65.	Е12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами (Ог-2), 100 м ограждения	0.36	23 774.33	531.57	8 559	487	191	7.7	2.8	
			1 352.49	93.25			34	0.4	0.1	
	Объем: 30*1.2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.14; К4 = 17.72; К5 = 4.88; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			479					
	Сметная прибыль	44%			229					
	Всего с НР и СП				9 268					
	
66.	С201-0777 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т	-0.108	72 770.46		-7 859					
										
	Объем: -0.3*0.36									
	Текущая цена									
	
67.	С201-0777 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т	0.312	72 770.46		22 704					
										
	Объем: (4.3+5.8+0.3)*30/1000									
	Текущая цена									
	
68.	С101-1714 
Болты с гайками и шайбами строительные, т	0.003768	79 821.31		301					
										
	Объем: 0.0314*4*30/1000									
	Текущая цена									
	
69.	Е15-04-041-06 
Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.216	12 460.05	14.71	2 691	2 546	3	66	14	
			11 788.47	2.66			1			
	Объем: 36*1.2*0.5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.05; К4 = 17.72; К5 = 6.18; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			2 038					
	Сметная прибыль	37%			942					
	Всего с НР и СП				5 671					
	
70.	Е20-02-010-08 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм (сечением 1550х640мм), 1 зонт	2	880.73	70.83	1 761	1 480	142	4.2	8.4	
			740.13	3.32			7			
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 6.86; К4 = 17.72; К5 = 7.77; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			1 457					
	Сметная прибыль	56%			833					
	Всего с НР и СП				4 051					
	
71.	С301-0295 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 4000 мм (К=4,38/4=1,095), шт.	2	4 257.11		8 514					
										
	Поправки: ПЗ: *1.095	
	Текущая цена									
	
72.	Е20-02-010-07 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3600 мм (сечением 1420х380мм), 1 зонт	2	741.03	67.72	1 482	1 208	135	3.4	6.9	
			604.21	3.32			7			
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7; К4 = 17.72; К5 = 7.79; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			1 191					
	Сметная прибыль	56%			680					
	Всего с НР и СП				3 353					
	
73.	С301-0294 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 3600 мм, шт.	2	3 143.71		6 287					
										
	Текущая цена									
	
74.	Е20-02-010-07 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3600 мм  (сечением 1290х380мм), 1 зонт	1	741.03	67.72	741	604	68	3.4	3.4	
			604.21	3.32			3			
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7; К4 = 17.72; К5 = 7.79; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			595					
	Сметная прибыль	56%			340					
	Всего с НР и СП				1 676					
	
75.	С301-0294 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 3600 мм (К=3,34/3,6=0,928), шт.	1	2 917.36		2 917					
										
	Поправки: ПЗ: *0.928	
	Текущая цена									
	
76.	Е20-02-010-05 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм (сечением 900х380мм), 1 зонт	2	553.40	40.80	1 107	921	82	2.6	5.2	
			460.34							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 6.96; К4 = 1; К5 = 7.8; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			903					
	Сметная прибыль	56%			516					
	Всего с НР и СП				2 525					
	
77.	С301-0292 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 2600 мм, шт.	2	1 800.00		3 600					
										
	Текущая цена									
	
78.	Е20-02-010-04 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм (сечением 510х380мм), 1 зонт	2	316.23	23.27	632	487	47	1.4	2.8	
			243.31							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 6.77; К4 = 1; К5 = 7.93; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			477					
	Сметная прибыль	56%			273					
	Всего с НР и СП				1 382					
	
79.	С301-0291 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 2000 мм (К=1,78/2=0,89), шт.	2	1 040.62		2 081					
										
	Поправки: ПЗ: *0.89	
	Текущая цена									
	
80.	Е20-02-010-05 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм (сечением 640х510мм), 1 зонт	1	553.40	40.80	553	460	41	2.6	2.6	
			460.34							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 6.96; К4 = 1; К5 = 7.8; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			451					
	Сметная прибыль	56%			258					
	Всего с НР и СП				1 261					
	
81.	С301-0292 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 2600 мм (К=2,3/2,6=0,885), шт.	1	1 593.00		1 593					
										
	Поправки: ПЗ: *0.885	
	Текущая цена									
	
82.	С201-0856 
Хомуты стальные, кг	37.76	71.63		2 705					
										
	Объем: 32*1.18									
	Текущая цена									
	
83.	Е10-01-023-01 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.51	6 661.10	127.32	3 397	372	65	4.4	2.2	
			729.53	25.69			13	0.1	0.1	
	Объем: 19+32									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.44; К4 = 17.72; К5 = 5.23; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			347					
	Сметная прибыль	43%			166					
	Всего с НР и СП				3 909					
	
84.	Е10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев (дополнительно к укладки ходовых трапов на кровле,т.к. 1,2*0,51=0,612 учтено в расценке Е10-01-023-01), 1 м3 древесины в конструкции	0.473	13 593.71	422.99	6 430	2 043	200	26	12	
			4 319.12							
	Объем: (0.015*19+0.025*32)-0.612									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.06; К4 = 1; К5 = 3.55; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			1 839					
	Сметная прибыль	43%			878					
	Всего с НР и СП				9 147					
	
85.	Е15-04-024-03 
Простая окраска масляными составами по дереву (трапы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.204	6 752.00	48.75	1 377	980	10	28	5.6	
			4 803.50	2.66			1			
	Объем: 0.4*51									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.33; К4 = 17.72; К5 = 3; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			785					
	Сметная прибыль	37%			363					
	Всего с НР и СП				2 525					
	
86.	Е12-01-009-01 
Устройство желобов настенных, 100 м желобов	0.46	119 985.11	3 031.20	55 193	7 611	1 394	97	45	
			16 545.10	678.68			312	2.6	1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.68; К4 = 17.72; К5 = 4.94; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			7 289					
	Сметная прибыль	44%			3 486					
	Всего с НР и СП				65 968					
	
87.	Е10-01-083-07 
Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного (дополнительно к желобу настенному, т. к. 4,45*0,46=2,047м3 учтено в расценке Е12-01-009-01) 2,9-2,047=0,853, 100 м2 покрытия	0.1706	48 963.01	2 083.24	8 353	1 110	355	37	6.4	
			6 506.29	376.33			64	1.5	0.2	
	Объем: 0.853/0.05									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.61; К4 = 17.72; К5 = 5.01; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			1 057					
	Сметная прибыль	43%			505					
	Всего с НР и СП				9 914					
	
88.	Е12-01-008-01 
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб  S=6,2*(28,14+0,38*2)*2+6,2*(11,16+1*2)*2+5,68*3,56*2+2,1*3,56*2=358,4+163,2+40,4+15=577,0, 100 м2фасада (без вычета проемов)	3.982	7 633.44	34.02	30 396	10 417	135	15	61	
			2 615.92							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.45; К4 = 1; К5 = 4.64; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			9 584					
	Сметная прибыль	44%			4 583					
	Всего с НР и СП				44 563					
	
89.	Е12-01-008-02 
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2фасада (без вычета проемов)	-3.982	2 787.38	11.35	-11 099	-3 809	-45	5.6	-22	
			956.54							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 4.4; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			-3 504					
	Сметная прибыль	44%			-1 676					
	Всего с НР и СП				-16 279					

	
90.	Е26-01-048-04 
Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки (сетка от птиц), 100 м2 изолируемой поверхности	0.13	18 055.28	635.48	2 347	284	83	13	1.7	
			2 186.56							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 6.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			219					
	Сметная прибыль	48%			136					
	Всего с НР и СП				2 702					
	
91.	Е61-10-1 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.4	43 591.36	4.86	17 437	14 063	2	202	81	
			35 158.07							
	  - К2 = 17.72; К3 = 2.91; К4 = 1; К5 = 4.43; К6 = 1									
	Накладные расходы	67%			9 422					
	Сметная прибыль	40%			5 625					
	Всего с НР и СП				32 484					
	
92.	Е15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	5 510.54	68.67	2 204	1 101	27	15	6	
			2 752.86							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.28; К4 = 1; К5 = 5.36; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			881					
	Сметная прибыль	37%			407					
	Всего с НР и СП				3 492					
	
93.	Е15-04-024-02 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков (окраска карнизного щита и кобылок), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	9 374.11	60.07	3 750	2 609	24	37	15	
			6 522.18	2.66			1			
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.35; К4 = 17.72; К5 = 2.63; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			2 088					
	Сметная прибыль	37%			966					
	Всего с НР и СП				6 804					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				1 519 914	259 906	37 780		1401	
							6 918		21	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				619 872					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1, 2, 4, 8, 23, 43, 83, 84, 87; %=71 - по стр. 3; %=77 - по стр. 9, 13, 16, 33, 42, 46, 48, 90; %=92 - по стр. 11, 53, 59, 65, 86, 88, 89; %=80 - по стр. 26, 64, 69, 85, 92, 93; %=93 - по стр. 27, 30; %=67 - по стр. 91)				211 913					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 2, 4, 8, 23, 43, 83, 84, 87; %=52 - по стр. 3; %=48 - по стр. 9, 13, 16, 33, 42, 46, 90; %=44 - по стр. 11, 48, 53, 59, 65, 86, 88, 89; %=37 - по стр. 26, 64, 69, 85, 92, 93; %=54 - по стр. 27, 30; %=40 - по стр. 91)				114 145					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				67 263	11 312	649		62	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 19, 21, 36, 58)				7 805					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 19, 21, 36, 58)				6 561					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				81 629					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				31 987	5 160	515		29	
							17			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 70, 72, 74, 76, 78, 80)				5 073					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 70, 72, 74, 76, 78, 80)				2 899					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				39 959					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				1 868 310					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				224 791					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				123 605					
	Материалы				1 222 226					
	Оплата труда рабочих				259 906					
	Эксплуатация машин				37 780					
	в т. ч. оплата труда механизаторов				6 918					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				1 868 310					
	Значение К зоны				1.02					
	С К зоны				1 905 676					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				1 905 676					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1 905 676					

Составил:	инженер Николаева Н.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	ГИП Артеменко А.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)