Стройка:	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"	
	
Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Белогорск, ул. Международная, дом 55	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт крыши	
Основание: АС	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	1 621.320	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.106	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	211.219	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 10.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Е10-01-002-01 
Установка стропил,кобылки, доски на выравнивание строп. ног и др. (при временном демонтаже, без стоимости дер. элементов см. раздел ТО), 1 м3 древесины в конструкции	0.603	15 639.67	418.99	9 431	2 765	253	28	17	
			4 585.05	48.29			29	0.2	0.1	
	Объем: 0.428+0.111+0.064									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.85; К4 = 17.72; К5 = 4.64; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			2 515					
	Сметная прибыль	43%			1 201					
	Всего с НР и СП				13 147					
	
2.	С102-0024 
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта, м3	-0.09648	7 307.51		-705					
										
	Объем: -0.16*0.603									
	Текущая цена									
	
3.	С102-0028 
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта, м3	-0.03618	7 307.51		-264					
										
	Объем: -0.06*0.603									
	Текущая цена									
	
4.	С102-0059 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта, м3	-0.50049	7 919.51		-3 964					
										
	Объем: -0.83*0.603									
	Текущая цена									
	
	Стропильная система	
	
5.	Е10-01-002-01 
Установка стропил,кобылки, доски на выравнивание строп. ног и др., 1 м3 древесины в конструкции	1.709	15 639.67	418.99	26 728	7 836	716	28	47	
			4 585.05	48.29			83	0.2	0.3	
	Объем: 0.09+0.27+0.144+0.012+0.09+0.038+0.165+0.9									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.85; К4 = 17.72; К5 = 4.64; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			7 127					
	Сметная прибыль	43%			3 405					
	Всего с НР и СП				37 260					
	
6.	Е10-01-083-07 
Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного (коньковый щит шириной 0,8м, реберный щит 0,6м), 100 м2 покрытия	0.24	48 963.01	2 083.24	11 751	1 562	500	37	9	
			6 506.29	376.33			90	1.5	0.4	
	Объем: 1.2/0.05									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.61; К4 = 17.72; К5 = 5.01; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			1 487					
	Сметная прибыль	43%			710					
	Всего с НР и СП				13 948					
	
7.	Е58-12-3 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов, 100 м2	2.85	9 430.48	141.99	26 877	8 478	405	19	54	
			2 974.83	42.00			120	0.2	0.5	
	Объем: 390-24-4.05/0.05									
	  - К2 = 17.72; К3 = 8.83; К4 = 17.72; К5 = 4.49; К6 = 1									
	Накладные расходы	71%			6 105					
	Сметная прибыль	52%			4 471					
	Всего с НР и СП				37 453					
	
8.	Е10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	3 539.79	240.07	7 080	2 589	480	7.6	15	
			1 294.41	35.44			71	0.1	0.3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.91; К4 = 17.72; К5 = 5.75; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			2 394					
	Сметная прибыль	43%			1 144					
	Всего с НР и СП				10 618					
	
9.	С101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	4	67.44		270					
										
	Объем: 2*2									
	Текущая цена									
	
10.	С101-0956 
Петля накладная, шт.	8	40.89		327					
										
	Объем: 2*4									
	Текущая цена									
	
11.	С101-0955 
Упор оконный стальной, компл.	4	40.82		163					
										
	Объем: 2*2									
	Текущая цена									
	
12.	Е10-01-044-12 
Обивка  оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны, 100 м2 проемов	0.1	55 697.30	196.60	5 570	1 493	20	92	9.2	
			14 926.27	22.59			2	0.1		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 8.2; К4 = 17.72; К5 = 4.17; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			1 346					
	Сметная прибыль	43%			643					
	Всего с НР и СП				7 558					
	
13.	Е26-02-019-02 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.979	2 228.86	245.33	15 555	13 575	1 712	10	72	
			1 945.08	2.66			19		0.1	
	Объем: 393.5+304.4									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 3; К4 = 17.72; К5 = 15.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			10 467					
	Сметная прибыль	48%			6 525					
	Всего с НР и СП				32 548					
	
14.	С113-8073 
Антисептик-антипирен <ОЗОН-007> для древесины, кг	141.25496	112.50		15 891					
										
	Объем: 20.24*6.979									
	Текущая цена									
	
	Чердак	
	
15.	Е12-01-013-05 
Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (два слоя), 100 м2 утепляемого покрытия	2.56	18 686.03	5 450.11	47 836	33 884	13 952	39	100	
			13 235.92	1 228.44			3 145	2.4	6.1	
	Объем: 64/0.25									
	Поправки: ОЗП: *2;  ЭМ: *2;  ЗПМ: *2;  М: *0	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.67; К4 = 17.72; К5 = 5.11; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			34 067					
	Сметная прибыль	44%			16 293					
	Всего с НР и СП				98 195					
	
16.	Прайс-лист. 
Плиты теплоизоляционные "БАЗАЛИТ ПТ-150. ООО "АмурФасад"  (11.2017г.) 8432,77/1,18 стр. 1, м3	65.92	7 289.34		480 514					
										
	Объем: 1.03*(256*0.25)									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.42	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1									
	
17.	Е26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	3.15	7 555.86	283.68	23 801	9 061	894	17	52	
			2 876.56							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 6.51; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			6 977					
	Сметная прибыль	48%			4 349					
	Всего с НР и СП				35 127					
	
18.	С113-1952 
Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая, м2	-362.25	20.45		-7 408					
										
	Объем: -115*3.15									
	Текущая цена									
	
19.	С101-4135 
Пленка пароизоляционная, м2	362.25	30.64		11 099					
										
	Объем: 115*3.15									
	Текущая цена									
	
20.	Е26-01-055-02 
Установка мембраны однослойной ветрозащитной, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	2.6	7 555.86	283.68	19 645	7 479	738	17	43	
			2 876.56							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 6.51; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			5 759					
	Сметная прибыль	48%			3 590					
	Всего с НР и СП				28 994					
	
21.	С113-1952 
Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая, м2	-299	20.45		-6 115					
										
	Объем: -115*2.6									
	Текущая цена									
	
22.	С101-5865 
Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная, м2	299	76.58		22 897					
										
	Объем: 115*2.6									
	Текущая цена									
	
23.	Е09-06-001-02 
Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (уголок 50х5мм), 1 т конструкций	0.009048	11 563.37	995.51	105	90	9	58	0.5	
			9 915.32	38.54				0.2		
	Объем: 2*(3.77*0.1*3*4)/1000									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 5.45; К4 = 17.72; К5 = 6.62; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			62					
	Сметная прибыль	58%			52					
	Всего с НР и СП				219					
	
24.	С201-0755 
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т	0.009048	66 725.46		604					
										
	Объем: 2*(3.77*0.1*3*4)/1000									
	Текущая цена									
	
25.	Е09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих (прим. для люка), 1 м2 проема	1.7	908.07	84.21	1 544	822	143	2.4	4	
			483.77							
	Объем: 0.85*1*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 5.93; К4 = 1; К5 = 4.74; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			567					
	Сметная прибыль	58%			477					
	Всего с НР и СП				2 588					
	
26.	Прайс-лист. 
Люк ЛПМ-60 850х1000мм  ИП Лукин В.Н. (11.2017г.) 14000/1,18 стр. 2, шт	2	12 101.69		24 203					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.42	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1									
	
27.	Е10-01-022-03 
Подшивка  плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм (откосы), 100 м2 потолка	0.006	21 756.11	624.15	131	80	4	77	0.5	
			13 263.43							
	Объем: 0.3*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.5; К4 = 1; К5 = 9.72; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			72					
	Сметная прибыль	43%			34					
	Всего с НР и СП				237					
	
28.	С101-0684 
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А: твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм, 1000 м2	-0.00063	71 753.07		-45					
										
	Объем: -105*0.006									
	Текущая цена									
	
29.	С101-2514 
Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм, м2	0.63	212.96		134					
										
	Объем: 105*0.006									
	Текущая цена									
	
30.	Е15-04-005-02 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.006	7 151.74	105.52	43	21	1	19	0.1	
			3 479.75	2.66						
	Объем: 0.3*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.4; К4 = 17.72; К5 = 3.14; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			17					
	Сметная прибыль	37%			8					
	Всего с НР и СП				68					
	
	Дымоходы	
	
31.	Е08-02-001-09 
Кладка стен приямков и каналов, 1 м3 кладки	4.5	5 816.84	273.66	26 176	6 064	1 231	8.1	37	
			1 347.60	115.84			521	0.5	2	
	Объем: 1+3.5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 6.95; К4 = 17.72; К5 = 5.66; К6 = 1									
	Накладные расходы	93%			6 124					
	Сметная прибыль	54%			3 556					
	Всего с НР и СП				35 856					
	
32.	С402-0002 
Раствор готовый кладочный цементный марки: 50, м3	-0.9945	3 472.20		-3 453					
										
	Объем: -0.221*4.5									
	Текущая цена									
	
33.	С402-0004 
Раствор готовый кладочный цементный марки: 100, м3	0.9945	3 727.20		3 707					
										
	Объем: 0.221*4.5									
	Текущая цена									
	
34.	Е09-06-001-02 
Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (уголок 100х8мм), 1 т конструкций	0.13475	11 563.37	995.51	1 558	1 336	134	58	7.9	
			9 915.32	38.54			5	0.2		
	Объем: 12.25*11/1000									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 5.45; К4 = 17.72; К5 = 6.62; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			925					
	Сметная прибыль	58%			778					
	Всего с НР и СП				3 261					
	
35.	С201-0755 
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т	0.13475	66 725.46		8 991					
										
	Объем: 12.25*11/1000									
	Текущая цена									
	
	Утепление дымоходов	
	
36.	Е26-01-036-01 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен, 100 м2 поверхности	0.42	3 715.28	90.36	1 560	1 273	38	18	7.8	
			3 030.62	9.75			4			
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.08; К4 = 17.72; К5 = 4.99; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			983					
	Сметная прибыль	48%			613					
	Всего с НР и СП				3 156					
	
37.	С113-8076 
Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW", кг	-7.14	34.94		-249					
										
	Объем: -17*0.42									
	Текущая цена									
	
38.	Прайс-лист. 
Плиты теплоизоляционные "БАЗАЛИТ Л-75". ООО "АмурФасад"  (11.2017г.) 4210,28/1,18 стр.1, м3	2.163	3 639.39		7 872					
										
	Объем: 1.03*42*0.05									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.42	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1									
	
39.	Е09-03-050-01 
Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прим. для профиля ПС50), 100 м плинтуса	0.84	3 122.93	163.55	2 623	2 287	137	15	12	
			2 723.11							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 5.42; К4 = 1; К5 = 5.92; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			1 578					
	Сметная прибыль	58%			1 326					
	Всего с НР и СП				5 527					
	
40.	С101-2181 
Шурупы с полукруглой головкой: 5х35 мм, т	-0.00063	66 561.31		-42					
										
	Объем: -0.00075*0.84									
	Текущая цена									
	
41.	С101-2590 
Дюбель с шурупом 6/35 мм, шт.	336	0.57		192					
										
	Объем: 168*2									
	Текущая цена									
	
42.	С101-1691 
Шурупы-саморезы 4,2х16 мм, шт.	336	0.52		175					
										
	Объем: 168*2									
	Текущая цена									
	
43.	С201-0805 
Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6, м	84	33.93		2 850					
										
	Текущая цена									
	
44.	С201-0815 
Подвес прямой для ПП-профиля, шт.	168	4.09		687					
										
	Текущая цена									
	
45.	Е26-01-053-01 
Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.6	75 507.58	3 016.97	45 305	17 404	1 810	160	96	
			29 006.25							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 3.71; К4 = 1; К5 = 4.95; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			13 401					
	Сметная прибыль	48%			8 354					
	Всего с НР и СП				67 060					
	
46.	С101-1876 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм, т	-0.4614	56 333.31		-25 992					
										
	Объем: (0.6)*(-0.769)									
	Текущая цена									
	
47.	С101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа:  0,7 мм (л.4 АС), т	0.40586	56 333.31		22 863					
										
	Объем: (0.6)*(0.769)/6.48*5.7									
	Текущая цена									
	
	Ходовые трапы на чердаке шириной 450мм	
	
48.	Е10-01-023-01 
Укладка ходовых досок (V=0,02*30+0,032*0,15*1,5*20=0,6+0,144=0,744), 100 м ходов	0.3	6 661.10	127.32	1 998	219	38	4.4	1.3	
			729.53	25.69			8	0.1		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.44; К4 = 17.72; К5 = 5.23; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			204					
	Сметная прибыль	43%			98					
	Всего с НР и СП				2 300					
	
49.	С102-0077 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта, м3	-0.36	4 808.51		-1 731					
										
	Объем: -1.2*0.3									
	Текущая цена									
	
50.	С102-0056 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3	0.744	7 511.51		5 589					
										
	Объем: 0,6+0,144									
	Текущая цена									
	
51.	Е26-02-019-02 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.135	2 228.86	245.33	301	263	33	10	1.4	
			1 945.08	2.66						
	Объем: 0.45*30									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 3; К4 = 17.72; К5 = 15.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			203					
	Сметная прибыль	48%			126					
	Всего с НР и СП				630					
	
52.	С113-8073 
Антисептик-антипирен <ОЗОН-007> для древесины, кг	2.7324	112.50		307					
										
	Объем: 20.24*0.135									
	Текущая цена									
	
	Стойка для антенны (2шт)	
	
53.	Е34-02-064-01 
Установка стоек телефонных однопарных (применительно для стоек антенн), 1 стойка	2	2 944.93		5 890	1 366		3.6	7.3	
			682.87							
	Начисления: Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 12.78; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			1 052					
	Сметная прибыль	44%			601					
	Всего с НР и СП				7 543					
	
54.	С110-0214 
Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления: однопарные, шт.	-2	2 195.08		-4 390					
										
	Текущая цена									
	
55.	С301-0040 
Хомуты для крепления: труб, шт.	4	43.91		176					
										
	Объем: 2*2									
	Текущая цена									
	
56.	С101-2037 
Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 8 мм, кг	0.2512	100.22		25					
										
	Объем: 0.0314*4*2									
	Текущая цена									
	
57.	С103-0005 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм, м	4.6	118.08		543					
										
	Объем: 2.3*2									
	Текущая цена									
	
	Кровля	
	
58.	Е12-01-023-02 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	3.305	54 274.66	1 158.05	179 378	26 935	3 827	47	157	
			8 149.77	254.06			840	1	3.3	
	Объем: 390-85*0.7									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.54; К4 = 17.72; К5 = 2.46; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			25 553					
	Сметная прибыль	44%			12 221					
	Всего с НР и СП				217 152					
	
59.	С101-4136 
Металлочерепица <Монтеррей>, м2	-423.04	307.05		-129 894					
										
	Объем: -128*3.305									
	Текущая цена									
	
60.	С101-3859 
Профилированный настил оцинкованный: С44-1000-0,7, т	2.812555	52 253.31		146 965					
										
	Объем: (7.4+7.4*0.15)*330.5/1000									
	Текущая цена									
	
61.	С101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа:  0,7 мм, т	0.3025	56 333.31		17 041					
										
	Объем: 55*5.5/1000									
	Текущая цена									
	
62.	Е09-05-006-01 
Резка стального профилированного настила (раскрой по ребру кровли и ендовам), 1 м реза	70.2	72.95	3.05	5 121	4 907	214	0.4	27	
			69.90							
	Объем: 35.1*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 4.28; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			3 386					
	Сметная прибыль	58%			2 846					
	Всего с НР и СП				11 353					
	
63.	Е12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	0.78	23 774.33	531.57	18 544	1 055	415	7.7	6	
			1 352.49	93.25			73	0.4	0.3	
	Объем: 65*1.2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.14; К4 = 17.72; К5 = 4.88; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			1 038					
	Сметная прибыль	44%			496					
	Всего с НР и СП				20 078					
	
64.	С201-0777 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т	-0.234	72 770.46		-17 028					
										
	Объем: -0.3*0.78									
	Текущая цена									
	
65.	С201-0777 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т	1.014	72 770.46		73 789					
										
	Объем: (4.3+5.8+0.3+5.2)*65/1000									
	Текущая цена									
	
66.	С101-4648 
Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х70 мм, 10 шт.	13	35.70		464					
										
	Объем: 2*65									
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.01; К6 = 1									
	
67.	С101-1714 
Болты с гайками и шайбами строительные, т	0.004082	79 821.31		326					
										
	Объем: 0.0314*2*65/1000									
	Текущая цена									
	
68.	Е15-04-041-06 
Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.468	12 460.05	14.71	5 831	5 517	7	66	31	
			11 788.47	2.66			1			
	Объем: 78*1.2*0.5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.05; К4 = 17.72; К5 = 6.18; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			4 414					
	Сметная прибыль	37%			2 042					
	Всего с НР и СП				12 287					
	
69.	Е20-02-010-04 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм, 1 зонт	6	316.23	23.27	1 897	1 460	140	1.4	8.3	
			243.31							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 6.77; К4 = 1; К5 = 7.93; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			1 431					
	Сметная прибыль	56%			818					
	Всего с НР и СП				4 145					
	
70.	С301-0291 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 2000 мм  (сечением 640х380мм), шт.	6	1 169.24		7 015					
										
	Текущая цена									
	
71.	С201-0856 
Хомуты стальные, кг	15.34	71.63		1 099					
										
	Объем: 13*1.18									
	Текущая цена									
	
72.	Е10-01-023-01 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.45	6 661.10	127.32	2 997	328	57	4.4	2	
			729.53	25.69			12	0.1		
	Объем: 23+22									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.44; К4 = 17.72; К5 = 5.23; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			306					
	Сметная прибыль	43%			146					
	Всего с НР и СП				3 449					
	
73.	Е10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев (дополнительно к укладки ходовых трапов на кровле,т.к. 1,2*0,45=0,54 учтено в расценке Е10-01-023-01), 1 м3 древесины в конструкции	0.355	13 593.71	422.99	4 826	1 533	150	26	9.2	
			4 319.12							
	Объем: (0.015*23+0.025*22)-0.54									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.06; К4 = 1; К5 = 3.55; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			1 380					
	Сметная прибыль	43%			659					
	Всего с НР и СП				6 865					
	
74.	Е15-04-024-03 
Простая окраска масляными составами по дереву (трапы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.18	6 752.00	48.75	1 215	865	9	28	5	
			4 803.50	2.66						
	Объем: 0.4*45									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.33; К4 = 17.72; К5 = 3; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			692					
	Сметная прибыль	37%			320					
	Всего с НР и СП				2 227					
	
75.	Е12-01-009-01 
Устройство желобов настенных, 100 м желобов	0.85	119 985.11	3 031.20	101 987	14 063	2 577	97	83	
			16 545.10	678.68			577	2.6	2.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.68; К4 = 17.72; К5 = 4.94; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			13 469					
	Сметная прибыль	44%			6 442					
	Всего с НР и СП				121 897					
	
76.	Е10-01-083-07 
Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного (дополнительно к желобу настенному, т. к. 4,45*0,85=3,7825м3 учтено в расценке Е12-01-009-01) 4,05-3,7825=0,2675, 100 м2 покрытия	0.0535	48 963.01	2 083.24	2 620	348	111	37	2	
			6 506.29	376.33			20	1.5	0.1	
	Объем: 0.2675/0.05									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.61; К4 = 17.72; К5 = 5.01; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			331					
	Сметная прибыль	43%			158					
	Всего с НР и СП				3 109					
	
77.	Е12-01-008-01 
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб  S=6,6*(29,9+0,18*2)*2+6,6*(9,35+0,18*2)*2=399,4+128,2, 100 м2фасада (без вычета проемов)	5.276	7 633.44	34.02	40 274	13 802	179	15	81	
			2 615.92							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.45; К4 = 1; К5 = 4.64; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			12 698					
	Сметная прибыль	44%			6 073					
	Всего с НР и СП				59 045					
	
78.	Е12-01-008-02 
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2фасада (без вычета проемов)	-5.276	2 787.38	11.35	-14 706	-5 047	-60	5.6	-30	
			956.54							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 4.4; К6 = 1									
	Накладные расходы	92%			-4 643					
	Сметная прибыль	44%			-2 221					
	Всего с НР и СП				-21 570					

	
79.	Е26-01-048-04 
Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки (сетка от птиц), 100 м2 изолируемой поверхности	0.16	18 055.28	635.48	2 889	350	102	13	2.1	
			2 186.56							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 6.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			270					
	Сметная прибыль	48%			168					
	Всего с НР и СП				3 327					
	
80.	Е61-10-1 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.4	43 591.36	4.86	17 437	14 063	2	202	81	
			35 158.07							
	  - К2 = 17.72; К3 = 2.91; К4 = 1; К5 = 4.43; К6 = 1									
	Накладные расходы	67%			9 422					
	Сметная прибыль	40%			5 625					
	Всего с НР и СП				32 484					
	
81.	Е15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	5 510.54	68.67	2 204	1 101	27	15	6	
			2 752.86							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.28; К4 = 1; К5 = 5.36; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			881					
	Сметная прибыль	37%			407					
	Всего с НР и СП				3 492					
	
82.	Е15-04-024-02 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков (окраска карнизного щита и кобылок), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.67	9 374.11	60.07	6 281	4 370	40	37	25	
			6 522.18	2.66			2			
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.72; К3 = 9.35; К4 = 17.72; К5 = 2.63; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			3 498					
	Сметная прибыль	37%			1 618					
	Всего с НР и СП				11 396					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				1 315 801	205 597	31 045		1090	
							5 622		16	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				607 154					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1, 5, 6, 8, 12, 27, 48, 72, 73, 76; %=71 - по стр. 7; %=77 - по стр. 13, 17, 20, 36, 45, 51, 53, 79; %=92 - по стр. 15, 58, 63, 75, 77, 78; %=80 - по стр. 30, 68, 74, 81, 82; %=93 - по стр. 31; %=67 - по стр. 80)				169 606					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 5, 6, 8, 12, 27, 48, 72, 73, 76; %=52 - по стр. 7; %=48 - по стр. 13, 17, 20, 36, 45, 51, 79; %=44 - по стр. 15, 53, 58, 63, 75, 77, 78; %=37 - по стр. 30, 68, 74, 81, 82; %=54 - по стр. 31; %=40 - по стр. 80)				89 876					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				77 553	9 442	637		51	
							5			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 23, 25, 34, 39, 62)				6 518					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 23, 25, 34, 39, 62)				5 479					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				89 550					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				9 631	1 460	140		8.3	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 69)				1 431					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 69)				818					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				11 880					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				1 589 529					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				177 555					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				96 173					
	Материалы				1 079 156					
	Оплата труда рабочих				205 597					
	Эксплуатация машин				31 045					
	в т. ч. оплата труда механизаторов				5 622					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				1 589 529					
	Значение К зоны				1.02					
	С К зоны				1 621 320					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				1 621 320					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1 621 320					

Составил:	инженер Николаева Н.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	ГИП Артеменко А.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)