Стройка:	Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Авиационная, д. 14	
	
Объект:	Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Авиационная, д. 14	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02	
(Локальный сметный расчет)	
на Общестроительные работы	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	1 745.492	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.191	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	374.558	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 01.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  Отмостка	
	
1.	Е08-01-002-02 
Устройство основания под фундаменты щебеночного МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 1 м3 основания	12.7	2 196.75	410.93	27 899	5 595	5 219	2.76	35.052	
			440.57	129.77			1 648	0.675	8.5725	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 4.54; К4 = 17.39; К5 = 9.53; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				38 546					
	
2.	Е27-02-010-01 
Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м бортового камня	0.82	32 753.08	729.35	26 858	11 852	598	87.492	71.74344	
			14 454.12	214.55			176	0.85	0.697	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 6.66; К4 = 17.39; К5 = 6.47; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				47 787					
	
3.	С403-8023 
Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	82	192.78		15 808					
										
	Текущая цена									
	
4.	Е27-07-001-01 
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 покрытия	1.207	28 293.63	312.07	34 150	3 810	377	17.388	20.987316	
			3 156.76	13.26			16	0.0625	0.0754375	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 3.87; К4 = 17.39; К5 = 10.85; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				40 807					
	
5.	Е27-07-001-02 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 покрытия	4.828	4 499.83	40.61	21 725	2 339	196	2.668	12.881104	
			484.36							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 3.49; К4 = 17.39; К5 = 10.95; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				25 795					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				126 440	23 596	6 390		140.66386	
							1 840		9.3449375	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				15 808					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=109 - по стр. 2, 4, 5)				26 566					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=65 - по стр. 2, 4, 5)				15 737					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				168 743					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				26 566					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				15 737					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				168 743					
	
	Раздел 2.  Ремонт штукатурки	
	
6.	Е61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.107	84 266.08	308.17	9 016	7 185	33	383.06	40.98742	
			67 146.96	251.29			27	1.16	0.12412	
	  - К2 = 17.39; К3 = 7.79; К4 = 17.39; К5 = 4.42; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				16 733					
	
7.	Е61-20-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.107	75 534.11	9.31	8 082	6 282	1	323.4	34.6038	
			58 713.86							
	  - К2 = 17.39; К3 = 2.91; К4 = 17.39; К5 = 4.42; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				14 804					
	
8.	Е61-10-1 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.196	42 917.59	4.86	8 412	6 763	1	201.84	39.56064	
			34 503.33							
	  - К2 = 17.39; К3 = 2.91; К4 = 17.39; К5 = 4.42; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				15 648					
	
9.	Е15-02-001-05 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню пилястр прямых МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.087	39 626.74	47.42	3 448	2 811	4	164.45	14.30715	
			32 315.58							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 3.43; К4 = 17.39; К5 = 4.42; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				6 737					
	
10.	Е15-02-037-02 
Устройство каркаса при оштукатуривании потолков (консольные балки балконов)  МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.2452	31 491.46	153.96	7 722	2 335	38	53.061	13.010557	
			9 522.49	79.56			20	0.3875	0.095015	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 5.93; К4 = 17.39; К5 = 8.05; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				10 477					
	
11.	Е15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.2452	23 526.66	978.06	5 769	3 757	240	81.512	19.986742	
			15 323.05	653.21			160	3.475	0.85207	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 11.51; К4 = 17.39; К5 = 4.42; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				10 352					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				42 449	29 133	317		162.45631	
							207		1.071205	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67 - по стр. 6-8; %=80 - по стр. 9-11)				20 839					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 6-8; %=37 - по стр. 9-11)				11 464					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				74 752					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				20 839					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				11 464					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				74 752					
	
	Раздел 3.  Ремонт ступеней	
	
12.	Е59-5-2 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.22	21 729.32	210.99	4 780	3 818	46	102.89	22.6358	
			17 355.74	62.78			14	0.29	0.0638	
	  - К2 = 17.39; К3 = 8.69; К4 = 17.39; К5 = 6.41; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				9 110					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				4 780	3 818	46		22.6358	
							14		0.0638	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)				2 491					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48)				1 839					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				9 110					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 491					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 839					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				9 110					
	
	Раздел 4.  Пожарная лестница	
	
13.	Е09-03-029-01 
Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 1 т конструкций	0.1133	14 042.15	6 632.28	1 591	775	751	37.2255	4.2176492	
			6 842.49	1 783.78			202	7.05	0.798765	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 6.31; К4 = 17.39; К5 = 5.5; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				2 832					
	
14.	С201-0755 
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т	0.1133	59 669.31		6 761					
										
	Текущая цена									
	
15.	Прайс. 
Анкер клиновый 16*200, шт.	8	54.51		436					
										
	Поправки: ПЗ: /5.13;  М: *1.02/1.18	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.13; К6 = 1									
	
16.	Е13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0552	2 733.70	36.69	151	43	2	4.4045	0.2431284	
			781.34	2.39				0.0125	0.00069	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 4.01; К4 = 17.39; К5 = 2.3; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				201					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				8 939	818	753		4.4607776	
							202		0.799455	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 16)				30					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 16)				21					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				8 352	775	751		4.2176492	
							202		0.798765	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 13)				674					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 13)				567					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				9 593					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				10 231					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				704					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				588					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				10 231					
	
	Раздел 5.  Вход в подвал	
	
17.	Е10-01-002-01 
(прим.) 
Установка стропил (установка балок покрытия входов в подвал) МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 1 м3 древесины в конструкции	0.399	15 066.52	412.59	6 012	1 795	165	27.7035	11.053697	
			4 499.66	47.39			19	0.1875	0.0748125	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 7.73; К4 = 17.39; К5 = 4.43; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				8 425					
	
18.	Е58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	0.2701	12 498.52	254.77	3 376	896	69	21.35	5.766635	
			3 315.58	69.39			19	0.32	0.086432	
	  - К2 = 17.39; К3 = 8.74; К4 = 17.39; К5 = 5.17; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				4 501					
	
19.	Е12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 кровли	0.2701	43 944.61	1 144.23	11 869	2 019	309	44.3095	11.967996	
			7 474.24	249.33			67	0.9875	0.2667238	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 7.45; К4 = 17.39; К5 = 2.07; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				14 706					
	
20.	С101-4136 
Металлочерепица <Монтеррей>, м2	-32.9522	266.23		-8 773					
										
	Объем: (0.2701)*(-122.0)									
	Текущая цена									
	
21.	С101-1998 
Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм), м	-4.3216	142.92		-618					
										
	Объем: (0.2701)*(-16.0)									
	Текущая цена									
	
22.	С101-3859 
Профилированный настил оцинкованный С44-1000-0,7, т	0.236	46 639.62		11 007					
										
	Текущая цена									
	
23.	С101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	0.0383	49 699.62		1 903					
										
	Текущая цена									
	
24.	Е26-02-019-02 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.443	2 190.74	244.51	970	846	108	10.3845	4.6003335	
			1 908.86	2.61			1	0.0125	0.0055375	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 2.99; К4 = 17.39; К5 = 14.6; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				2 029					
	
25.	С113-8073 
Антисептик-антипирен <ОЗОН-007> для древесины, кг	8.96	97.20		871					
										
	Текущая цена									
	
26.	Е10-01-008-04 
(прим.) 
Устройство фронтонов (устройство лобовой доски)  МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0376	43 020.16	1 183.98	1 618	490	45	78.2	2.94032	
			13 027.82							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 9.33; К4 = 17.39; К5 = 5.67; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				2 270					
	
27.	Е15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0886	8 697.90	123.94	771	186	11	11.5805	1.0260323	
			2 102.44							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 9.13; К4 = 17.39; К5 = 3.8; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				989					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				29 006	6 232	707		37.355014	
							106		0.4335058	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				13 781					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 17, 26; %=71 - по стр. 18; %=92 - по стр. 19; %=77 - по стр. 24; %=80 - по стр. 27)				5 443					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 17, 26; %=52 - по стр. 18; %=44 - по стр. 19; %=48 - по стр. 24; %=37 - по стр. 27)				2 860					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				37 309					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				5 443					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2 860					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				37 309					
	
	Раздел 6.  Замена козырьков входов №1, №2 по оси Д/6-17, лист 4, 16АС	
	
28.	Е09-04-002-01 
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 покрытия	0.0308	12 421.64	4 303.75	383	215	133	40.825	1.25741	
			6 978.88	876.46			27	3.2625	0.100485	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 6.19; К4 = 17.39; К5 = 5.98; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				690					
	
29.	С101-3859 
Профилированный настил оцинкованный С44-1000-0,7, т	0.022792	46 639.62		1 063					
										
	Объем: 3.08*7.4/1000									
	Текущая цена									
	
30.	С101-1751 
Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ, 10 шт.	3.6	35.72		129					
										
	Текущая цена									
	
31.	Е12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 покрытия	0.012	61 450.15	228.88	737	259	3	129.6625	1.55595	
			21 601.38	63.04			1	0.25	0.003	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 7.56; К4 = 17.39; К5 = 3.86; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				1 091					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6				2 312	474	136		2.81336	
							28		0.103485	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				1 192					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 31)				239					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 31)				114					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				383	215	133		1.25741	
							27		0.100485	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 28)				167					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 28)				140					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				690					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6				2 972					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				406					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				254					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				2 972					
	
	Раздел 7.  Устройство новых козырьков входов №3-6 по осям Д/22-1, лист 25, 27АС	
	
32.	Е09-04-002-01 
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 покрытия	0.0424	12 421.64	4 303.75	527	296	182	40.825	1.73098	
			6 978.88	876.46			37	3.2625	0.13833	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 6.19; К4 = 17.39; К5 = 5.98; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				950					
	
33.	С101-3859 
Профилированный настил оцинкованный С44-1000-0,7, т	0.037	46 639.62		1 726					
										
	Текущая цена									
	
34.	С101-1751 
Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ, 10 шт.	8	35.72		286					
										
	Текущая цена									
	
35.	Е12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 покрытия	0.02	61 450.15	228.88	1 229	432	5	129.6625	2.59325	
			21 601.38	63.04			1	0.25	0.005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 7.56; К4 = 17.39; К5 = 3.86; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				1 818					
	
36.	Е13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0368	2 340.61	49.68	86	47	2	6.1065	0.2247192	
			1 271.10	2.39				0.0125	0.00046	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 3.6; К4 = 17.39; К5 = 3.87; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				141					
	
37.	Е13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0368	2 733.70	36.69	101	29	1	4.4045	0.1620856	
			781.34	2.39				0.0125	0.00046	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 4.01; К4 = 17.39; К5 = 2.3; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				135					
	
38.	Е09-03-012-01 
Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 1 т конструкций	0.11936	11 663.32	5 890.56	1 392	614	703	29.3595	3.5043499	
			5 146.41	1 329.68			159	5.2625	0.628132	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 6.28; К4 = 17.39; К5 = 6; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				2 374					
	
39.	С201-0755 
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т	0.11936	59 669.31		7 122					
										
	Текущая цена									
	
40.	Е69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.28	965.90	51.36	270	256	14	5.49	1.5372	
			914.54							
	  - К2 = 17.39; К3 = 4.28; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				541					
	
41.	Е69-2-2 
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий	0.28	928.98	49.39	260	246	14	5.28	1.4784	
			879.59							
	  - К2 = 17.39; К3 = 4.28; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				521					
	
42.	Е09-05-003-01 
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 шт. болтов	0.28	2 460.93	33.52	689	680	9	13.685	3.8318	
			2 427.42							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 9.31; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				1 553					
	
43.	Прайс. 
Анкер клиновый 16*200, шт.	28	54.51		1 526					
										
	Поправки: ПЗ: /5.13;  М: *1.02/1.18	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.13; К6 = 1									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7				15 214	2 600	930		15.062785	
							197		0.772382	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				2 012					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 35; %=69 - по стр. 36, 37; %=66 - по стр. 40, 41)				782					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 35; %=48 - по стр. 36, 37; %=40 - по стр. 40, 41)				428					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				9 730	1 590	894		9.0671299	
							196		0.766462	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 32, 38, 42)				1 232					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 32, 38, 42)				1 036					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				11 998					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7				18 692					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 014					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 464					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				18 692					
	
	Раздел 8.  Окна и двери	
	
44.	Е10-01-034-06 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 проемов	0.272	455 134.60	4 638.72	123 797	7 792	1 262	167.578	45.581216	
			28 646.45	178.68			49	0.825	0.2244	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 8.17; К4 = 17.39; К5 = 1.66; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				134 226					
	
45.	Е10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 проемов	0.032	489 694.89	5 364.37	15 670	1 359	172	248.492	7.951744	
			42 478.21	476.70			15	2.2	0.0704	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 7.58; К4 = 17.39; К5 = 1.73; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				17 497					
	
46.	Е10-01-034-05 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 проемов	0.0162	485 450.47	5 251.59	7 864	597	85	215.6825	3.4940565	
			36 869.63	476.70			8	2.2	0.03564	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 7.74; К4 = 17.39; К5 = 1.72; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				8 669					
	
47.	Е12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оконный отлив)  МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 покрытия	0.4311	61 450.15	228.88	26 491	9 312	99	129.6625	55.897504	
			21 601.38	63.04			27	0.25	0.107775	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 7.56; К4 = 17.39; К5 = 3.86; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				39 192					
	
48.	Е62-9-11 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.165	23 248.76	53.63	27 085	24 073	62	122.5	142.7125	
			20 663.67							
	  - К2 = 17.39; К3 = 9.31; К4 = 17.39; К5 = 2.24; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				53 084					
	
49.	Е09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 1 м2 проема	1.8	930.81	221.13	1 675	963	398	2.76	4.968	
			534.76							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 8.42; К4 = 17.39; К5 = 6.08; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				2 898					
	
50.	Прайс. 
Дверь ДСН 900*2100, шт.	1	10 718.64		10 719					
										
	Поправки: ПЗ: /5.13;  М: *1.02/1.18	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.13; К6 = 1									
	
51.	Е09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 1 м2 проема	11.04	832.63	83.78	9 192	5 241	925	2.3805	26.28072	
			474.76							
	Объем: 1.2*2.3*4									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 5.9; К4 = 17.39; К5 = 3.82; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				15 848					
	
52.	Прайс. 
Дверь ДПМД 01/60 1200х2300, шт.	4	14 176.27		56 705					
										
	Поправки: ПЗ: /5.13;  М: *1.02/1.18	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.13; К6 = 1									
	
53.	С101-6978 
Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5, шт.	4	1 326.41		5 306					
										
	Текущая цена									
	
54.	Е09-04-013-02 
Установка противопожарных дверей двупольных глухих МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 1 м2 проема	17.34	967.04	90.63	16 769	10 892	1 572	3.197	55.43598	
			628.15							
	Объем: 1.7*3.4*3									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 5.66; К4 = 17.39; К5 = 4.01; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				30 602					
	
55.	Прайс. 
Дверь ДПМ 01/30 1700х3400, шт.	3	62 453.39		187 360					
										
	Поправки: ПЗ: /5.13;  М: *1.02/1.18	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.13; К6 = 1									
	
56.	С101-6978 
Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5, шт.	3	1 326.41		3 979					
										
	Текущая цена									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8				492 612	60 229	4 575		342.32172	
							99		0.438215	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 44-46; %=92 - по стр. 47; %=68 - по стр. 48)				33 800					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 44-46; %=44 - по стр. 47; %=40 - по стр. 48)				17 961					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				27 636	17 096	2 895		86.6847	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 49, 51, 54)				11 796					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 49, 51, 54)				9 916					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				49 348					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8				566 085					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				45 596					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				27 877					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				566 085					
	
	Раздел 9.  Фасад	
	
57.	Е12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (покрытие карниза)  МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 покрытия	0.9632	61 450.15	228.88	59 189	20 806	220	129.6625	124.89092	
			21 601.38	63.04			61	0.25	0.2408	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 7.56; К4 = 17.39; К5 = 3.86; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				87 568					
	
58.	Е53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	2.3	549.79		1 265	1 093		2.71	6.233	
			475.09							
	  - К2 = 17.39; К3 = 1; К4 = 17.39; К5 = 5.84; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				2 675					
	
59.	Е53-21-40 
Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной (типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п.) и мастикой вулканизирующейся, 100 м восстановленной герметизации стыков	0.55	16 899.19	4 030.46	9 295	4 727	2 217	48.45	26.6475	
			8 593.96							
	  - К2 = 17.39; К3 = 2.41; К4 = 17.39; К5 = 5.61; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				15 393					
	
60.	Е08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	18.92	9 911.68	62.56	187 529	138 829	1 184	43.5	823.02	
			7 337.71							
	  - К2 = 17.39; К3 = 9.31; К4 = 17.39; К5 = 5.85; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				391 608					
	
61.	Е62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	23.08	2 405.86	146.86	55 527	16 701	3 390	4.29	99.0132	
			723.60							
	  - К2 = 17.39; К3 = 4.97; К4 = 17.39; К5 = 4.18; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				73 564					
	
62.	Е62-26-4 
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	23.08	7 177.78	574.31	165 663	56 801	13 255	14.59	336.7372	
			2 461.03							
	  - К2 = 17.39; К3 = 5.23; К4 = 17.39; К5 = 3.52; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				227 008					
	
63.	Е13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.2186	2 340.61	49.68	2 852	1 549	61	6.1065	7.4413809	
			1 271.10	2.39			3	0.0125	0.0152325	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 3.6; К4 = 17.39; К5 = 3.87; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				4 668					
	
64.	Е13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.2186	2 733.70	36.69	3 331	952	45	4.4045	5.3673237	
			781.34	2.39			3	0.0125	0.0152325	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.39; К3 = 4.01; К4 = 17.39; К5 = 2.3; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				4 448					
	
65.	Е58-10-2 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	0.194	53 424.94	71.42	10 364	2 864	14	88.6	17.1884	
			14 760.46							
	  - К2 = 17.39; К3 = 9.3; К4 = 17.39; К5 = 4.8; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				13 887					
	
66.	Е58-10-7 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.02	60 878.48	71.42	1 218	399	1	119.7	2.394	
			19 941.63							
	  - К2 = 17.39; К3 = 9.3; К4 = 17.39; К5 = 4.85; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				1 709					
	
67.	Е58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.02	31 405.49	71.42	628	177	1	53.1	1.062	
			8 846.29							
	  - К2 = 17.39; К3 = 9.3; К4 = 17.39; К5 = 5.04; К6 = 1									
	Всего с НР и СП				846					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9				496 861	244 898	20 388		1449.9949	
							67		0.271265	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 57; %=73 - по стр. 58, 59; %=93 - по стр. 60; %=68 - по стр. 61, 62; %=69 - по стр. 63, 64; %=71 - по стр. 65-67)				206 711					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 57; %=56 - по стр. 58, 59; %=54 - по стр. 60; %=40 - по стр. 61, 62; %=48 - по стр. 63, 64; %=52 - по стр. 65-67)				119 801					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9				823 373					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				206 711					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				119 801					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				823 373					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				1 218 613	371 798	34 242		2177.7645	
							2 760		13.29825	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				32 793					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 60; %=109 - по стр. 2, 4, 5; %=67 - по стр. 6-8; %=80 - по стр. 9-11, 27; %=65 - по стр. 12; %=69 - по стр. 16, 36, 37, 63, 64; %=90 - по стр. 17, 26, 44-46; %=71 - по стр. 18, 65-67; %=92 - по стр. 19, 31, 35, 47, 57; %=77 - по стр. 24; %=66 - по стр. 40, 41; %=68 - по стр. 48, 61, 62; %=73 - по стр. 58, 59)				296 901					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 60; %=65 - по стр. 2, 4, 5; %=40 - по стр. 6-8, 40, 41, 48, 61, 62; %=37 - по стр. 9-11, 27; %=48 - по стр. 12, 16, 24, 36, 37, 63, 64; %=43 - по стр. 17, 26, 44-46; %=52 - по стр. 18, 65-67; %=44 - по стр. 19, 31, 35, 47, 57; %=56 - по стр. 58, 59)				170 225					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				46 101	19 676	4 673		101.22689	
							425		1.665712	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 13, 28, 32, 38, 42, 49, 51, 54)				13 869					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 13, 28, 32, 38, 42, 49, 51, 54)				11 659					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				71 629					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				1 711 267					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				310 770					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				181 884					
	Материалы				812 576					
	Оплата труда рабочих				371 798					
	Эксплуатация машин				34 242					
	в т. ч. оплата труда механизаторов				2 760					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				1 711 267					
	Значение К зоны				1.02					
	С К зоны				1 745 492					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				1 745 492					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1 745 492.00					

Составил:	Ведущий специалист проектно-сметного отдела		Верхотурова Е.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник проектно-сметного отдела 		Емельянов В.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)