Author: Наташа

< 10.2017экс * РТС228Г170005(Д)-26 * 02-01-01 > | ПК РИК (вер.1.3.171218) тел./факс (495) 347-33-01 | Форма 4

Стройка: | Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"
Объект: | Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, с. Поляна, ул. Школьная, дом 2
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)
Демонтажные работы
Основание: ТО
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.
Сметная стоимость: | 186.187 | тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: | 0.395 | тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: | 60.451 | тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 10.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.

Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения

Количе-ство

Стоим. ед., руб.

Общая стоимость, руб.

Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

| | | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
| | | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | | | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Е34-02-064-01 Демонтаж: установка стоек телефонных однопарных (применительно для стоек антенн).  Приказ №81/пр от 09.02.17г. п. 10.2.  При разборке металлических конструкций, 1 стойка | 1 | 415.66 | | 416 | 416 | | 2.2 | 2.2
| | | 415.66 | | | | | |
| Начисления: Н5= 0.7, Н48= 0
| - К2 = 17.72; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 12.78; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 77% | | | 320 | | | |
| Сметная прибыль | 44% | | | 183 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 919 | | | |

2.

Е46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия

5.437

2 556.20

85.32

13 898

13 434

464

16

86

| | | 2 470.88 | | | | | |
| - К2 = 17.72; К3 = 2.7; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 84% | | | 11 285 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 6 448 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 31 631 | | | |

3.

Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли

5.437

2 678.67

279.74

14 564

13 043

1 521

15

82

| | | 2 398.93 | 118.37 | | | 644 | 0.5 | 2.5
| - К2 = 17.72; К3 = 6.95; К4 = 17.72; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 71% | | | 9 718 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 7 117 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 31 399 | | | |

4.

Е10-01-002-01 
Разборка: Установка стропил, мауэрлата.  Приказ №81/пр от 09.02.17г. п. 10.2. При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций, 1 м3 древесины в конструкции

0.52

3 457.76

268.16

1 798

1 659

139

19

10

| | | 3 189.60 | 30.90 | | | 16 | 0.1 | 0.1
| Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0
| - К2 = 17.72; К3 = 7.85; К4 = 17.72; К5 = 4.64; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 90% | | | 1 508 | | | |
| Сметная прибыль | 43% | | | 720 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 4 026 | | | |

5.

Е58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон

0.02

48 985.26

41.73

980

979

1

309

6.2

| | | 48 943.53 | | | | | |
| - К2 = 17.72; К3 = 2.91; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 71% | | | 695 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 509 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 2 184 | | | |
6. | Е69-15-1 Затаривание строительного мусора в мешки ( шлак), 1 т | 68.08 | 290.64 | | 19 787 | 10 037 | | 1 | 70
| | | 147.43 | | | | | |
| - К2 = 17.72; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.63; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 66% | | | 6 624 | | | |
| Сметная прибыль | 40% | | | 4 015 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 30 426 | | | |

7.

Т01-01-01-021 
Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах (шлак), 1 т груза

68.08

277.56

137.98

18 896

3 131

9 394

0.5

31

| | | 45.99 | 12.50 | | | 851 | 0.1 | 6.9
| - К2 = 11.47; К3 = 11.47; К4 = 11.47; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| в т.ч. Накладные расходы | 100% | | | 3 982 | | | |
| в т.ч. Сметная прибыль | 60% | | | 2 389 | | | |

8.

Е58-17-2 
Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм (прим. для арболита), 100 м2 покрытия кровли

3.78

1 991.53

7.60

7 528

7 499

29

13

49

| | | 1 983.93 | | | | | |
| Объем: 37.8/0.1 | | | | | | | |
| - К2 = 17.72; К3 = 2.91; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 71% | | | 5 324 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 3 899 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 16 752 | | | |

9.

Е10-01-039-05 
Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2.  Приказ №81/пр от 09.02.17г. п. 10.2.  При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций, 100 м2 проемов

0.0072

26 376.73

7 161.73

190

138

52

114

0.8

| | | 19 215.00 | 2 247.75 | | | 16 | 8.7 | 0.1
| Объем: 0.6*0.6*2 | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0
| - К2 = 17.72; К3 = 7; К4 = 17.72; К5 = 7.28; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 90% | | | 139 | | | |
| Сметная прибыль | 43% | | | 66 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 395 | | | |

10.

Е65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями

0.018

14 445.70

86.30

260

258

2

85

1.5

| | | 14 359.40 | 70.70 | | | 1 | 0.3 |
| - К2 = 17.72; К3 = 7.91; К4 = 17.72; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 63% | | | 163 | | | |
| Сметная прибыль | 40% | | | 104 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 527 | | | |

11.

Е46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (кирпичные воздуховоды), 1 м3

3.24

2 143.66

690.79

6 945

4 707

2 238

8.2

27

| | | 1 452.86 | 220.26 | | | 714 | 1.2 | 3.7
| Объем: 27*0.12 | | | | | | | |
| - К2 = 17.72; К3 = 6.22; К4 = 17.72; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 84% | | | 4 554 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 2 602 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 14 101 | | | |

12.

Е46-03-012-06 
Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 100 см2 (расширение проема под люк), 100 м борозд

0.012

47 657.98

20 975.21

572

320

252

142

1.7

| | | 26 682.78 | 6 689.12 | | | 80 | 35 | 0.4
| Объем: 0.6*2 | | | | | | | |
| - К2 = 17.72; К3 = 6.22; К4 = 17.72; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 84% | | | 336 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 192 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 1 100 | | | |

13.

Е46-03-012-08 
На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-012-06, 100 м борозд

0.204

10 214.00

4 565.04

2 084

1 152

931

30

6.2

| | | 5 648.96 | 1 455.88 | | | 297 | 7.6 | 1.6
| Объем: 0.6*2*17 | | | | | | | |
| - К2 = 17.72; К3 = 6.22; К4 = 17.72; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 84% | | | 1 217 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 696 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 3 997 | | | |

14.

Е65-30-2 
Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм (применительно для трубы вентшахты из оцинкованной стали), 100 м2 поверхности воздуховодов

0.035796

6 975.63

202.34

250

242

7

40

1.4

| | | 6 773.29 | 165.68 | | | 6 | 0.8 |
| Объем: 3.14*0.3*3.8 | | | | | | | |
| - К2 = 17.72; К3 = 7.91; К4 = 17.72; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 63% | | | 156 | | | |
| Сметная прибыль | 40% | | | 99 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 505 | | | |

15.

Е65-12-2 
Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до 2,0 м3, 100 шт.

0.01

69 984.90

1 807.20

700

682

18

405

4.1

| | | 68 177.70 | 1 479.27 | | | 15 | 6.7 | 0.1
| - К2 = 17.72; К3 = 7.91; К4 = 17.72; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 63% | | | 439 | | | |
| Сметная прибыль | 40% | | | 279 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 1 418 | | | |
16. | Т01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 40 | 34.20 | 29.62 | 1 367 | | 1 185 | |
| | | | 2.86 | | | 114 | | 1
| - К2 = 8.16; К3 = 8.16; К4 = 8.16; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| в т.ч. Накладные расходы | 100% | | | 114 | | | |
| в т.ч. Сметная прибыль | 60% | | | 68 | | | |
17. | Т03-21-01-044 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 44 км, 1 т груза | 108.5 | 244.63 | 244.63 | 26 543 | | 26 543 | |
| Объем: 40+68.5 | | | | | | | |
| - К2 = 1; К3 = 8.87; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 116 779 | 57 697 | 42 776 | | 379
| | | | | | | 2 754 | | 16
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 68 762 | 53 384 | 5 627 | | 341
| | | | | | | 1 767 | | 8.4
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 1; %=84 - по стр. 2, 11-13; %=71 - по стр. 3, 5, 8; %=90 - по стр. 4, 9; %=66 - по стр. 6) | | | | 41 719 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2, 11-13; %=52 - по стр. 3, 5, 8; %=43 - по стр. 4, 9; %=40 - по стр. 6) | | | | 26 448 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 136 929 | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 1 210 | 1 182 | 27 | | 7
| | | | | | | 22 | | 0.1
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 10, 14, 15) | | | | 759 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 10, 14, 15) | | | | 482 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 2 451 | | | |
| СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | | | | 46 807 | 3 131 | 37 122 | | 31
| | | | | | | 965 | | 7.9
| .   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 7, 16) | | | | 4 096 | | | |
| .   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 7, 16) | | | | 2 458 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | | | | 46 807 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 186 187 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 42 478 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 26 930 | | | |
| Материалы | | | | 9 750 | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | 57 697 | | | |
| Эксплуатация машин | | | | 42 776 | | | |
| в т. ч. оплата труда механизаторов | | | | 2 754 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 186 187 | | | |
| Значение К зоны | | | | 1.00 | | | |
| С К зоны | | | | 186 187 | | | |
| ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой | | | | 186 187 | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | 186 187 | | | |

Составил: | инженер Николаева Н.М.
| (должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил: | ГИП Артеменко А.С.
| (должность, подпись, Ф.И.О)