Стройка:	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"	
	
Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Белогорск, ул. Международная, дом 55	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01	
(Локальный сметный расчет)	
Демонтажные работы	
Основание: ТО	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	115.044	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.248	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	40.389	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 10.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Е34-02-064-01 
Демонтаж: установка стоек телефонных однопарных (применительно для стоек антенн)  Приказ №81/пр от 09.02.17г. п. 10.2. При разборке металлических конструкций, 1 стойка	6	415.66		2 494	2 494		2.2	13	
			415.66							
	Начисления: Н5= 0.7, Н48= 0	
	  - К2 = 17.72; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 12.78; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			1 920					
	Сметная прибыль	44%			1 097					
	Всего с НР и СП				5 512					
	
2.	Е46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.9	2 556.20	85.32	9 969	9 636	333	16	62	
			2 470.88							
	  - К2 = 17.72; К3 = 2.7; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	84%			8 094					
	Сметная прибыль	48%			4 625					
	Всего с НР и СП				22 689					
	
3.	Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.9	2 678.67	279.74	10 447	9 356	1 091	15	59	
			2 398.93	118.37			462	0.5	1.8	
	  - К2 = 17.72; К3 = 6.95; К4 = 17.72; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	71%			6 971					
	Сметная прибыль	52%			5 105					
	Всего с НР и СП				22 523					
	
4.	Е10-01-002-01 
Разборка: Установка стропил, мауэрлата. Приказ №81/пр от 09.02.17г. п. 10.2 При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций, 1 м3 древесины в конструкции	0.427	3 457.76	268.16	1 476	1 362	115	19	8.2	
			3 189.60	30.90			13	0.1	0.1	
	Объем: 0.119+0.056+0.087+0.165									
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.85; К4 = 17.72; К5 = 4.64; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			1 238					
	Сметная прибыль	43%			591					
	Всего с НР и СП				3 305					
	
5.	Е10-01-002-01 
Разборка: Установка стропил, мауэрлата. Приказ №81/пр от 09.02.17г. п. 10.2.При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций (временный демонтаж), 1 м3 древесины в конструкции	0.603	3 457.76	268.16	2 085	1 923	162	19	12	
			3 189.60	30.90			19	0.1	0.1	
	Объем: 0.428+0.111+0.064									
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.85; К4 = 17.72; К5 = 4.64; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			1 748					
	Сметная прибыль	43%			835					
	Всего с НР и СП				4 668					
	
6.	Е10-01-023-01 
Укладка ходовых досок.  Приказ №81/пр от 09.02.17г. п. 10.2  При разборке сборных деревянных конструкций, 100 м ходов	0.15	588.98	81.48	88	76	12	3	0.5	
			507.50	16.44			2	0.1		
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7.44; К4 = 17.72; К5 = 5.23; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			70					
	Сметная прибыль	43%			34					
	Всего с НР и СП				192					
	
7.	Е58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	48 985.26	41.73	980	979	1	309	6.2	
			48 943.53							
	  - К2 = 17.72; К3 = 2.91; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	71%			695					
	Сметная прибыль	52%			509					
	Всего с НР и СП				2 184					
	
8.	Е46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (короба, дымоходы), 1 м3	5.55	2 143.66	690.79	11 897	8 063	3 834	8.2	46	
			1 452.86	220.26			1 222	1.2	6.4	
	Объем: 1.35+4.2									
	  - К2 = 17.72; К3 = 6.22; К4 = 17.72; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	84%			7 799					
	Сметная прибыль	48%			4 457					
	Всего с НР и СП				24 153					
	
9.	Е69-15-1 
Затаривание строительного мусора в мешки (кирпичный скол), 1 т	9.99	290.64		2 903	1 473		1	10	
			147.43							
	Объем: 5.55*1.8									
	  - К2 = 17.72; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.63; К6 = 1									
	Накладные расходы	66%			972					
	Сметная прибыль	40%			589					
	Всего с НР и СП				4 464					
	
10.	Е69-15-1 
Затаривание строительного мусора в мешки (удаление утеплителя из щлака), 1 т	19.8	290.64		5 755	2 919		1	20	
			147.43							
	Объем: 22*0.9									
	  - К2 = 17.72; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.63; К6 = 1									
	Накладные расходы	66%			1 927					
	Сметная прибыль	40%			1 168					
	Всего с НР и СП				8 849					
	
11.	Е10-01-039-05 
Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2.  Приказ №81/пр от 09.02.17г. п. 10.2. При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций, 100 м2 проемов	0.017	26 376.73	7 161.73	448	327	122	114	1.9	
			19 215.00	2 247.75			38	8.7	0.1	
	Объем: 0.85*1*2									
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	  - К2 = 17.72; К3 = 7; К4 = 17.72; К5 = 7.28; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			329					
	Сметная прибыль	43%			157					
	Всего с НР и СП				933					
	
12.	Т01-01-01-021 
Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах (шлак, кирпичный скол), 1 т груза	29.79	277.66	277.66	8 271		8 271			
										
	Объем: 9.99+19.8									
	Текущая цена									
	
13.	Т01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	8.61	34.20	29.62	295		255			
				2.86			25		0.2	
	Объем: 38.4-29.79									
	  - К2 = 8.16; К3 = 8.16; К4 = 8.16; К5 = 1; К6 = 1									
	в т.ч. Накладные расходы	100%			25					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			15					
	
14.	Т03-21-01-028 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 28 км, 1 т груза	38.4	182.46	182.46	7 006		7 006			
										
	  - К2 = 1; К3 = 8.87; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				64 114	38 608	21 202		239	
							1 781		8.7	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				48 542	38 608	5 670		239	
							1 756		8.5	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 1; %=84 - по стр. 2, 8; %=71 - по стр. 3, 7; %=90 - по стр. 4-6, 11; %=66 - по стр. 9, 10)				31 763					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2, 8; %=52 - по стр. 3, 7; %=43 - по стр. 4-6, 11; %=40 - по стр. 9, 10)				19 167					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				99 472					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				15 572		15 532			
							25		0.2	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 13)				25					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 13)				15					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				15 572					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				115 044					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				31 763					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				19 167					
	Материалы				4 267					
	Оплата труда рабочих				38 608					
	Эксплуатация машин				21 202					
	в т. ч. оплата труда механизаторов				1 781					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				115 044					
	Значение К зоны				1.00					
	С К зоны				115 044					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				115 044					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				115 044					

Составил:	инженер Николаева Н.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	ГИП Артеменко А.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)