Author: user35

< 12.2016 РегионЭксп * У-015-2016СМ * 02-01-01 > | ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01 | Форма 4

Стройка: | Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Авиационная, д. 14
Объект: | Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Авиационная, д. 14
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)
на Демонтажные работы
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.
Сметная стоимость: | 152.525 | тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: | 0.321 | тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: | 52.418 | тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 01.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.

Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения

Количе-ство

Стоим. ед., руб.

Общая стоимость, руб.

Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

| | | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
| | | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | | | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

1.

Е46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2

0.1879

18 481.57

2 056.01

3 473

3 086

386

103.91

19.524689

| | | 16 425.55 | 1 677.09 | | | 315 | 7.74 | 1.454346
| - К2 = 17.39; К3 = 7.79; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 7 962 | | | |

2.

Е09-04-012-01 
Демонтаж: Установка металлических дверных блоков в готовые проемы МДС 81-36.2004, п.3.3.1.д Кзтр=0.7; Кэм=0.7; Кмр=0, 1 м2 проема

8.49

449.34

123.83

3 815

2 764

1 051

1.68

14.2632

| | | 325.51 | | | | | |
| Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0
| - К2 = 17.39; К3 = 8.42; К4 = 17.39; К5 = 6.08; К6 = 1 | | | | | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 7 325 | | | |

3.

Е46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2

0.272

29 365.10

2 056.01

7 987

7 428

559

172.76

46.99072

| | | 27 309.08 | 1 677.09 | | | 456 | 7.74 | 2.10528
| - К2 = 17.39; К3 = 7.79; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 18 394 | | | |

4.

Е53-1-1 
(прим.) 
Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен (разборка деревянной обшивки оконных проемов), 100 м2 стен

0.04

2 178.62

362.58

87

73

15

12.3

0.492

| | | 1 816.04 | 113.56 | | | 5 | 0.45 | 0.018
| - К2 = 17.39; К3 = 6.54; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 188 | | | |

5.

Е46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (1.16*2.27*0.25+1.7*2*0.64=2,84), 1 м3

2.84

2 104.38

678.58

5 976

4 049

1 927

8.24

23.4016

| | | 1 425.81 | 216.16 | | | 614 | 1.15 | 3.266
| - К2 = 17.39; К3 = 6.11; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 12 131 | | | |

6.

Е46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (лист АС 10,12,14,16), 100 м2 покрытия

0.3301

2 510.18

85.32

829

800

28

15.9

5.24859

| | | 2 424.86 | | | | | |
| Объем: 7.11+10.4+9.5+6 | | | | | | | |
| - К2 = 17.39; К3 = 2.7; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 1 885 | | | |

7.

Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли

0.27

2 631.98

277.73

711

636

75

15.16

4.0932

| | | 2 354.26 | 116.17 | | | 31 | 0.46 | 0.1242
| Объем: 7.11+10.4+9.5 | | | | | | | |
| - К2 = 17.39; К3 = 6.9; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 1 531 | | | |

8.

Е58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (примыкания), 100 м труб и покрытий

0.168

1 388.72

0.82

233

233

9.1

1.5288

| | | 1 387.90 | | | | | |
| Объем: 5.2+5.2+6.4 | | | | | | | |
| - К2 = 17.39; К3 = 2.93; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 520 | | | |

9.

Е10-01-002-01 
(прим.) 
Демонтаж: Установка стропил (разборка балок входа)  МДС 81-36.2004, п.3.3.1.б Кзтр=0.8; Кэм=0.8; Кмр=0, 1 м3 древесины в конструкции

0.11

3 394.26

264.06

373

344

29

19.272

2.11992

| | | 3 130.20 | 30.33 | | | 3 | 0.12 | 0.0132
| Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0
| - К2 = 17.39; К3 = 7.73; К4 = 17.39; К5 = 4.43; К6 = 1 | | | | | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 835 | | | |

10.

Е10-01-008-04 
(прим.) 
Демонтаж: Устройство фронтонов (лобовая доска)  МДС 81-36.2004, п.3.3.1.б Кзтр=0.8; Кэм=0.8; Кмр=0, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов

0.0013

9 820.58

757.75

13

12

1

54.4

0.07072

| | | 9 062.83 | | | | | |
| Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0
| - К2 = 17.39; К3 = 9.33; К4 = 17.39; К5 = 5.67; К6 = 1 | | | | | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 29 | | | |

11.

Е68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (демонтаж отмостки), 100 м3 конструкций

0.0655

64 555.40

25 029.84

4 228

2 589

1 639

243.35

15.939425

| | | 39 525.56 | 7 917.49 | | | 519 | 41.39 | 2.711045
| - К2 = 17.39; К3 = 4.75; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 8 455 | | | |

12.

Е68-12-18 
Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм, 100 м2 площади разборки

0.552

61 913.58

15 102.78

34 176

24 905

8 337

285.42

157.55184

| | | 45 117.83 | 4 896.33 | | | 2 703 | 25.76 | 14.21952
| - К2 = 17.39; К3 = 6.08; К4 = 17.39; К5 = 3.87; К6 = 1 | | | | | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 71 723 | | | |

13.

Е46-02-009-02 
(прим.) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (демонтаж защитного слоя консолей балконов), 100 м2

0.2452

3 480.26

853

853

22.82

5.595464

| | | 3 480.26 | | | | | |
| - К2 = 17.39; К3 = 1; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 1 979 | | | |

14.

Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза

31.9919

489.38

489.38

15 656

15 656

| Объем: 0.1188+0.0324+0.211+0.095+1.3056+0.0376+5.112+1.7654+0.0233+0.4786+0.3781+0.0202+0.066+0.0039+22.344 | | | | | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |

15.

Т03-21-01-013 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км, 1 т груза

31.9919

122.31

122.31

3 913

3 913

| - К2 = 1; К3 = 8.73; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 82 323 | 47 772 | 33 616 | | 296.82017
| | | | | | | 4 646 | | 23.911591
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3, 5, 6, 13; %=73 - по стр. 4; %=71 - по стр. 7, 8; %=90 - по стр. 9, 10; %=88 - по стр. 11, 12) | | | | 42 834 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 5, 6, 11-13; %=56 - по стр. 4; %=52 - по стр. 7, 8; %=43 - по стр. 9, 10) | | | | 23 858 | | | |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | 3 815 | 2 764 | 1 051 | | 14.2632
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2) | | | | 1 907 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2) | | | | 1 603 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | 7 325 | | | |
| СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | | | | 19 569 | | 19 569 | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | | | | 19 569 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 152 525 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 44 741 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 25 461 | | | |
| Материалы | | | | 935 | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | 47 772 | | | |
| Эксплуатация машин | | | | 33 616 | | | |
| в т. ч. оплата труда механизаторов | | | | 4 646 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 152 525 | | | |
| Значение К зоны | | | | 1.00 | | | |
| С К зоны | | | | 152 525 | | | |
| ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой | | | | 152 525 | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | 152 525.00 | | | |

Составил: | Ведущий специалист проектно-сметного отдела | | Верхотурова Е.Л.
| (должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил: | Начальник проектно-сметного отдела | | Емельянов В.Л.
| (должность, подпись, Ф.И.О)